
	
Elektrinių vietinių patalpų šildytuvų informaciniai reikalavimai

	Kontaktinė informacija
	UAB KESKO SENUKAI LITHUANIA, Islandijos pl. 32B,Kaunas, Lietuva

	Modelio identifikatorius (-iai):  FH104/FH104B/FH120

	Elementas
	Simbolis
	Vertė
	Vienetas
	
	Elementas
	Vienetas

	Šiluminė galia
	
	Šiluminės galios ir (arba) patalpos temperatūros reguliavimo tipas (pasirinkite vieną)

	Nominali šilumos galia
	Pnom
	1.800-2.000
	kW
	
	Vienos pakopos šilumos galia ir nėra patalpos temperatūros reguliavimo
	Ne

	Minimali šilumos galia (orientacinė)
	Pmin
	0.900
	kW
	
	dvi ar daugiau rankinio Valdymo pakopų, be patalpos temperatūros kontrolės
	Ne

	Didžiausia nepertraukiama šilumos galia
	Pmax,c
	2.000
	kW
	
	Su mechaniniu termostatu, reguliuojančiu kambario temperatūrą
	Taip

	Energijos suvartojimas
	 
	 
	 
	
	Su elektronine patalpos temperatūros kontrole
	Ne

	Išjungties režimu
	Po
	0.00
	W
	
	Elektroninis kambario temperatūros valdymas ir dienos laikmatis
	Ne

	Budėjimo režimu
	Psm
	N/A
	W
	
	Elektroninis kambario temperatūros valdymas ir savaitės laikmatis
	Ne

	Tuščiosios eigos režimu
	Pidle
	0.00
	W
	
	Kitos valdymo parinktys (galima pasirinkti kelis variantus)

	Tinklo budėjimo režimu
	Pnsm
	N/A
	W
	
	Kambario temperatūros Kontrolė su buvimo vietos aptikimo funkcija
	Ne

	Budėjimo režimas, kai rodoma informacija arba būsena
	Ne
	
	Patalpos temperatūros reguliavimas su atviro lango aptikimo funkcija
	Ne

	Sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas aktyviuoju režimu
	ηS,on
	85.0
	%
	
	Atstumo valdymo parinktis
	Ne

	 
	
	
	 
	
	Prisitaikanti paleidimo kontrolė
	Ne

	 
	
	
	 
	
	Darbo laiko apribojimas
	Ne

	 
	
	
	 
	
	Juodos lemputės jutiklis
	Ne

	 
	
	
	 
	
	Savaiminio mokymosi funkcija
	Ne

	 
	 
	 
	 
	 
	Kontrolės tikslumas
	Ne



