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Uz muguras piestiprināms ar roku darbināms miglotājs
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Šī rokasgrāmata ir miglotāja sastāvdaļa un tā ir pienācīgi jāuzglabā! Jums ir nepieciešams izlasīt šo rokasgrāmatu pirms miglotāja lietošanas, lai nodrošinātu pienācīgu tā ekspluatāciju un apkopi. Jebkādu problēmu gadījumā sazinieties ar savu vietējo izplatītāju.

Miglotāju ir atļauts ekspluatēt, uzturēt un apkalpot personām, kuru zināšanas ir pietiekamas drošai miglotāja ekspluatācijai.

Garantija zaudēs spēku gadījumā, ja cilvēku traumas, miglotāja bojājumi vai darbības pasliktināšanās
būs radusies nepilnvarotu modifikāciju veikšanas šai ierīcei rezultātā.
[bookmark: _GoBack]
I.	Galvenās funkcijas	
Šis izstrādājums ir viens no pie muguras piestiprināmajiem miglotājiem ko izstrādājis mūsu uzņēmums, un tas ir ekonomisks, drošs un īpaši efektīvs. Tas ir ar jauna veida struktūru, unikālu un skaista formu, ērts lietošanai un automatizēts. Miglotājs ir piemērojams dažādu kultūru kaitēkļu kontrolei, ziediem un dārza augiem.

II.	Struktūra, darbības principi un īpašības
STRUKTŪRA: šis miglotājs sastāv no piecām daļām: tvertnes, sūkņa, smidzināšanas bloka (caurule, slēdzis, smidzināšanas stienis un smidzināšanas galvas), svārsteņa un siksnas.

PRINCIPI: pistole kustina uz augšu/leju sūkņa cilindru pateicoties svārsteņa šūpošanai, lai
radītu spiediena atšķirību starp sūkņa iekšpusi un ārpusi, kas izraisa blīvējuma lodes atvēršanos un aizvēršanos, lai sūknētu ķīmisko vielu kamerā, kas pēc tam kā migla tiek izsmidzināta caur smidzināšanas bloku.
Īpašības (1) Tvertne ir piemērota piestiprināšanai pie muguras. Tai ir iebūvēta gaisa kamera, kas nodrošina kompaktu izmēru, drošību un noplūžu neesamību. (2) Tas darbojas ar virzuļa sūkni, lai nodrošinātu vieglu ekspluatāciju, racionālu darbību, ātru jaudas palielināšanu un konsekventu spiedienu. (3) Miglotājs ir aprīkots ar sprūda slēdzi, kas nodrošina elastīgu ekspluatāciju bez noplūdēm, kā arī konkrētas vietas un nepārtrauktu miglošanu. (4) Atkarībā no praktiskajām prasībām pieejamas dažādas smidzināšanas galvas, lai optimizētu miglošanas veiktspēju. (5) Miglotājs ir izgatavots no teicamas kvalitātes materiāliem, lai nodrošinātu, pretestību pret skābēm/bāzēm, izturību pret koroziju, gaisa necaurlaidību un izturību.



III. Daļu apraksts un tehniskie parametri
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MODELIS SX-16G
(1) Veids: piestiprināms mugurai 
(2) Tvertnes tilpums: 16 L 
(3) Darbības spiediens: 0.2~0.35 Mpa
(4) Darbības gājiens > 40 mm 
(5) Virzuļa diametrs: 45 mm 
(6) Ierīces kopējais svars: 3, 2 kg
(7) Kopējais izmērs: 420*176*570 mm


	Galvas veids
	Spiediens
	Plūsma L/min
	Galvas veids
	Spiediens
	Plūsma L/min

	
	Mpa
	
	
	Mpa
	

	Viena konusveida galva
	0,3~0,35
	0,6~0,7
	Dubulta konusveida galva
	0,2~0,35
	1,1~1,4

	Viena ventilatora tipa galva
	0,2~0, 3
	1~1,2
	Regulējama galvas ar četrām atverēm
	0,2~0,35
(automatizācija)
	0,8~1,2

	
	
	
	
	0,2~0,3
(smidzināšana)
	1,8~2,8



IV. Piesardzības pasākumi
Apdraudējumi

	[image: C:\Users\G-AMD\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image3.jpeg]
	Jums ir nepieciešams izlasīt šo rokasgrāmatu un ievērot tajā sniegtos norādījumus, lai nodrošinātu pienācīgu ierīces ekspluatāciju.
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	Operatoram jāvalkā aizsargmaska, darba cepure, aizsargājošs apģērbs, ūdens necaurlaidīgi cimdi, gumijas zābaki, utt.
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	Pesticīdu glabāšanas un uzturēšanas nosacījumi: glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Likvidējot pesticīdus jāievēro tās ražotāja sniegtie drošības noteikumi. Neatstājiet tos sabiedriskā vietā bez pieskatīšanas. Pretējā gadījumā tie var radīt sabiedrības drošības apdraudējumu.
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	Ieelpošanas gadījumā: nekavējoties atstājiet saindēto vietu un dodieties uz vietu ar labu vēdināšanu lai atgultos ērtā stāvoklī. intoksikācijas, kas radusies saskares ar ādu gadījumā, lūdzu, nekavējoties skalojiet cietušo ādas vietu ar ūdeni; Norīšanas gadījumā izraisiet vemšanu ar tīru ūdeni vai sālsūdeni, un doties uz slimnīcu, cik ātri vien iespējams.
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	Nekad nesmidziniet cilvēku vai dzīvnieku virzienā. Nekad nesmidziniet pret vēju.


	[image: C:\Users\G-AMD\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image8.jpeg]
	Atlikusī ķīmiskā viela jāglabā tvertnē; to aizliegts izliet uz lauka, zemē vai upē. Tukšas pudeles un maisiņus vai nu jāsavāc un jānosūta ražotājam pienācīgai likvidēšanai vai jāaprok neauglīgā zemē ar dziļu pazemes ūdens līmeni un mazu nokrišņu daudzumu tālu no dzīvojamām zonām un ūdens tilpnēm.





Brīdinājums
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	Personas, kuras ir nogurušas, kurām ir slikta veselība, savainojumi, alerģija pret pesticīdiem vai sievietes grūtniecības laikā nekad nedrīkst veikt nekādus darbus ar pesticīdiem. Alkohola lietošana tūlīt pēc miglošana ir aizliegta.
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	Nekad neizmantojiet stipru skābi, stipru sārmu un citus uzliesmojošus šķīdumus. Nekad kaitēkļu apkarošanai  dārzeņu, meloņu kultūrām, augļu kokiem, tējai, augu izcelsmes medikamentiem, utt., nelietojiet ļoti toksiskus un augstas noturības pesticīdus. Laikam pirms ražas novākšanas pēc pesticīdu lietošanas jābūt pietiekami ilgam.
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	Pēc lietošanas miglotājs mazgā, lai to pasargātu to no ķīmisko vielu iedarbības, vienlaikus izvairoties no iespējamās ķīmiskā reakcijā starp atlikušo ķīmisko vielu un nākamo ķīmisko vielu, ko paredzēts lietot, ja tās ir atšķirīgas.




Piesardzības pasākumi
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	Šajā miglotājā izmantoto ķīmisko vielu temperatūra nedrīkst pārsniegt 40 °C.
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	Caurule vāciņu nekad nedrīkst atskrūvēt vaļīgāk kad gāzes kamera atrodas zem augsta spiediena, lai negūtu savainojumus sakarā ar nejaušu apsmidzināšanu ar augstspiediena šķidrumu.


	[image: C:\Users\G-AMD\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image14.jpeg]
	Pirms ekspluatācijas uzsākšanas izmēģiniet miglošanu ar tīru ūdeni un pārbaudiet tvertni, cauruli, smidzināšanas pistoli, lai noteiktu, vai nepastāv noplūdes. Bez tam nedaudz ar eļļu ieeļļojiet blīvgredzenu vai citas kustīgās daļas, lai samazinātu berzi un pretestību.
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	Ķīmiskās vielas sagatavošanai jānotiek saskaņā ar pesticīdu ražotāja sniegtajām instrukcijām un formulām. Neatļauta ķīmiskās vielas atšķaidīšanas attiecības izmainīšana ir aizliegta, jo tā var vai nu apdraudēt cilvēkus un dzīvniekus vai izraisīt kaitēkļu kontroles	neizdošanos.
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	Pēc lietošanas pabeigšanas pārģērbieties un nomazgājiet tās ķermeņa daļas, kas varēja nonākt saskarē ar ķīmisko vielu, piemēram, rokas un seju. Ļoti toksiska pesticīda un baktericīda lietošanas gadījumā pēc darba beigšanas mazgājieties dušā, lai nodrošinātu drošību.



[image: C:\Users\G-AMD\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image17.jpeg]
V.	Lietošanas instrukcijas	

Noskrūvēt ķīmiskās vielas tvertnes vāku un piepildiet tvertni ar sagatavoto ķīmisko vielu caur filtra sietiņu. Pēc tam uzmanīgi pieskrūvējiet vietā tvertnes vāku. Piestipriniet miglotāju sev uz muguras un pagrieziet svārsteni, lai palielinātu gāzes spiedienu gaisa kamerā pirms izsmidzināšanas slēdža nospiešanas. Apsmidzināt iespējams nepārtraukti, vai tikai konkrētu vietu.
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1. Slēdža vadības diagramma
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2. Regulējiet siksnas garumu lai iegūtu nepieciešamo stāvokli





VI. Strukturālā diagramma un apraksts
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	S.n.
	Daļas apraksts
	Daudz.
	S.n.
	Daļas apraksts
	Daudz.

	1
	Koniskā smidzināšanas galva
	1
	16
	Ķīmiskās vielas tvertnes vāks
	4

	1
	Smidzināšanas uzgalis
	4
	17
	Lielais blīvgredzens
	2

	2
	Koniskā smidzināšanas galva
	3
	18
	Lielais filtra siets
	2

	3
	Plātne ar caurumu
	3
	19
	Gaisa kameras vāks
	2

	4
	Blīvējuma starplika Ø16 Ø 11*2
	4
	20
	Filca gredzens
	2

	5
	Līkums
	2
	21
	Ķimikālijas tvertne
	1

	2
	Smidzināšanas stienis
	1
	22
	Izlīdzināšanas skava
	1

	3
	Stieņa uzgrieznis
	5
	23
	Sešstūra skrūve M8*40
	1

	4
	Bloķēšanas uzmava
	3
	24
	Sūkņa cilindra filtra sietiņš
	1

	5
	O-blīves gredzens Ø 15*3
	3
	25
	Sūkņa cilindrs
	2

	6
	Slēdža konstrukcija
	1
	26
	Blīvējuma lode
	1

	1
	Ierobežošanas vāciņš
	1
	27
	Drošības vārsta paliktnis
	1

	2
	Slēdža nospiešanas plātne
	1
	28
	Lodes ligzda
	1

	3
	Slēdža uzgrieznis
	1
	29
	Drošības atspere
	1

	4
	Slēdža atspere
	1
	30
	Drošības vārsta ligzda
	1

	5
	Vārsta vāciņš
	1
	31
	Bloķēšanas vāciņš
	1

	6
	Vārsta vāciņā O-gredzens Ø 9,5*1,9
	1
	32
	O-gredzens Ø 20,5*2,5
	1

	7
	Blīvgredzens
	1
	33
	Ādas kausiņš
	1

	8
	Slēdža tapa
	1
	34
	Gaisa kameras konstrukcija
	1

	9
	Slēdža korpuss
	1
	35
	Šķelttapa Ø 2*25
	1

	10
	O-gredzens Ø 18,5*2,65
	3
	36
	Caurule
	1

	10
	Slēdža filtra siets
	1
	37
	O-gredzens Ø12,4*2,65
	1

	10
	Rokturis
	1
	38
	Plastmasas caurules serde
	1

	7
	Izliekts apvalks
	2
	39
	Plastmasas caurules uzgrieznis
	1

	8
	Plastmasas caurules uzmava
	2
	40
	Svārsteņa fiksēšanas skava
	1

	9
	Plastmasas caurule
	1
	41
	Svārsteņa fiksēšanas gredzens
	1

	10
	Maisītājs
	1
	42
	Svārsteņa apvalks
	1

	11
	Siksnas sprādze
	1
	43
	Svārsteņa konstrukcija
	1

	12
	Siksna
	1
	44
	Ventilatora tipa galviņa
	

	13
	Pleca paliktnis
	1
	45
	30° dubultā galva
	1

	14
	Siksnas āķis
	1
	46
	Regulējama galvas ar četrām atverēm
	1

	15
	Gaisa ieplūdes aizbāznis
	2
	
	
	1




VIII.	Tīrīšana un apkope
Pēc miglotāja lietošanas tā virsma jāmazgā tīrīšanas vietā, kur atļauta šādu ierīču tīrīšana; iekšējā daļa ir jātīra ar augstspiediena strūklu līdz izplūdušais mazgāšanas ūdens kļūst tīrs.
Smidzināšanas daļas pēc mazgāšanas ir jāieeļļo.

IX.	Glabāšana
Miglotājs jāuzglabā telpās, sausā vietā, kas nav pieejama bērniem,
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X.	Darbības traucējumu novēršana

	Problēmas
	Iemesli
	Risinājumi

	Noplūde vai sliktas veiktspēja
	Blīvgredzeni dažādos savienojumos var būt vaļīgi vai bojāti.
	Pievelciet vai nomainiet

	Grūti pagriezt svārsteni
	Filtra sietiņš vai smidzināšanas galva ir aizšķērsota:
	nekavējoties iztīriet filtra sietiņu un smidzināšanas galviņu un ieeļļojiet dažādas kustīgās daļas.

	Spiediena samazināšanās.
	Virzulis, drošības vārsta ligzda vai blīvējuma lode ir bojāta
	Nomainiet virzuli, drošības vārsta ligzdu vai lodi.

	Pagriežot svārsteni nav spiediena
	Blīvējuma lode ir nepareizi novietota vai bojāta. Drošības vārsta ligzda ir bojāta
	Novietojiet pareizi blīvējuma lodi. Nomainiet drošības vārsta ligzdu.

	Grūti lietot svārsteni un miglotājs ūdens vietā smidzina gaisu.
	Gaisa kameras caurule ir atvienojusies.
	Atskrūvējiet uzgriezni, lai iztukšotu gaisa kameru. Cieši iespraudiet iesūkšanas cauruli plastmasas caurulē un savienojumu apstrādājiet ar ūdensdrošu līmi.



•	Drošības vārsta noņemšana
Atskrūvējiet divas skrūves apakšējā pamatnes daļā, lai noņemtu sūkni; pēc tam atskrūvējiet drošības vārsta ligzdu.
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