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[bookmark: _GoBack]TOOTEKAART / IZSTRĀDĀJUMA KARTE / PRODUKT FICHE / DATENBLATT /  INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU/ GAMINIO DUOMENŲ LAPAS
Köögikubu / Tvaika nosūcējs / Gartraukis /WK-4
Turbiin / Turbīna / Turbina / :  450 m3/h; Valgustus / Apgaismojums / Apšvietimas / : 1x2,8W
Söefilter/ Oglekļa filtrs / Anglies filtras / : 2 x SOFT
	
	Märgistus
Apzīmējums
Žymėjimas
	Väärtus
Vērtība
Vertė
	Ühik
Mērvienība
Vienetas

	Mudelitähis / Modeļa identifikators / Modelio identifikatorius
	WK-4 TIGRA/T22/C04/L06/FA4B

	Aastane energiakulu / Gada enerģijas patēriņš / Metinis energijos suvartojimas
	AEChood
	51,0
	kWh/a

	Energiatõhususe klass / Energoefektivitātes klase / Energijos vartojimo efektyvumo klasė / Energy efficiency class, Energieeffizienz, Třída energetické účinnosti
	
	C
	

	Äratõmbetõhusus / Dinamiskās plūsmas efektivitāte / Srauto dinaminis efektyvumas
	FDEhood
	13,1
	

	Äratõmbetõhususe klass / Dinamiskās plūsmas efektivitātes klase / Srauto dinaminio efektyvumo klasė
	
	D
	

	Valgusviljakus / Apgaismojuma efektivitāte / Apšvietimo našumas
	LEhood
	81
	

	Valgusviljakuse klass / Apgaismojuma efektivitātes klase / Apšvietimo našumo klasė
	
	A
	

	Saasteainete neeldumise tõhusus / Tauku filtrēšanas efektivitāte / Riebalų filtravimo našumas
	GFEhood
	63
	%

	Saasteainete neeldumise tõhususe klass / Tauku filtrēšanas efektivitātes klase / Riebalų filtravimo našumo klasė / Grease filtering efficiency class / Energieeffizienz Fett Filtration / Třída účinnosti filtrace tuků
	
	E
	

	Minimaalne õhuvool / Minimālais gaisa plūsmas ātrums / Minimalus oro srautas / Normal mode airflow / Luftstrom im
	Qmin
	147,4
	m3/h

	Maksimaalne õhuvool / Maksimālais gaisa plūsmas ātrums / Maksimalus oro srautas / Normal mode airflow / Luftstrom im
	Qmax
	474,0
	m3/h

	Õhuvool intensiivses režiimis / Gaisma plūsmas ātrums intensīvajā režīmā / Oro srautas intensyviu režimu
	
	
	m3/h

	Müratase minimaalsel jõudlusel tavapärastel kasutustingimustel / Trokšņa līmenis pie minimālās veiktspējas parastās lietošanas apstākļos / Triukšmo lygis esant minimaliam našumui įprastomis naudojimo sąlygomis
	LWA
	44
	dB

	Müratase maksimaalsel jõudlusel tavapärastel kasutustingimustel / Trokšņa līmenis pie maksimālās veiktspējas parastās lietošanas apstākļos / Triukšmo lygis esant maksimaliam našumui įprastomis naudojimo sąlygomis
	LWA
	71
	dB

	Müratase intensiivses režiimis / Trokšņa līmenis pie maksimālās veiktspējas parastās lietošanas apstākļos / Triukšmo lygis intensyviu režimu
	LWA
	
	dB

	Väljalülitatud režiimis mõõdetud energiatarbimine / Jaudas patēriņš izslēgšanās režīmā / Off-mode power consumption / Der/ Galios sunaudojimas matuojamas išjungimo rėžime
	Po
	0
	W

	Ooterežiimis mõõdetud energiatarbimine / Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā / Galios sunaudojimas matuojamas budėjimo rėžime
	Ps
	0
	W

	Ajaline kasvutegur / Laika palielinājuma koeficients / Laiko didėjimo daugiklis
	f
	1,5
	

	Energiatõhususe indeks / Energoefektivitātes indekss / Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas
	EEIhood
	77,3
	

	Optimaalses tööpunktis mõõdetud õhuvool / Gaisa plūsmas ātrums, mērīts optimālajā darba punktā / Oro srautas matuojamas optimaliame veikimo taške
	QBEP
	252,9
	m3/h

	Optimaalses tööpunktis mõõdetud õhurõhk / Gaisa spiediens, mērīts optimālajā darba punktā / Oro slėgis matuojamas optimaliame veikimo taške
	PBEP
	163
	Pa

	Optimaalses tööpunktis mõõdetud võimsustarbimine / Jaudas patēriņš, mērīts optimālajā darba punktā / Galios sunaudojimas matuojamas optimaliame veikimo taške
	WBEP
	89,6
	W

	Valgustussüsteemi nimivõimsus / Apgaismojuma sistēmas nominālā jauda / Apšvietimo sistemos vardinė galia
	WL
	2,6
	W

	Valgustussüsteemi tagatud keskmine valgustus kütteplaadil / Apgaismojuma sistēmas nodrošinātā vidējā apgaismojuma intensitāte uz plīts sildvirsmas / Vidutinis apšvietimas, kurį apšvietimo sistema užtikrina kaitlentės paviršiui
	Emiddle
	210
	lux

	Akustilise võimsuse tase / Akustiskās jaudas līmenis / Garso galios lygis
	LWA
	71
	dB

	Igakuine elektrienergia tarbimise kulu 0,61 zł/kWh juures / Mēneša izmaksas par enerģijas pie 0,61 PLN/kWh / Mėnesio energijos sąnaudos esant 0,61 PLN / kWh
	
	2,59
	PLN











[bookmark: OLE_LINK1]***
Tulemused määrati kooskõlas mõõtmis- ja arvutusmeetoditega vastavalt:
EPiR direktiivile 2010/30/EL; Määrus nr 65/2014,
EPiR direktiivile 2009/125/EÜ; Määrus nr 66/2014,
EN 50564 - Kodumajapidamises kasutatavad elektriseadmed - Seadmete energiakulu mõõtmine ooteseisundis.
EN 60704-2-13 - Kodumajapidamises kasutatavad ja sarnased elektriseadmed - Müra mõõtmise protseduur - Erinõuded õhupuhastitele.
EN 61591 - Kodumajapidamises kasutatavad õhupuhastid ja muud heidete tõmbeseadmed - Funktsionaalsete omaduste katsemeetodid.
EN 61591:1997+A1:2006+A2:2011+A11:2014+A12:2015 p.12 - Kodumajapidamises kasutatavad õhupuhastid ja muud keeduaurueemaldid - Funktsionaalsete omaduste mõõtmise meetodid
Köögikubu kasutamisega kaasneva keskkonnamõju vähendamiseks:
 • kasutada mootori maksimaalset kiirust ainult intensiivse toiduvalmistamise korral, 
• lülitada pärast toiduvalmistamise lõpetamist mootor välja, 
• lülitada pärast köögikubu kasutamise lõpetamist valgus välja.
Toote andmekaardil olevad andmete mõõtmine teostati köögikubu tööasendis, mõõtepunktides: mõõtmised:
- EFEKTIIVSUSE MÕÕTMISED JA ARVUTUSED: Tootja: TRE P ENGINEERING Tüüp: AirFlow TB number: BP 067.2020
- VALGUSVILJAKUSE MÕÕTMISED: Nr 741/2014 RP T 196 Ettevõtte SONOPAN välise mõõtepeaga G.L-100 luksmeeter L-100, HAMEG INSTRUMENTS võimsusmõõtja HM8115-2,
- AKUSTILISE VÕIMSUSE MÕÕTMISED: Helitaseme mõõtja Tüüp: DSA-50 Tootja: SONOPAN Sp. z o.o. Seerianumber: 553/2019
 Multiplekser Tüüp: MPL-19 Tootja: SONOPAN Sp. z o.o. Seerianumber: 11/2019 Akustiline kalibraator: Tüüp: KA-50 Tootja: SONOPAN Sp. z o.o. Seerianumber: 585/2019
- SAASTEAINETE NEELDUMISE TÕHUSUSE MÕÕTMISED: Tootja: TRE P ENGINEERING Tüüp: B.GRASSI Number: BAG 060.2018

***
To determine the results, and in accordance with the requirements in ralation to the requirements in relation to the labeling of energyrelated products and with regard to ecodesign requiremants, the following calculation and measurement methods were applied:
· Directive of the European Parliament and of the Council 2010/30/EU; Regulation No 65/2014
· Directive of the European Parliament and of the Council 2009/125/EC; Regulation No 66/2014
· EN 50564 Electrical and electronic household and office equipment. Measurement of low power consumption
· EN 60704-2-13 Household and similar electrical appliances. Test code for the determination of airbome acoustical noise. Particular requirements for range hoods.
· EN 61591 – Household range hoods and other cooking fume extractors – Method for measuring performance
· EN 61591:1997+A1:2006+A2:2011+A11:2014+A12:2015 p.12 - Household range hoods and other cooking fume extractors – Method for measuring performance
To reduce the impact of the kitchen hood operation on the environment, observe the following:
 • use maximum motor speed only when cooking intensively,
 • after finishing cooking, turn off the motor,
 • after finishing the kitchen hood operation, turn off the lighting.
The measurements of the parameters included in the product data sheet were made with the kitchen hood in the operating position on the measurement station:
- EFFICIENCY MEASUREMENTS AND CALCULATIONS: Manufacturer: TRE P ENGINEERING
Type: AirFlow TB Number: BP 067.2020
- LIGHTING EFFICIENCY MEASUREMENTS: SONOPAN L-100 light meter with the G.L-100 external measurement head No. 741/2014 RP T 196, HAMEG INSTRUMENTS HM8115-2-type power meter
- SOUND POWER MEASUREMENTS: Sound level meter Type: DSA-50 Manufacturer: SONOPAN Sp. z o.o. Serial number: 553/2019
Multiplexer Type: MPL-19 Manufacturer: SONOPAN Sp. z o.o. Serial number: 11/2019 Acoustic calibrator: Type: KA-50 Manufacturer: SONOPAN Sp. z o.o. Serial number: 585/2019
- POLLUTANTS SUCTION EFFICIENCY MEASUREMENTS: Manufacturer: TRE P ENGINEERING Type: B.GRASSI Number: BAG 060.2018

***
Messergebnisse sind auf Grund der folgenden Richtlinien entstanden:
· Richtlinie PEiR 2010/30/UE; Verordnung Nr. 65/2014
· Richtlinie PEiR 2009/125/WE; Verordnung Nr. 66/2014
· EN 50564 - Elektrische Haushaltgeräte- gemessen bei der Arbeitsbereitschaft
· EN 60704 -2 -13 - Elektrische Haushaltgeräte und ähnliche – Lärmmessverordnung
Detailanforderungen für Dunstsabzugshauben.
· EN 6159 – Dunstsabzughauben und andere Abzugshauben für den privaten
Haushalt - Verfahren der Untersuchung für Eigenschaft der Funktionen
· EN 61591:1997+A1:2006+A2:2011+A11:2014+A12:2015 p.12 - Dunstsabzughauben und andere Abzugshauben für den privaten
Haushalt - Verfahren der Untersuchung für Eigenschaft der Funktionen
Um die Umweltbelastung durch die Nutzung der Dunstabzugshaube zu reduzieren:
    • Verwenden Sie die maximale Motordrehzahl nur beim intensiven Kochen,
    • Schalten Sie den Motor nach dem Kochen aus,
    • Schalten Sie die Beleuchtung aus, wenn Sie die Haube nicht mehr verwenden.
Die im Produktblatt enthaltenen Daten wurden in der Arbeitsposition der Haube an den Messständen gemessen:
- MESSUNG UND BERECHNUNG DER EFFIZIENZ: Hersteller: TRE P ENGINEERING
Typ: AirFlow TB-Nummer: BP 067.2020
- MESSUNG DER BELEUCHTUNGSEFFIZIENZ: Luxmeter L-100 mit externem Messkopf G.L-100 der Fa. SONOPAN Nr. 741/2014 RP T 196, Leistungsmesser Typ HM8115-2 von HAMEG INSTRUMENTS
- SCHALLLEISTUNGSMESSUNGEN: Schallpegelmesser Typ: DSA-50 Hersteller: SONOPAN Sp. z o.o. Seriennummer: 553/2019
  Multiplexer Typ: MPL-19 Hersteller: SONOPAN Sp. z o.o. Seriennummer: 11/2019 Akustischer Kalibrator: Typ: KA-50 Hersteller: SONOPAN Sp. z o.o. Seriennummer: 585/2019
- MESSUNG DER EFFIZIENZ DER SCHADSTOFFABSORPTION: Hersteller: TRE P ENGINEERING Typ: B.GRASSI Nummer: BAG 060.2018

***
Pro zjištění výsledků a v souladu s požadavky ve vztahu k energetickému etiketování, jak rovněž ve vztahu k požadavkům týkajících se ekoprojektu byly použity následující metody výpočtů a měření:
· Směrnice Evropského parlamentu a Rady2010/30/EU; NAŘÍZENÍ Č. 65/2014,
· Směrnice Evropského parlamentu a Rady2009/125/ES; NAŘÍZENÍ Č. 66/2014,
· EN 50564 – Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře – měření odběru výkonu spotřebiče v stavu   pohotovostního režimu.
· EN 60704-2-13 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par.
· EN 61591 - Sporákové odsavače par pro domácnost a jiné odsavače kuchyňských par – Metody pro měření vlastností
· EN 61591:1997+A1:2006+A2:2011+A11:2014+A12:2015 p.12 - Sporákové odsavače par pro domácnost a jiné odsavače kuchyňských par – Metody pro měření vlastností
Pro minimalizaci vlivu používání odsavače par na životní prostředí je třeba:
 • používat maximální rychlost motoru ventilační turbíny pouze při intenzivním vaření,
 • po ukončeném vaření vypnout motor ventilační turbíny,
 • po ukončeném používání odsavače vypnout osvětlení.
Údaje uvedené v informačním listu výrobku byly získány měřením na odsavači v pracovní pozici následujícími měřicími stanicemi:
- MĚŘENÍ A VÝPOČET VÝKONU: Výrobce: TRE P ENGINEERING
Typ: AirFlow TB Číslo: BP 067.2020
- MĚŘENÍ ÚČINNOSTI OSVĚTLENÍ: Luxmetr L-100 s externí měřicí hlavicí G.L-100 od společnosti SONOPAN č. 741/2014 RP T 196, měřič výkonu typ HM8115-2 od společnosti HAMEG INSTRUMENTS
- MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO VÝKONU: Měřidlo úrovně hluku Typ: DSA-50 (Digital Sound Analyzer - digitální analyzér zvuku) Výrobce: SONOPAN Sp. z o.o. Sériové číslo: 553/2019
 Multiplexor Typ: MPL-19 Výrobce: SONOPAN Sp. z o.o. Sériové číslo: 11/2019 Akustický kalibrátor: Typ: KA-50 Výrobce: SONOPAN Sp. z o.o. Sériové číslo: 585/2019
- MĚŘENÍ ÚČINNOSTI POHLCOVÁNÍ NEČISTOT: Výrobce: TRE P ENGINEERING Typ: B.GRASSI Číslo: BAG 060.2018
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