Modelis: DTVO-6

Āra antena uz karnīzes/balkona
Īpašās funkcijas

Plakano paneļu masīvs ir veidots tā, lai uzlabotu uztveršanas kvalitāti.

Var regulēt dažādos leņķos

Var uzstādīt uz sienas, masta vai margas, piemērots maziem dzīvokļiem, bēniņiem un balkoniem.

Nostiprina un noregulē dažu minūšu laikā, nav nepieciešami sarežģīti instrumenti.

Pret laikapstākļu iedarbību izturīgs korpuss, ūdensizturīgs, aizsargāts pret rūsu.

Komplektā ietilpst: koaksiālais kabelis, barošanas avots, strāvas adapteris, montāžas komplekts, daudzvirzienu pamatne.
Veiktspēja                                                          

Uztver Full HD un ciparu TV signālus, vietējos VHF un UHF signālus. 

Iebūvēts platjoslas pastiprinātājs vislabākajam sniegumam

Horizontālā un vertikālā polarizācija  

Nodrošinājums

Baro no maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera vai koaksiālā kabeļa.
Tehniskās specifikācijas:

Frekvence: VHF 174-230MHz UHF 470-698MHz

Kanāls: 5-12 un 21-60

VSWR VHF<3.0, UHF: ＜3.5

Darba spriegums: DC 5V/550mA      

Polarizācija:  horizontāla un vertikāla

Izejas līmenis: Maks. 110dBuV

Pretestība: 75Ω
Uzstādīšanas rokasgrāmata
Uzstādīšana

A. Masta regulēšana                                                                                                                                          
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-Ievietojiet U veida skrūvi caur mastu, noregulējiet antenas kronšteinu un pieskrūvējiet skrūves. 
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- Piesieniet aptuveni 1 metru signāla vada pie stiprinājuma staba aptuveni 0,5 m zem antenas, lai antena varētu griezties.
B. Sienas montāža

Urbiet caurumus sienā atbilstoši caurumu izvietojumam uz antenas kronšteina, iedzeniet caurumos plastmasas enkurus, piestipriniet kronšteinu pie sienas un nostipriniet ar skrūvēm.
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C. Margu montāža (balkons)
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Uzstādiet antenas kronšteinu uz margām, izmantojot U veida skrūvi, pielāgojiet rotācijas pamatni kronšteinam, piespraudiet signāla kabeli un pēc pielāgošanas pareizajā virzienā piestipriniet antenu pie rotācijas pamatnes.
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1.     Ūdensnecaurlaidīga uzstādīšana                                          
Pievienojiet signāla kabeli antenas signāla izejas ligzdai un nostipriniet kabeli. 

Nostipriniet ūdensnecaurlaidīgo vāciņu, kas nosedz savienojumus, lai novērstu ūdens filtrāciju.

2. Savienojums un lietošana
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A.                  

Pievienojiet signāla kabeli no antenas pie barošanas bloka signāla ieejas kontaktligzdas, pievienojiet barošanas bloka izejas kontaktligzdu digitālajam uztvērējam, pievienojiet barošanas adapteri barošanas blokam un pieslēdziet pie strāvas kontaktligzdas, un visbeidzot savienojiet televizoru un digitālo uztvērēju.

B.                                                             

Savienojiet antenas signāla kabeli ar barošanas bloka signāla ieejas ligzdu, barošanas bloka izejas ligzdu savienojiet ar televizoru, pievienojiet barošanas adapteri barošanas blokam un savienojiet ar barošanas kontaktligzdu.

C.     

Pievienojiet signāla kabeli no antenas digitālajam uztvērējam, iestatiet uztvērēju, lai tas piedāvātu antenai strāvu, un savienojiet televizoru un digitālo uztvērēju.

3. Korekcija, saņemot norādījumus
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  Horizontāls                    Vertikāls   
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Koaksiālais kabelis








