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Naudojimo instrukcija

Prieš montuodami prožektorių, atidžiai perskaitykite instrukciją.
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PROŽEKTORIAUS MONTAVIMO INSTRUKCIJA

· Montuodami prožektorių prie sienos arba į kampą tarp sienos ir lubų, palikite reikiamus atstumus tarp prožektoriaus ir degių paviršių (1 ir 2 pav.). Nemontuokite prožektoriaus ant lubų apšvietimui žemyn (3 pav.). 

· Montuodami prožektorių, naudokite ne didesnius kaip 8 mm varžtus.

· Naudokite trigyslį laidą. Žalią / geltoną laidą prijunkite prie gnybto, pažymėto ženklu 
[image: image1.wmf].

· Prisukite varžtą taip, kad susispaustų prožektoriaus tarpiklis. Tarpiklį galima pritaikyti 8 – 11 mm skersmens kabeliui.

· Prožektorių reikia sumontuoti taip, kad išilginė jo ašis nuo horizontalės būtų pakrypusi ne daugiau kaip ±4º.

· Prieš nuimdami priekinį prožektoriaus stiklą, išjunkite prožektorių iš elektros tinklo.

· Tarp priekinio prožektoriaus stiklo ir apšviečiamo paviršiaus turi būti bent 1 metro tarpas (4 pav.).Įėdami lempą laikykitės jos gamintojo instrukcijų.

· Jei įskiltų apsauginis stiklas, nedelsdami pakeiskite jį nauju.

· Nemontuokite prožektoriaus ant degių paviršių.

· Gembės tvirtinimo varžtai turi būti prisukti 6 N·m jėga.
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