
	Produkta informācijas lapa
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2013 attiecībā uz elektronisko displeju energomarķējumu

	
	Parametri
	Parametrs vai vērtība un precizitātes pakāpe
	Vienība

	1.
	Piegādātāja nosaukums vai preču zīme
	Optoma
	

	
	Piegādātāja adrese
	Optoma support, Unit 1, Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Apvienotā Karaliste
	

	2.
	Modeļa identifikators
	N3861K
	

	3.
	Energoefektivitātes klase standarta dinamiskajam diapazonam (SDR)
	G
	

	4.
	Enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā SDR gadījumā
	325
	W

	5.
	Enerģijas patēriņa efektivitātes klase plašam dinamiskajam diapazonam (HDR)
	neattiecas
	

	6.
	Enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā, izmantojot HDR
	neattiecas
	W

	7.
	Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā (ja attiecināms)
	0,0
	W

	8.
	Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā (ja attiecināms)
	0,4
	W

	9.
	Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā, ja ierīce ir pieslēgta elektrotīklam (ja attiecināms)
	neattiecas
	W

	10.
	Elektronisko displeju kategorija
	-
	

	11.
	Attēla proporcijas
	16
	:
	9
	

	12.
	Ekrāna izšķirtspēja
	3 840
	x
	2 160
	pikseļi

	13
	Ekrāna diagonāle
	218,0
	cm

	14.
	Ekrāna diagonāle
	86
	collas

	15.
	Redzamā ekrāna platība
	200,6
	dm² 

	16.
	Izmantotā ekrāna tehnoloģija
	LED LCD
	

	17.
	Automātiskās spilgtuma regulēšanas (ABC) funkcijas pieejamība
	nav
	

	18.
	Balss atpazīšanas sensors
	nav
	

	19.
	Telpas klātbūtnes sensors
	nav
	

	20.
	Attēla atjaunošanas frekvence (noklusējuma)
	60
	Hz

	21.
	Minimālā garantētā programmatūras un mikroshēmu programmatūras atjauninājumu pieejamība (no tirdzniecības pārtraukšanas dienas)
	8
	gadi

	22.
	Minimālā garantētā rezerves daļu pieejamība (no tirdzniecības pārtraukšanas dienas)
	7
	gadi

	23
	Minimālā garantētā produkta apkalpošana
	7
	gadi

	
	Minimālais piegādātāja piedāvātais kopējais garantijas termiņš
	3
	gadi

	24
	Strāvas padeves avota tips:
	iekšējais
	

	25.
	Ārējais barošanas avots (nestandartizēts un piegādāts kopā ar produktu)	
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	i
	-
	

	
	ii
	Ieejas spriegums
	-
	V

	
	iii
	Izejas spriegums
	-
	V

	26.
	Standarta ārējais barošanas avots (vai piemērots barošanas avots, ja tas nav iekļauts produkta iepakojumā)

	
	i
	-
	

	
	ii
	Nepieciešamais izejas spriegums
	-
	V

	
	iii
	Nepieciešamais strāvas stiprums (minimālais)
	-
	A

	
	iv
	Nepieciešamā strāvas frekvence
	-
	Hz



