Operation Manual
1. Factory Code: 1234
2. Factory fingerprint is blank (blank fingerprint cannot unlock the door).
3. Strong Recommendation: Before first use, register fingerprints and modify the password to ensure normal operation. 

Opening the Door

1. Enter the correct user password and press the[image: image1.png]


 key. Two "beep" sounds will be heard, the green LED will light up, and the electromagnet will engage for 6 seconds to unlock the door.

2.Directly scan a registered fingerprint. The electromagnet will engage for 6 seconds, and the green LED will stay lit for 6 seconds to unlock the door.
Note: Blank fingerprints cannot unlock the door. Only successfully registered fingerprints can be used.
Setting User Password

Press the setting button behind the door once (yellow LED lights up). Enter a new 3-8 digit password and press the [image: image2.png]


 key. A "beep" sound will be heard, and the green LED will flash twice, indicating successful password setup.
Registering Fingerprints (Blank fingerprints cannot unlock. Supports up to 100 fingerprints)

Press the "Settings" button once (fingerprint sensor lights up white). Place the same finger on the sensor four times consecutively. On the fourth scan, the sensor will glow green with a "beep" sound, indicating successful registration.
Note: If registration fails, the sensor will glow red.

Restoring Factory Settings

Press and hold the "Reset" button for 3 seconds until a long "beep" is heard. The green LED and fingerprint sensor will glow steadily, indicating successful restoration to factory settings (password: 1234, fingerprints cleared).

Mute Function

Press and hold the "3" key for 3 seconds until the green LED flashes twice. Mute mode is now enabled.
Note: To reactivate sounds:

1. Press and hold the "3" key for 3 seconds until two short "beeps" are heard and the green LED flashes twice.
2. Power off and restart the device.
System Lockout

1.Enter an incorrect password three times consecutively: The buzzer will sound for 20 seconds, and the system will lock for 20 seconds (no operations allowed during lockout).

2.Scan an incorrect fingerprint five times consecutively: The buzzer will sound for 20 seconds, and the system will lock for 20 seconds.
 Interior Light Function

After entering the correct password or scanning a registered fingerprint, the interior light will stay on for 30 seconds.

Low Battery Alert

When the correct password or fingerprint is entered, both green and red LEDs will light up. After the electromagnet disengages (6 seconds), the buzzer will emit five short "beeps," indicating low battery. Replace batteries promptly.十：Single/Dual Authentication Modes
1.Single Mode: Press the "1" key once, then press the "Register" button. A long "beep" confirms activation.

2.Dual Mode: Press the "2" key once, then press the "Register" button. A long "beep" confirms activation.
Frequently Asked Questions (Fingerprint Unlocking):

Issue 1: Fingerprint registration fails.
Cause: Insufficient finger pressure during registration, leading to incomplete contact with the sensor.
Solution: Apply gentle, even pressure to ensure full contact between the finger and sensor during registration.

Issue 2: Difficulty unlocking for elderly users, children, or those with dry/cracked skin.
Solution: Register the same finger 2-3 times to improve recognition accuracy.
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LT
Gamyklinis kodas: 1234

1. Gamyklinis piršto atspaudas yra tuščias (tuščias atspaudas negali atrakinti durų).

2. Svarbi rekomendacija: Prieš pirmą naudojimą užregistruokite pirštų atspaudus ir pakeiskite slaptažodį, kad užtikrintumėte normalų veikimą.

Durų atrakinimas

1. Įveskite teisingą vartotojo slaptažodį ir paspauskite mygtuką. Išgirsite du „pyptelėjimus“, užsidegs žalia LED lemputė, o elektromagnetas įsijungs 6 sekundėms, atrakindamas duris.

2. Nuskaitykite užregistruotą piršto atspaudą. Elektromagnetas įsijungs 6 sekundėms, o žalia LED lemputė degs 6 sekundes, atrakindama duris.

Pastaba: Tušti piršto atspaudai negali atrakinti durų. Tik sėkmingai užregistruoti pirštų atspaudai gali būti naudojami.



Vartotojo slaptažodžio nustatymas

Paspauskite nustatymų mygtuką durų vidinėje pusėje (užsidegs geltona LED lemputė). Įveskite naują 3–8 skaitmenų slaptažodį ir paspauskite mygtuką. Išgirsite „pyptelėjimą“, o žalia LED lemputė du kartus sumirksės, patvirtindama sėkmingą nustatymą.



Pirštų atspaudų registracija

(Tušti piršto atspaudai negali atrakinti. Palaikoma iki 100 atspaudų.)
1. Paspauskite „Nustatymų“ mygtuką vieną kartą (piršto atspaudų jutiklis užsidegs baltai).

2. Uždėkite tą patį pirštą ant jutiklio keturis kartus iš eilės.

3. Ketvirtojo nuskaitymo metu jutiklis užsidegs žaliai ir pasigirs „pyptelėjimas“, patvirtinantis sėkmingą registraciją.

Pastaba: Jei registracija nepavyksta, jutiklis užsidegs raudonai.



Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Paspauskite ir laikykite „Atstatymo“ mygtuką 3 sekundes, kol pasigirs ilgas „pyptelėjimas“. Žalia LED lemputė ir piršto atspaudų jutiklis nuolat švies, patvirtindami, kad nustatymai buvo atkurti (slaptažodis: 1234, visi atspaudai ištrinti).



Nutildymo funkcija

1. Paspauskite ir laikykite „3“ klavišą 3 sekundes, kol žalia LED lemputė du kartus sumirksės. Nutildymo režimas įjungtas.

2. Norėdami įjungti garsus atgal:

· Paspauskite ir laikykite „3“ klavišą 3 sekundes, kol pasigirs du trumpi „pyptelėjimai“ ir žalia LED lemputė du kartus sumirksės.

· Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.



Sistemos užrakinimas

1. Tris kartus iš eilės įvedus neteisingą slaptažodį: signalizacija skleis garsą 20 sekundžių, o sistema užsirakins 20 sekundžių (per šį laiką negalima atlikti jokių veiksmų).

2. Penkis kartus iš eilės nuskenavus neteisingą pirštą: signalizacija skleis garsą 20 sekundžių, o sistema užsirakins 20 sekundžių.



Vidinio apšvietimo funkcija

Po teisingo slaptažodžio įvedimo arba užregistruoto piršto atpažinimo vidinis apšvietimas liks įjungtas 30 sekundžių.



Žemos baterijos perspėjimas

Kai įvedamas teisingas slaptažodis arba nuskenuojamas pirštas, tiek žalia, tiek raudona LED lemputės užsidegs. Po 6 sekundžių, kai elektromagnetas atsijungs, signalizacija skleis penkis trumpus „pyptelėjimus“, pranešdama apie žemą baterijos lygį. Pakeiskite baterijas kuo greičiau.



Viengubo/Dvigubo autentifikavimo režimai

1. Viengubas režimas: Paspauskite „1“ klavišą vieną kartą, tada paspauskite „Registracijos“ mygtuką. Ilgas „pyptelėjimas“ patvirtins aktyvavimą.

2. Dvigubas režimas: Paspauskite „2“ klavišą vieną kartą, tada paspauskite „Registracijos“ mygtuką. Ilgas „pyptelėjimas“ patvirtins aktyvavimą.



Dažniausiai užduodami klausimai (pirštų atspaudų atpažinimas)

Problema 1: Piršto atspaudo registracija nepavyksta.

· Priežastis: Nepakankamas piršto prispaudimas registracijos metu, dėl to jutiklis neužfiksuoja viso atspaudo.

· Sprendimas: Švelniai ir tolygiai prispauskite pirštą prie jutiklio, kad užtikrintumėte pilną kontaktą.

Problema 2: Vyresnio amžiaus žmonėms, vaikams arba asmenims su sausa/įtrūkusia oda sunku atrakinti duris.

· Sprendimas: Užregistruokite tą patį pirštą 2–3 kartus, kad pagerintumėte atpažinimo tikslumą.

LV

Rūpnīcas kods: 1234

1. Rūpnīcas pirkstu nospiedums ir tukšs (tukšs nospiedums nevar atvērt durvis).

2. Svarīga rekomendācija: Pirms pirmās lietošanas reģistrējiet pirkstu nospiedumus un mainiet paroli, lai nodrošinātu normālu darbību.



Durvju atvēršana

1. Ievadiet pareizo lietotāja paroli un nospiediet taustiņu. Tiks atskaņoti divi signāli „pīkst”, iedegsies zaļā LED lampiņa, un elektromagnēts darbosies 6 sekundes, atbloķējot durvis.

2. Nolasiet reģistrētu pirkstu nospiedumu. Elektromagnēts darbosies 6 sekundes, un zaļā LED lampiņa paliks ieslēgta 6 sekundes, atbloķējot durvis.

Piezīme: Tukši pirkstu nospiedumi nevar atvērt durvis. Tikai veiksmīgi reģistrēti nospiedumi var tikt izmantoti.



Lietotāja paroles iestatīšana

Nospiediet iestatījumu pogu durvju iekšpusē (iedegsies dzeltenā LED lampiņa). Ievadiet jaunu 3–8 ciparu paroli un nospiediet taustiņu. Atskaņosies signāls „pīkst”, un zaļā LED lampiņa divreiz nomirgos, apstiprinot veiksmīgu iestatīšanu.



Pirkstu nospiedumu reģistrācija

(Tukši pirkstu nospiedumi nevar atbloķēt durvis. Atbalsta līdz 100 nospiedumiem.)
1. Nospiediet „Iestatījumu” pogu vienu reizi (pirkstu nospiedumu sensors iedegsies baltā krāsā).

2. Novietojiet to pašu pirkstu uz sensora četras reizes pēc kārtas.

3. Ceturtajā skenēšanā sensors iedegsies zaļā krāsā un atskanēs „pīkst” signāls, apstiprinot veiksmīgu reģistrāciju.

Piezīme: Ja reģistrācija neizdodas, sensors iedegsies sarkanā krāsā.



Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Nospiediet un turiet „Atiestatīšanas” pogu 3 sekundes, līdz atskan ilgs „pīkst” signāls. Zaļā LED lampiņa un pirkstu nospiedumu sensors iedegsies nepārtraukti, apstiprinot, ka iestatījumi ir atjaunoti (parole: 1234, visi nospiedumi dzēsti).



Izslēgšanas (Mute) funkcija

1. Nospiediet un turiet „3” taustiņu 3 sekundes, līdz zaļā LED lampiņa divreiz nomirgos. Klusuma režīms ir aktivizēts.

2. Lai atjaunotu skaņas:

· Nospiediet un turiet „3” taustiņu 3 sekundes, līdz atskan divi īsi „pīkst” signāli un zaļā LED lampiņa divreiz nomirgos.

· Izslēdziet un atkal ieslēdziet ierīci.



Sistēmas bloķēšana

1. Trīs reizes pēc kārtas ievadot nepareizu paroli: buzzeris skanēs 20 sekundes, un sistēma bloķēsies uz 20 sekundēm (šajā laikā darbības nav atļautas).

2. Piecas reizes pēc kārtas skenējot nepareizu pirkstu: buzzeris skanēs 20 sekundes, un sistēma bloķēsies uz 20 sekundēm.



Iekšējā apgaismojuma funkcija

Pēc pareizas paroles ievadīšanas vai reģistrēta pirkstu nospieduma skenēšanas iekšējais apgaismojums paliks ieslēgts 30 sekundes.



Zema akumulatora brīdinājums

Kad tiek ievadīta pareiza parole vai nolasīts pirkstu nospiedums, iedegsies gan zaļā, gan sarkanā LED lampiņa. Pēc 6 sekundēm, kad elektromagnēts atslēgsies, buzzeris atskaņos piecus īsus „pīkst” signālus, norādot uz zemu akumulatora līmeni. Savlaicīgi nomainiet baterijas.



Vienkāršs/Dubults autentifikācijas režīms

1. Vienkāršs režīms: Nospiediet „1” taustiņu vienu reizi, pēc tam nospiediet „Reģistrācijas” pogu. Ilgs „pīkst” signāls apstiprinās aktivizēšanu.

2. Dubults režīms: Nospiediet „2” taustiņu vienu reizi, pēc tam nospiediet „Reģistrācijas” pogu. Ilgs „pīkst” signāls apstiprinās aktivizēšanu.



Biežāk uzdotie jautājumi (pirkstu nospiedumu atbloķēšana)

1. problēma: Pirkstu nospieduma reģistrācija neizdodas.

· Iemesls: Nepietiekams pirksta spiediens reģistrācijas laikā, izraisot nepilnīgu saskari ar sensoru.

· Risinājums: Viegls, vienmērīgs spiediens, lai nodrošinātu pilnu kontaktu starp pirkstu un sensoru reģistrācijas laikā.

2. problēma: Vecāka gadagājuma cilvēkiem, bērniem vai cilvēkiem ar sausu/saplīsušu ādu ir grūtības atbloķēt durvis.

· Risinājums: Reģistrējiet to pašu pirkstu 2–3 reizes, lai uzlabotu atpazīšanas precizitāti.

EE

Tehasekood: 1234

1. Tehase sõrmejälg on tühi (tühi sõrmejälg ei saa ust avada).

2. Oluline soovitus: Enne esmakordset kasutamist registreerige sõrmejäljed ja muutke parool normaalse töö tagamiseks.



Ukse avamine

1. Sisestage õige kasutaja parool ja vajutage nuppu. Kostub kaks „piiksu“, roheline LED süttib ning elektromagnet aktiveerub 6 sekundiks, avades ukse.

2. Skaneerige registreeritud sõrmejälg. Elektromagnet aktiveerub 6 sekundiks ning roheline LED püsib 6 sekundit põlemas, avades ukse.

Märkus: Tühjad sõrmejäljed ei saa ust avada. Ainult edukalt registreeritud sõrmejälgi saab kasutada.



Kasutaja parooli määramine

Vajutage ukse siseküljel asuvat seadistusnuppu (kollane LED süttib). Sisestage uus 3–8-kohaline parool ja vajutage nuppu. Kostub „piiks“ ning roheline LED vilgub kaks korda, kinnitades eduka seadistuse.



Sõrmejälgede registreerimine

(Tühjad sõrmejäljed ei saa ust avada. Toetab kuni 100 sõrmejälge.)
1. Vajutage seadistusnuppu üks kord (sõrmejäljelugeja süttib valgeks).

2. Asetage sama sõrm sensorile neli korda järjest.

3. Neljanda skaneerimise ajal süttib sensor roheliselt ja kostub „piiks“, kinnitades eduka registreerimise.

Märkus: Kui registreerimine ebaõnnestub, süttib sensor punaselt.



Tehase seadete taastamine

Vajutage ja hoidke „Lähtesta“ nuppu 3 sekundit, kuni kostub pikk „piiks“. Roheline LED ja sõrmejäljelugeja jäävad põlema, kinnitades seadete lähtestamise (parool: 1234, kõik sõrmejäljed kustutatakse).



Hääletu režiim

1. Vajutage ja hoidke „3“ klahvi 3 sekundit, kuni roheline LED vilgub kaks korda. Hääletu režiim on aktiveeritud.

2. Helide uuesti lubamiseks:

· Vajutage ja hoidke „3“ klahvi 3 sekundit, kuni kostub kaks lühikest „piiksu“ ja roheline LED vilgub kaks korda.

· Lülitage seade välja ja uuesti sisse.



Süsteemi lukustamine

1. Kui vale parool sisestatakse kolm korda järjest: summer kostab 20 sekundit ja süsteem lukustub 20 sekundiks (selle aja jooksul ei saa toiminguid teha).

2. Kui vale sõrmejälg skaneeritakse viis korda järjest: summer kostab 20 sekundit ja süsteem lukustub 20 sekundiks.



Sisemine valgustus

Pärast õige parooli sisestamist või registreeritud sõrmejälje skaneerimist jääb sisemine valgus põlema 30 sekundiks.



Madal aku hoiatus

Kui sisestate õige parooli või skaneerite sõrmejälje, süttivad nii roheline kui ka punane LED. Pärast 6 sekundit, kui elektromagnet deaktiveerub, kostub viis lühikest „piiksu“, andes märku madalast aku tasemest. Vahetage patareid õigeaegselt.



Üksik/kahene autentimisrežiim

1. Üksikrežiim: Vajutage „1“ klahvi üks kord, seejärel vajutage „Registreeri“ nuppu. Pikk „piiks“ kinnitab aktiveerimist.

2. Kahene režiim: Vajutage „2“ klahvi üks kord, seejärel vajutage „Registreeri“ nuppu. Pikk „piiks“ kinnitab aktiveerimist.



Korduma kippuvad küsimused (sõrmejälgede tuvastamine)

Probleem 1: Sõrmejälje registreerimine ebaõnnestub.

· Põhjus: Ebapiisav sõrme surve registreerimise ajal, mistõttu sensor ei tuvasta täielikku jälge.

· Lahendus: Vajutage sõrme õrnalt ja ühtlaselt sensorile, et tagada täielik kontakt.

Probleem 2: Eakatel, lastel või kuiva/pragunenud nahaga inimestel on raske ust avada.

· Lahendus: Registreerige sama sõrm 2–3 korda, et parandada tuvastamise täpsust.

