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Instrukcija:
1. Prieš naudojimą perskaitykite šią instrukciją.
2. [bookmark: _GoBack]Norėdami uždegti degiklį, patraukite į save 1. UŽRAKTĄ ir pasukite 2. DUJŲ REGULIAVIMO RATUKĄ prieš laikrodžio rodyklę, išgirsite pradedančias tekėti dujas. Iš karto paspauskite 3. UŽDEGIMO JUNGIKLĮ, dujos turi užsidegti.
3. Dujų degimo intensyvumą galite reguliuoti su 2. DUJŲ REGULIAVIMO RATUKU. 
4. Norėdami užgesinti degiklį, sukite 2. DUJŲ REGULIAVIMO RATUKĄ palei laikrodžio rodyklę, kol išgirsite 1. UŽRAKTO spragtelėjimą. Dujos turi nustoti degti.
5. Norėdami papildyti dujas, apverskite degiklį ir prie dugne esančios 4. DUJŲ PAPILDYMO ANGOS pridėkite apverstą dujų balionėlį, palaukite kelias minutes, kol degiklis pasipildys. Ištraukite dujų balionėlį, apverksite degiklį ir padėkite kelioms minutėms ramiai pastovėti. Naudokite tik suderinamus butano dujų papildymo balionus.

Dėmesio:
NELIESKITE degančios liepsnos, jos temperatūra gali pasiekti 1300°C
NENARDINKITE degančio ar ką tik užgesinto degiklio po vandeniu, leiskite jam atvėsti pačiam.
NELAIKYKITE degiklio arti akių, rekomenduojama naudoti apsauginius akinius ir apsaugines pirštines.
NELAIKYKITE ir NENAUDOKITE didesnėje nei 40°C temperatūroje.
ĮSITIKINKITE, kad dujos neteka, jei degiklis nenaudojamas.
LAIKYKITE VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.
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