77-751 / 77-758 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
[image: ]NINGBO KAIXIN PROTECTIVE PRODUCTS CO., LTD
No. 2, Weigang Road, Industrial Park, Sanqishi Town, Yuyao, Zhejiang, 315412, China (Kinija) Tel.: +86 574-62735176

ES atitikties deklaracijos yra interneto svetainėje adresu URL: nbkxpp.1688.com

77-751 svoris: 440 g / pora
77-758 svoris: 440 g / pora
Dydis:
77-751: maks. kelio apimtis 80 cm
77-758: maks. kelio apimtis 80 cm


77-751 / 77-758 sertifikavo notifikuotoji įstaiga: RICOTEST (0498), Via Tione, 9, 37010 Pastrengo (VR)

Šie produktai yra klasifikuojami kaip asmens apsaugos priemonės (AAP) pagal Europos AAP naująjį reglamentą (ES) 2016/425 ir buvo nustatyta, kad produktas atitinka šį reglamentą per Europos darnųjį standartą EN 14404:2004+A1:2010: pramoniniai antkeliai.





PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS
Šie produktai (1 tipo antkeliai darbui atsiklaupus ant kelių = antkeliai, kurie dedasi atskirai nuo kitų drabužių ir tvirtinami ant kojos) yra sukurti norint iki minimumo sumažinti pavojus ir apsaugoti asmenį, kuris dirba atsiklaupęs ant kelių, ir apsaugoti nuo momentinių sužeidimų dėl sąlyčio su kietais paviršiais, mažais akmenukais ir panašiais objektais. Visgi, atminkite, kad jokia asmens apsaugos priemonė negali užtikrinti visiškos apsaugos ir todėl būtina būti atsargiems, atliekant pavojingus veiksmus.

Perspėjimas: jokie antkeliai negali užtikrinti, kad darbuotojai nepatirs medicininių komplikacijų, jeigu darbe jiems reikia išbūti atsiklaupus ant kelių ilgesnį laiką. Darbas atsiklaupus ant kelių gali tapti tokių chroniškų ligų kaip sąnario tepalinio maišelio uždegimo (bursito) ir kremzlės sužeidimo dėl nuolatinio spaudimo keliuose priežastimi. Ši asmens apsaugos priemonė turėtų tolygiai paskirstyti jėgas ir neleisti ant žemės esantiems mažiems kietiems objektams sukelti sužeidimų.

KAIP PASIRINKTI ASMENS APSAUGOS PRIEMONĖS VEIKIMO CHARAKTERISTIKŲ LYGIUS
0 lygis Antkeliai tinka naudoti ant lygių grindų paviršių ir nesuteikia apsaugos nuo prasiskverbimo.
1 lygis Antkeliai tinka naudoti ant lygių ar nelygių grindų paviršių, naudojant atšiauriomis sąlygomis, ir suteikia apsaugą nuo prasiskverbimo, esant bent (100+5) N jėgai.
2 lygis Antkeliai tinka naudoti ant lygių ar nelygių grindų paviršių, naudojant atšiauriomis sąlygomis, ir suteikia apsaugą nuo prasiskverbimo, esant bent (250+10) N jėgai.
VEIKIMO CHARAKTERISTIKOS IR NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
77-751 produktas buvo išbandytas pagal EN 14404:2004+A1:2010 ir buvo nustatyta, kad pasiektos 1 tipo 2 lygio veikimo charakteristikos (kelio apimtis: maks. 80 cm).
77-758 produktas buvo išbandytas pagal EN 14404:2004+A1:2010 ir buvo nustatyta, kad pasiektos 1 tipo 2 lygio veikimo charakteristikos (kelio apimtis: maks. 80 cm).
ĮRENGIMAS IR DYDŽIO NUSTATYMAS
[bookmark: _GoBack]Šie produktai yra skirti dėtis ant kelių ir patogiai bei stabiliai pritvirtinti dirželiu ties apačia. Kraujo apytaka nėra apribojama. Per daug laisvi ar per daug suveržti produktai apriboja judėjimo laisvę ir nesuteikia optimalios 2 lygio apsaugos. Prieš atlikdami darbus, visada išbandykite antkelių išsidėstymą. Šių apsaugos priemonių dirželiai yra reguliuojami. Patikrinkite, ar minkšta pusė atsukta į kelius ir ar dirželiai išlygiuotai apgaubia jūsų koją iš galinės pusės su „Velcro“ juostele, kad palaikytų dirželius teisingoje padėtyje.
NAUDOJIMAS
Užteršus, pakeitus asmens apsaugos priemones ar netinkamai jas naudojant, pavojingai pabloginamos šios asmens apsaugos priemonės 77-751 / 77-758 veikimo charakteristikos.

Antkeliai nėra atsparūs vandeniui ir nesuteikia papildomos apsaugos, pavyzdžiui nepasižymi atsparumu ugniai ar cheminėms medžiagoms.
SUDERINAMUMAS
Norint optimizuoti apsaugą, kai kuriais atvejais gali reikėtų naudoti šiuos produktus ir atitinkamus botus / pirštines / šalmą / ausų apsaugas. Šiuo atveju, prieš atlikdami pavojų keliantį darbą, pasikonsultuokite su jūsų tiekėju ir įsitikinkite, ar jūsų asmens apsaugos produktai suderinami ir tinkami konkrečiai užduočiai atlikti.
MEDŽIAGA
77-751 / 77-758 antkeliai yra pagaminti iš poliesterio, PP, etileno vinilo acetato, nailono ir PVC.
SAUGOJIMAS BEI GABENIMAS
Nenaudodami, šiuos produktus saugokite gerai vėdinamoje vietoje, toliau nuo žymių temperatūrų skirtumų, nes temperatūros poveikis gali pabloginti asmens apsaugos priemonės veikimo charakteristikas. Niekada nestatykite sunkių daiktų ant antkelių. Jeigu įmanoma, per daug nelankstykite ir saugokite pakabinę vertikaliai. Jeigu produktai yra šlapi, prieš padėdami saugoti, leiskite jiems išdžiūti.
REMONTAS
Jeigu produktas apgadinamas, jis nebesuteikia optimalios apsaugos, todėl jį reikėtų iš karto pakeisti nauju. Niekada nenaudokite apgadinto produkto.
VALYMAS
77-751 / 77/758 antkelius reikėtų sausai nuvalyti ir nedžiovinti arti šilumos šaltinio.
TARNAVIMO TRUKMĖ
Tekstilei taikoma antkelių potenciali tarnavimo trukmė yra iki 2-3 metai nuo pagaminimo datos, esant įprastoms naudojimo sąlygoms.
DĖMESIO: ekstremaliomis sąlygomis, šio produkto tarnavimo trukmė gali sumažėti iki vienkartinio naudojimo, jeigu produktas paveikiamas cheminėmis medžiagomis, ekstremaliomis temperatūromis, įpjaunamos aštriais objektais, t. t.
ŽENKLINIMAS
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Pramoniniai antkeliai
Modelis: 77-751
Dydis: maks. kelio apimtis 80 cm 
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Pramoniniai antkeliai
Modelis: 77-758
Dydis: maks. kelio apimtis 80 cm 
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= šios asmens apsaugos priemonės atitinka reikalavimus dėl atsparumo prasiskverbimui
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