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Brīdinājuma simboli un to nozīme
                
Rotējošs lāpstiņrats          Rotējošas detaļas                  Toksiski izgarojumi          
                   
Karsta virsma                  		      Uguns        Degvielas padeves pārtraukšana
                             
Rotējošs šneks                  Izsviesti priekšmeti             Drošs attālums
                       


Lūdzu, izlasiet lietošanas un drošības instrukcijas lietotāja rokasgrāmatā
Pirms veikt apkopes vai remonta darbus, izslēdziet dzinēju un izņemiet atslēgu



                               
BRĪDINĀJUMS: Karsta virsma, nepieskarties!     Lietojiet acu aizsardzību

                                      
Valkājiet dzirdes aizsardzības līdzekļus             Valkājiet cimdus
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ŠNEKA BĪSTAMĪBAS UZLĪME
) (
LAI IZVAIRĪTOS NO TRAUMĀM, TURIET ROKAS, KĀJAS UN APĢĒRBU TĀLĀK NO ROTĒJOŠĀ ŠNEKA.
) (
IZTĪRĪŠANAS RĪKS
) (
1. NETUVOJIETIES ROTĒJOŠAJAM LĀPSTIŅRATAM UN ŠNEKAM. SASKARE AR LĀPSTIŅRATU VAI ŠNEKU VAR IZRAISĪT ROKU UN KĀJU AMPUTĀCIJU.
2. LAI ATBRĪVOTU IZPLŪDES PILTUVI NO AIZSĒRĒJUMIEM, IZMANTOJIET TĪRĪŠANAS RĪKU.
3. ATVIENOJIET SAJŪGA SVIRU, IZSLĒDZIET DZINĒJU UN PALIECIET AIZ ROKTURIEM, LĪDZ VISAS KUSTĪGĀS DAĻAS IR APSTĀJUŠĀS, PIRMS ATBRĪVOJAT NO AIZSĒRĒJUMIEM VAI VEICAT IERĪCES APKOPI.
4. LAI IZVAIRĪTOS NO TRAUMĀM, KO VAR IZRAISĪT IZSVIESTI PRIEKŠMETI, NEKAD NEVIRZIET IZPLŪDES PLŪSMU UZ APKĀRTĒJIEM CILVĒKIEM. ESIET ĪPAŠI UZMANĪGI, STRĀDĀJOT UZ GRANTS SEGUMA.
5. IZLASIET LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU.
) (
BRIESMAS
) (
BRIESMAS
)      
 (
Brīdinājuma
 
apraksts
)


 (
PIRMS ATVERES IZTĪRĪŠANAS, IZSLĒDZIET DZINĒJU
) (
BRIESMAS
) (
Uzlīme
 par 
atveres
 
bīstamību
)
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BRIESMAS: Šī mašīna ir konstruēta ekspluatācijai saskaņā ar šajā rokasgrāmatā minētajiem drošas ekspluatācijas noteikumiem. Tāpat kā jebkura cita veida mehāniskā aprīkojuma gadījumā, operatora neuzmanība vai kļūda var izraisīt nopietnus ievainojumus. Šī mašīna var amputēt rokas un kājas, kā arī izsviest priekšmetus. Šo drošības norādījumu neievērošana var izraisīt nopietnus ievainojumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS: Dzinēja izplūdes gāzes, daži to komponenti un noteikti transportlīdzekļa komponenti satur vai izdala ķīmiskas vielas, par kurām ir zināms, ka tās izraisa vēzi un iedzimtus defektus vai citus reproduktīvās veselības traucējumus.
BRĪDINĀJUMS: Šis simbols norāda uz svarīgiem drošības norādījumiem, kuru neievērošana var apdraudēt jūsu un citu personu drošību un/vai īpašumu. Pirms sākat darboties ar šo mašīnu, izlasiet un ievērojiet visus šīs rokasgrāmatas norādījumus. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt traumas. Kad redzat šo simbolu, ŅEMIET VĒRĀ BRĪDINĀJUMUS!

Jūsu atbildība: Ierobežojiet šīs motorizētās mašīnas lietošanu tikai tām personām, kuras ir izlasījušas, sapratušas un ievēro brīdinājumus un norādījumus šajā rokasgrāmatā un uz mašīnas.
 

SVARĪGI
Drošas darbības prakse ar rokas sniega pūtējiem
Šis sniega pūtējs var amputēt rokas un kājas, kā arī izsviest priekšmetus. Šo drošības norādījumu neievērošana var izraisīt nopietnus ievainojumus.
Apmācība
1. Pirms sākat montēt un ekspluatēt šo iekārtu, izlasiet, saprotiet un ievērojiet visus norādījumus, kas atrodas uz iekārtas un rokasgrāmatā(-ās). Glabājiet šo rokasgrāmatu drošā vietā, lai to varētu izmantot turpmāk un regulāri, kā arī rezerves daļu pasūtīšanai.
2. Iepazīstieties ar visām vadības ierīcēm un to pareizu darbību. Ziniet, kā apturēt mašīnu un ātri atslēgt vadības ierīces.
3. Nekad neļaujiet bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem, darbināt šo mašīnu. Bērniem, kas ir 14 gadi un vecāki, jāizlasa un jāizprot šajā rokasgrāmatā sniegtie darbības norādījumi un drošības noteikumi, un viņiem jābūt apmācītiem un jāatrodas vecāku uzraudzībā.
4. Nekad neļaujiet pieaugušajiem darbināt šo iekārtu bez atbilstošas apmācības.
5. Izsviesti priekšmeti var izraisīt nopietnus miesas bojājumus. Plānojiet izsviestā sniega trajektoriju tā, lai izvairītos no izsviestā materiāla nokļūšanas uz ceļiem, garāmgājējiem un tamlīdzīgi.
6. Kamēr mašīna darbojas, garāmgājēji, palīgi, mājdzīvnieki un bērni jātur vismaz 75 pēdu attālumā no mašīnas. Ja kāds ienāk šajā zonā, mašīna jāapstādina.
7. Rīkojieties uzmanīgi, lai izvairītos no paslīdēšanas vai krišanas, īpaši, darbojoties atpakaļgaitā.
	DROŠAS DARBĪBAS PRAKSE


Sagatavošanās
1. Rūpīgi pārbaudiet teritoriju, kurā tiks izmantota iekārta. Noņemiet visus paklājus, avīzes, ragavas, dēļus, vadus un citus svešķermeņus, aiz kuriem var paklupt vai kurus var izmest sniega izmetējs/lāpstiņa.
2. Darbības laikā, kā arī veicot regulēšanu vai remontu, vienmēr valkājiet aizsargbrilles vai acu aizsargus, lai pasargātu acis. Izsviestie priekšmeti, kas atlec, var izraisīt nopietnas acu traumas.
3. Nelietojiet iekārtu, nevalkājot atbilstošu ziemas apģērbu. Izvairieties no plaša apģērba, kas var ieķerties kustīgajās daļās. Nelietojiet rotaslietas, garas šalles vai citu plašu apģērbu, kas var ieķerties kustīgajās daļās. Valkājiet apavus, kas nodrošina labāku saķeri uz slidenām virsmām.
4. Visām ierīcēm ar elektrisku starteri izmantojiet trīs vadu pagarinājuma kabeli ar zemējumu un atbilstošu rozeti.
5. Noregulējiet kolektora korpusa augstumu, lai tas nepieskartos grants vai šķembu virsmām. 
6. Pirms dzinēja iedarbināšanas atslēdziet visus sajūgus un pārslēdziet pārnesumu neitrālā stāvoklī.
7. Nekad nemēģiniet veikt jebkādus regulējumus, kamēr dzinējs darbojas, izņemot gadījumus, kad tas ir īpaši ieteikts lietotāja rokasgrāmatā.
8. Pirms sākat tīrīt sniegu, ļaujiet dzinējam un mašīnai pielāgoties āra temperatūrai.
9. Lai izvairītos no traumām vai mantas bojājumiem, rīkojieties ārkārtīgi uzmanīgi, strādājot ar benzīnu. Benzīns ir ļoti uzliesmojošs, un tā tvaiki ir sprādzienbīstami. Ja benzīns tiek izliets uz jums vai jūsu apģērba, tas var aizdegties un izraisīt nopietnas traumas. Nekavējoties nomazgājiet ādu un pārģērbieties.
a. Izmantojiet tikai apstiprinātu benzīna tvertni.
b. Nodzēsiet visas cigaretes, cigārus, pīpes un citus aizdegšanās avotus.
c. Degvielas tvertni pildiet ārā, ievērojot īpašu piesardzību. Nekad nepildiet degvielas tvertni telpās.
d. Nekad neņemiet nost degvielas vāciņu vai nepiepildiet degvielu, kamēr motors ir karsts vai darbojas.
e. Pirms degvielas uzpildīšanas ļaujiet dzinējam atdzist vismaz divas minūtes.
f. Nekad nepiepildiet degvielas tvertni pārāk pilnu. Piepildiet tvertni ne vairāk kā 1/2 collas zem pildīšanas kakla apakšas, lai nodrošinātu vietu degvielas izplešanās gadījumam.
g. Nekad nepildiet tvertnes transportlīdzekļa iekšpusē vai uz kravas automašīnas vai piekabes platformas ar plastmasas ieliktni. Pirms pildīšanas vienmēr novietojiet tvertnes uz zemes, tālu no transportlīdzekļa.
h. Ja iespējams, izņemiet benzīna darbināmo aprīkojumu no kravas automašīnas vai piekabes un uzpildiet to uz zemes. Ja tas nav iespējams, tad uzpildiet šādu aprīkojumu uz piekabes ar pārnēsājamo tvertni, nevis no degvielas padeves sprauslas.
i. Līdz degvielas uzpildīšanas pabeigšanai uzgalis vienmēr jātur saskarē ar degvielas tvertnes vai tvertnes atvēruma malu. Nelietojiet uzgaļa fiksatoru.
j. Uzlieciet degvielas vāciņu un cieši to pieskrūvējiet.
k. Ja benzīns ir izlijis, noslaukiet to no dzinēja un iekārtas. Pārvietojiet mašīnu uz citu vietu. Pirms dzinēja iedarbināšanas pagaidiet 5 minūtes.
l. Nekad neuzglabājiet mašīnu vai degvielas tvertni telpās, kur ir atklāta liesma, dzirksteles vai deglis (piemēram, krāsns, ūdens sildītājs, telpu sildītājs, veļas žāvētājs utt.).
m. Pirms uzglabāšanas ļaujiet mašīnai atdzist vismaz 5 minūtes.
n. Ja degviela ir uzlieta uz apģērba, nekavējoties pārģērbieties.
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Darbība
1. Nenovietojiet rokas vai kājas pie rotējošām detaļām, šneka/lāpstiņas korpusā vai izmetes caurules mezglā. Saskare ar rotējošām detaļām var izraisīt roku un kāju amputāciju. Vienmēr turieties tālāk no izmetes atveres.
2. Pēc sadursmes ar svešķermeni apstādiniet motoru, noņemiet vadu no aizdedzes sveces, atvienojiet elektromotora vadu, rūpīgi pārbaudiet sniega pūtēju, vai tam nav bojājumu, un izlabojiet bojājumus, pirms atkārtoti iedarbināt un ekspluatēt sniega pūtēju.
3. Apstādiniet dzinēju ikreiz, kad atstājat darba vietu, pirms atbrīvojat savācēju/lāpstiņas korpusu vai izmetes piltuvi, kā arī veicot jebkādus remontdarbus, regulējumus vai pārbaudes.
4. Tīrot, remontējot vai pārbaudot sniega pūtēju, apstādiniet dzinēju un pārliecinieties, ka savācējs/lāpstiņa un visas kustīgās daļas ir apstājušās. Atvienojiet aizdedzes sveces vadu un turiet to tālu no sveces, lai novērstu dzinēja nejaušu iedarbināšanu.
5. Šneka/lāpstiņas vadības svira ir drošības ierīce. Nekad neapejiet tās darbību. Tas padara mašīnu nedrošu un var izraisīt traumas.
6. Vadības svirām jādarbojas viegli abos virzienos un, atlaižot tās, automātiski jāatgriežas neieslēgtā stāvoklī.
7. Nekad nedarbiniet sniega pūtēju bez atbilstošiem aizsargiem un citām drošības ierīcēm, kas ir uzstādītas un darbojas.
8. Nekad nedarbiniet dzinēju telpās vai slikti vēdināmās vietās. Dzinēja izplūdes gāzēs ir oglekļa monoksīds – nāvējoša gāze bez smaržas.
9. Nelietojiet mašīnu, ja esat alkohola vai narkotiku ietekmē.
10. Esiet īpaši uzmanīgi, strādājot uz grants seguma vai šķērsojot to. Esiet modri, lai pamanītu slēptos apdraudējumus vai satiksmi.
11. Esiet piesardzīgi, mainot virzienu un darbojoties uz nogāzēm.
12. Plānojiet sniega izmešanas trajektoriju tā, lai izvairītos no izmešanas virzienā uz logiem, sienām, automašīnām utt. Tādējādi izvairīsieties no iespējamiem īpašuma bojājumiem vai personiskām traumām, ko var izraisīt atlēciens.
13. Nekad nevirziet izmetamo sniegu uz cilvēkiem vai vietām, kur var rasties mantiskais kaitējums. Turiet bērnus un citus cilvēkus drošā attālumā.
14. Nepārslogojiet mašīnu, mēģinot tīrīt sniegu pārāk ātri.
15. Nekad nedarbiniet šo mašīnu bez labas redzamības vai apgaismojuma. Vienmēr pārliecinieties par savu stāvēšanu un stingri turiet rokturus. Ejiet, nekad neskrieniet.
16. Pārtrauciet barošanu, ja transportējat mašīnu vai tā netiek izmantota.
17. Nekad nedarbiniet mašīnu ar lielu pārvietošanās ātrumu uz slidenām virsmām. Skatieties uz leju un atpakaļ un esiet uzmanīgi, braucot atpakaļgaitā.
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18. Ja mašīna sāk neparasti vibrēt, apstādiniet dzinēju, atvienojiet aizdedzes sveces vadu un pieslēdziet to pie dzinēja. Rūpīgi pārbaudiet, vai nav bojājumu. Pirms iedarbināšanas un ekspluatācijas novēršiet visus bojājumus.
19. Atvienojiet visus vadības sviras un apstādiniet dzinēju, pirms atstājat darba vietu (aiz rokturiem). Pagaidiet, līdz sūknis/lāpstiņa ir pilnībā apstājusies, pirms atbrīvojat izplūdes cauruli no aizsērējumiem, veicat jebkādus regulējumus vai pārbaudes.
20. Nekad nelieciet roku izplūdes vai savākšanas atverēs. Lai atbrīvotu izplūdes atveri no aizsērējumiem, vienmēr izmantojiet piegādāto tīrīšanas rīku. Neatbrīvojiet izplūdes sistēmu no aizsērējumiem, kamēr dzinējs darbojas. Pirms atbrīvošanas no aizsērējumiem izslēdziet dzinēju un palieciet aiz rokturiem, līdz visas kustīgās daļas ir apstājušās.
21. Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātus piederumus un aksesuārus (piemēram, riteņu svara plāksnes, riepu aizsargus, kabīnes utt.).
22. Nekad nepieskarieties karstam dzinējam vai izpūtējam.
23. Ja rodas situācijas, kas nav aprakstītas šajā rokasgrāmatā, rīkojieties uzmanīgi un izmantojiet savu saprātu. Sazinieties ar savu servisa centru, lai saņemtu palīdzību. 

Izmetes piltuves tīrīšana
Roku saskare ar rotējošo lāpstiņu izmetes piltuves iekšpusē ir visbiežākais traumu cēlonis, kas saistīts ar sniega pūtējiem. Nekad neizmantojiet rokas, lai attīrītu izmetes piltuvi.

Lai attīrītu izmetes kanālu:
1. IZSLĒDZIET Dzinēju!
2. Pagaidiet 10 sekundes, lai pārliecinātos, ka lāpstiņas ir apstājušās. 
3. Vienmēr izmantojiet tīrīšanas rīku, nevis rokas.
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Tehniskā apkope un uzglabāšana
1. Nekad nemainiet drošības ierīces. Regulāri pārbaudiet to pareizu darbību. Skatieties šīs rokasgrāmatas sadaļas par apkopi un regulēšanu.
2. Pirms mašīnas tīrīšanas, remonta vai pārbaudes atvienojiet visus vadības sviras un apstādiniet dzinēju. Pagaidiet, līdz sūknis/lāpstiņa ir pilnībā apstājusies. Atvienojiet aizdedzes sveces vadu un pieslēdziet to pie dzinēja, lai novērstu negribētu iedarbināšanu.
3. Regulāri pārbaudiet, vai skrūves un bultskrūves ir pietiekami pievilktas, lai mašīna būtu drošā darba kārtībā. Tāpat vizuāli pārbaudiet mašīnu, vai uz tās nav bojājumu.
4. Nemainiet dzinēja regulatora iestatījumus un nepārsniedziet dzinēja maksimālo apgriezienu skaitu.
5. Sniega pūtēja slīpēšanas plāksnes un slīdēšanas kājiņas ir pakļautas nodilumam un bojājumiem. Jūsu drošības labad bieži pārbaudiet visas detaļas un nomainiet tās tikai ar oriģinālajām ražotāja (OEM) detaļām. „Detaļu izmantošana, kas neatbilst oriģinālajām specifikācijām, var izraisīt nepareizu darbību un apdraudēt drošību!”
6. Periodiski pārbaudiet vadības ierīces, lai pārliecinātos, ka tās darbojas. Norādījumus skatiet šajā lietotāja rokasgrāmatā. 
7. Vajadzības gadījumā uzturiet vai nomainiet drošības un instrukciju uzlīmes.
8. Nekad neuzglabājiet mašīnu ar degvielu degvielas tvertnē ēkā, kurā atrodas aizdegšanās avoti, piemēram, karstā ūdens sildītāji, telpu sildītāji vai veļas žāvētāji. Ļaujiet dzinējam atdzist, pirms to novietojat jebkurā slēgtā telpā.
9. Lai aizsargātu vidi, ievērojiet atbilstošos likumus un noteikumus par degvielas, eļļas utt. iznīcināšanu.
10. Pirms uzglabāšanas darbiniet mašīnu dažas minūtes, lai notīrītu sniegu no mašīnas un novērstu sniega šneka/lāpstiņas sasalšanu.
11. Nekad neuzglabājiet mašīnu vai degvielas tvertni telpās, kurās ir atklāta liesma, dzirksteles vai deglis, piemēram, pie ūdens sildītāja, krāsns, veļas žāvētāja utt.
12. Vienmēr skatieties lietotāja rokasgrāmatā, lai iegūtu pareizus norādījumus par glabāšanu ārpus sezonas.
13. Ja nepieciešams nomainīt siksnas, sazinieties ar izplatītāju vai vietējo pārstāvi. Nemainiet tās pats.
Nemodificējiet dzinēju
Lai izvairītos no nopietniem ievainojumiem vai nāves, nekādā veidā nemainiet dzinēja iestatījumus. Dzinēja regulatora iestatījumu mainīšana var izraisīt dzinēja nekontrolētu darbību un tā darbību nedrošā apgriezienu diapazonā. Nekad nemainiet dzinēja regulatora rūpnīcas iestatījumus

Atlikušais risks
Pat lietojot iekārtu saskaņā ar norādījumiem, nav iespējams pilnībā novērst visus atlikušos riska faktorus. Saistībā ar iekārtas konstrukciju un uzbūvi var rasties šādi apdraudējumi:
- Plaušu bojājumi, ja netiek lietota efektīva putekļu maska.
- Dzirdes bojājumi, ja netiek lietota efektīva dzirdes aizsardzība.
- Veselības traucējumi, ko izraisa vibrācijas, ja iekārta tiek lietota ilgāku laiku vai netiek pareizi ekspluatēta un uzturēta.
BRĪDINĀJUMS! Šī iekārta darbības laikā rada elektromagnētisko lauku. Noteiktos apstākļos šis lauks var traucēt aktīvo vai pasīvo medicīnisko implantu darbību. Lai samazinātu nopietnu vai letālu traumu risku, personām ar medicīniskajiem implantiem pirms šīs iekārtas lietošanas ieteicams konsultēties ar ārstu un medicīnisko implantu ražotāju.
Norādītā kopējā vibrācijas vērtība ir noteikta saskaņā ar standarta testēšanas metodi, un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu instrumentu ar citu.
Deklarēto kopējo vibrācijas vērtību var izmantot arī, lai veiktu sākotnēju iedarbības novērtējumu.
BRĪDINĀJUMS! Vibrācijas emisija, faktiski lietojot elektrisko instrumentu, var atšķirties no deklarētās kopējās vērtības atkarībā no tā, kā instruments tiek lietots.
Ir nepieciešams noteikt drošības pasākumus operatora aizsardzībai, pamatojoties uz iedarbības novērtējumu faktiskajos lietošanas apstākļos (ņemot vērā visas darbības cikla daļas, piemēram, laiku, kad instruments ir izslēgts un darbojas tukšgaitā, papildus darbības laikam).
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1. Sniega pūtēja korpuss 1 gab.
2. Augšējais rokturis 1 gab.
3. Izvadkanāls
4. Piedziņas stienis
5. Detaļas
a) Fiksējošā skrūve, uzgrieznis un paplāksne *4 gab.
b) Fiksējošā skrūve, uzgrieznis 3 gab.
c) Stiprinājuma kronšteins 2 gab,
d) Rezerves drošības skrūves 2 gab.
e) Aizdedzes sveces atslēga
f) Poga 2 gab.
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PIRMAIS SOLIS: uzstādiet augšējo rokturi.
(1) Pievienojiet kreiso vadu (2.A att.) uz augšējā roktura pie vada (2.B att.), kas iziet no pārnesumkārbas, bet labo vadu (2.C att.) pie atbalsta (2.D att.). (2. att.).
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)           


(2) Pievienojiet augšējo rokturi apakšējam rokturim, izmantojot piegādāto fiksējošo skrūvi, uzgriezni un paplāksni, ar kronšteinu (3. att. A) starp abiem rokturiem, pēc tam pievelciet ar piegādāto atslēgu. (3. att.).

 (
A
) (
A
) (
3
. att.
)


	MONTĀŽA


OTRAIS SOLIS: Piedziņas vadības stieņa montāža: 
1) Ievietojiet piedziņas vadības stieņa leņķveida galu (4. att. B) sviras atvērumā (4. att. C), lai to savienotu ar pārnesumkārbu, un nostipriniet to ar uzgriezni.

2) Pievienojiet vadības stieņa otru pusi (4. att. A) pie atveres pārnesumu sviras apakšējā daļā (4. att. D) un nostipriniet to ar B tapu.
 (
4. att.
    
)


 (
B
)


 (
A
)


 (
C
) (
D
)



TREŠAIS SOLIS: Mīkstā vārpsta montāža: 
Ievietojiet mīksto vārpstu rotatora sānā no paneļa, tad pagrieziet to, lai to nostiprinātu (5. att.).

 (
5
. att.
) (
6
. att.
) 

CETURTAIS SOLIS: Vadības roktura pogu montāža:
Pieskrūvējiet vadības rokturu pogas pie rokturiem uz paneļa. (6. att.)

	MONTĀŽA



PIEKTAIS SOLIS: Izvadkanāla montāža: 
1) Novietojiet izvadkanālu uz izvadkanāla pamatnes, nostipriniet to ar trim pievienotajām skrūvēm un uzgriežņiem (7. att.).
2) Pirms ievietojat izmetes vāka vadības kabeļa galu B (8. att.) savā vietā, atbrīvojiet divas skrūves A (8. att.). Pēc montāžas pievelciet abas skrūves, lai nostiprinātu kabeli. Ievietojiet kabeli vadā A (9. att.). 
 (
7
. att.
    
)






 (
B
) (
A
) (
9
. att.
)


1． Rokturis
2． Slīdnis (pievienots kopā ar instrukcijām un stiprinājumiem)

 (
10
. attēls
)
















SESTAIS SOLIS: Uzstādiet riteņus 
Uzstādiet riteņus uz ass, piestipriniet fiksējošās tapas. (10. att.)


	VADĪBAS ELEMENTI











1. Šneka vadība				2. Piedziņas vadības.
3. Pārnesumu svira /				4. Izvadkanāla novirzītāja vadība
ātruma kontrole
5. Izvadkanāla virziena vadība		6. Izvadkanāla komplekts
7. Tīrīšanas rīks				8. Šneks
9. Slieces					



 BRĪDINĀJUMS: Pirms ekspluatācijas izlasiet, izprotiet un ievērojiet visus norādījumus un brīdinājumus, kas atrodas uz mašīnas un šajā rokasgrāmatā.

Pārnesumu svira
	[bookmark: OLE_LINK2]R2     R1     1   2   3   4   5   6  


                       1. attēls
Pārnesumu svira atrodas starp apakšējiem rokturiem. Lai regulētu ātrumu, pārnesumu sviru novietojiet jebkurā no septiņām pozīcijām. 
Skatīt 1. attēlu.
Priekšgaita
Ir seši priekšgaitas (F) ātrumi. Pirmā (1) pozīcija ir lēnākā, bet sestā (6) — ātrākā. 
Atpakaļgaita
Ir divi atpakaļgaitas (R) ātrumi. Pirmais (1) ir lēnākais, bet otrais (2) - ātrākais. 
Palaidējs
Nospiežot palaidēju, degviela tiek iesmidzināta tieši dzinēja karburatorā, lai atvieglotu iedarbināšanu aukstā laikā.

Čoka poga

                  2. attēls
Čoka poga atrodas dzinēja aizmugurē, un to aktivizē, 
pagriežot pogu pulksteņrādītāja virzienā. Aktivizējot droseles vadības ierīci,
tiek aizvērta droseles plāksne uz karburatora, kas atvieglo dzinēja iedarbināšanu. Skatīt 1. attēlu.

Droseles vadība
Droseles vadība atrodas uz dzinēja. Tas regulē dzinēja apgriezienus un, to nospiežot līdz galam, izslēdz dzinēju. Skatīt 3. attēlu.

 (
3. attēls
)


	IERĪCES LIETOŠANA



Šneka vadība
Šneka vadības svira atrodas uz kreisā roktura. Nospiediet vadības sviru pret rokturi, lai iedarbinātu sniega pūtēju un sāktu darbību. Atlaidiet, lai apstādinātu. Skatīt 4. attēlu.
 (
4
. attēls
)

Piedziņas vadība
 (
5. attēls
)Piedziņas vadības ierīce atrodas uz labā roktura. Nospiediet vadības spalu pret rokturi, lai ieslēgtu riteņu piedziņu. Atlaidiet, lai apstātos. Skatiet 5. attēlu.

Diferenciālā saķeres regulēšana
Lai sniega pūtēju būtu vieglāk pagriezt, izmantojiet diferenciālo sviru (sk. 6. attēlu).
 (
7. attēls
)Ieslēdzot diferenciālo sviru, tiek atbrīvots labais piedziņas ritenis, bet kreisais ritenis turpina griezties. Atbrīvojot diferenciālo sviru, automātiski tiek ieslēgti abi piedziņas riteņi, nodrošinot pilnu saķeri (sk. 7. attēlu). PIEZĪME: Lielas slodzes apstākļos diferenciālo sviru būs grūtāk ieslēgt. Ieslēdziet sviru pirms pagrieziena sākšanas
 (
6. attēls
)











 (
8. attēls
)Izvadkanāla virziena vadības ierīce (MS un MT sērijai)

Sniega izvadkanāla virziena regulētājs atrodas sniega pūtēja vadības panelī.
Lai mainītu sniega izmešanas virzienu, pagrieziet virziena regulētāju šādi:
Pagrieziet pa labi, lai izmetētu pa labi. Pagrieziet pa kreisi, lai izmestu pa kreisi. Skatīt 8. attēlu. 
Izvadkanāla rotācija (pa kreisi/pa labi) (GS un GT sērijai)
1.  (
B
A
)Nospiediet izvadkanāla rotācijas slēdzi uz augšu un turiet to nospiestu, lai pagrieztu to pa kreisi (skatīt A, 9. attēlu)
2. Nospiediet slēdzi uz leju un turiet to nospiestu, lai pagrieztu izvadkanālu pa labi.
3. Kad ir sasniegta vēlamā pozīcija, atlaidiet slēdzi CENTER pozīcijā, lai to izslēgtu.
Izvadkanāla novirzītājs (uz augšu/uz leju)
1. Nospiediet novirzītāja slēdzi uz augšu un turiet to nospiestu, lai nodrošinātu spēcīgāku plūsmu un lielāku attālumu (skatīt B, 9. attēls)
2. Nospiediet slēdzi uz leju un turiet to nospiestu, lai nodrošinātu zemāku strūklu un mazāku attālumu.
3.  (
9. 
attēls
)Kad ir sasniegta vēlamā pozīcija, atlaidiet slēdzi CENTER pozīcijā, lai izslēgtu.

 Tīrīšanas rīks
BRĪDINĀJUMS: Nekad neizmantojiet rokas, lai attīrītu aizsērējušo izvadkanālu. Pirms aizsērējuma novēršanas izslēdziet dzinēju un palieciet aiz rokturiem, līdz visas kustīgās daļas ir apstājušās.
Izvadkanāla tīrīšanas rīks ir piestiprināts pie šneka korpusa augšdaļas ar stiprinājuma skavu. Rīks ir paredzēts aizsērējušā izvadkanāla attīrīšanai.




	IERĪCES LIETOŠANA


Slieces
Novietojiet slieces atbilstoši virsmas apstākļiem. Cietā sniega gadījumā noregulējiet tās uz augšu. Darbojoties uz grants vai šķembu virsmas, noregulējiet tās uz leju.
Atgriezeniskā startera rokturis
Šo rokturi izmanto, lai manuāli iedarbinātu dzinēju.
Elektriskā startera pieslēgvieta
Nepieciešams izmantot divu kontaktligzdas āra pagarinājuma vadu un 230 V/110 V strāvas avotu.
PIEZĪME: Šī mašīna nav aprīkota ar pagarinājuma vadu.
Šneki
Kad ierīce ir ieslēgta, šneki griežas un ievelk sniegu korpusā.
Izvadkanāla komplekts
Sniegs, kas ievilkts sniega šneka korpusā, tiek izvadīts caur izvadkanāla mehānismu.
Degvielas vāciņš
Atskrūvējiet degvielas vāciņu, lai ielietu benzīnu degvielas tvertnē.
Eļļas pildīšana
Motora eļļas līmeni var pārbaudīt un eļļu pievienot caur eļļas pildīšanas atveri! 
Pirms dzinēja iedarbināšanas
Nedarbiniet dzinēju, kamēr tas nav piepildīts ar eļļu. Bez eļļas dzinējs var tikt nopietni bojāts.
1. Novietojiet mašīnu uz līdzenas grīdas.
2. Atbrīvojiet eļļas mērstieni un noskaidrojiet eļļas līmeni. Skatīt 10. attēlu
3. Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm „HIGH” un „LOW”. Skatīt 10. attēlu
4.  (
1
0
. 
attēls
)Eļļa jāpiepilda līdz atzīmei „FULL”. Skatīt 10. attēlu.
5. Izmantojiet labas kvalitātes eļļu ar marķējumu A.P.I. service SF, SG vai SH. 
Izmantojiet eļļu SAE 5W30. Temperatūrām zem -18 ℃ izmantojiet eļļu SAE OW30
Nelietojiet SAE 10W40.
Benzīns
BRĪDINĀJUMS: Rīkojieties ārkārtīgi uzmanīgi, strādājot ar benzīnu, jo tas ir ļoti uzliesmojošs un tā tvaiki ir sprādzienbīstami. Nekad neuzpildiet mašīnu telpās vai tad, ja dzinējs ir karsts vai darbojas. Nodzēsiet cigaretes, cigārus, pīpes un citus aizdegšanās avotus.
· Uzglabājiet benzīnu tīrā, apstiprinātā traukā un turiet vāciņu uzliktu uz trauka.
· Pārliecinieties, ka trauks, no kura ielejat benzīnu, ir tīrs un bez rūsas vai citām svešām daļiņām.

	IERĪCES LIETOŠANA


PIEZĪME: Degvielas pildīšanas atveres iekšpusē var atrast plastmasas putekļu aizsargvāciņu.
Ja tāds ir, noņemiet un izmetiet to.
· Degvielas tvertni vienmēr pildiet ārā un izmantojiet piltuvi vai uzgali, lai novērstu izliešanu.
· Piepildiet degvielas tvertni ar tīru, svaigu bezsvina benzīnu.
· Nekad nepiepildiet degvielas tvertni pilnībā. Piepildiet tvertni līdz 1/2 collas attālumam no augšas, lai nodrošinātu vietu degvielas izplešanās gadījumam.
· Pirms dzinēja iedarbināšanas noteikti noslaukiet izlijušo degvielu.
Dzinēja iedarbināšana
1. Pievienojiet aizdedzes sveces vadu aizdedzes svecei. Pārliecinieties, ka metāla gredzens aizdedzes sveces vada galā (gumijas uzmavas iekšpusē) ir droši piestiprināts pie aizdedzes sveces metāla galiņa.
2. Pārliecinieties, ka gan urbja vadības, gan piedziņas vadības slēdzis ir atslēgts (atbrīvots).
3. Pagrieziet gāzes pedāļa vadības ierīci uz FAST (ātrs) stāvokli. Ievietojiet aizdedzes atslēgu atslēgas caurumā. Pārliecinieties, ka tā ir ievietota pareizi. Nemēģiniet pagriezt atslēgu.
PIEZĪME: Dzinējs nevar iedarbināties, ja atslēga nav pilnībā ievietota aizdedzes slēdzenē.
Elektriskais starteris
Pārliecinieties, ka jūsu mājā ir divvadu sistēma ar zemējumu. Ja neesat pārliecināts, konsultējieties ar sertificētu elektriķi.
BRĪDINĀJUMS: Papildus iegādājamajam elektriskajam starterim ir divvadu strāvas spraudnis ar zemējumu, un tas ir paredzēts darbībai ar 230 V maiņstrāvas sadzīves tīklu. Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, to vienmēr izmantojiet atbilstoši zemētu divkontaktu rozeti.
Ja jūsu mājas elektroinstalācijā nav zemējuma sistēmas, nekādā gadījumā nelietojiet šo elektrisko starteri.
Ja jūsu mājas elektriskā sistēma ir ar zemējumu, bet nav pieejams divu kontaktligzdas pagarinātājs, nelietojiet sniega pūtēja elektrisko starteri.
Pirms elektriskā startera lietošanas rūpīgi ievērojiet visus norādījumus.
Ja jums ir viss iepriekš minētais, rīkojieties šādi:
1) Iestipriniet pagarinājuma vadu kontaktligzdā, kas atrodas uz dzinēja virsmas. Iestipriniet pagarinājuma vada otru galu 230 voltu, zemējumā esošā maiņstrāvas kontaktligzdā labi vēdināmā telpā.
2) Pagrieziet čoka vadības pogu līdz pozīcijai FULL (dzinēja iedarbināšanai ar vadu).
PIEZĪME: Ja motors jau ir iesildīts, iestatiet gaisa klapes vadības sviru pozīcijā OFF, nevis FULL.
3) Nospiediet palaidēju, lai atkārtoti iedarbinātu iesildītu dzinēju, pārliecinoties, ka, to nospiežot, ir aizklāts ventilācijas atvērums palaidēja centrā.
PIEZĪME: NEIZMANTOJIET palaidēju, lai atkārtoti iedarbinātu iesildītu dzinēju pēc īslaicīgas apstāšanās.
4) Nospiediet startera pogu, lai iedarbinātu dzinēju.
5) Kad motors iedarbojas, atlaidiet startera pogu.
6) Kad motors iesilst, lēnām pagrieziet čoka vadības sviru OFF stāvoklī. Ja motors sāk strādāt nevienmērīgi, ātri pagrieziet čoka vadības sviru atpakaļ FULL stāvoklī un pēc tam atkal lēnām OFF stāvoklī.
7) Atvienojot pagarinājuma vadu, vienmēr vispirms izvelciet spraudni no sienas rozetes un tikai pēc tam no sniega pūtēja.
	IERĪCES LIETOŠANA


Atgriezeniskais starteris
1. Pagrieziet čoka vadības pogu stāvoklī FULL (auksta dzinēja iedarbināšana).
  PIEZĪME: Ja motors jau ir iesilis, iestatiet čoka vadības pogu pozīcijā OFF, nevis FULL.                                                                        
2. Auksta dzinēja palaišanai nospiediet palaidēju divas vai trīs reizes, pārliecinoties, ka nospiežot ir aizklāts palaidēja centrā esošais ventilācijas atvērums.
  PIEZĪME: NEIZMANTOJIET palaidēju, lai atkārtoti iedarbinātu iesildītu dzinēju pēc īslaicīgas apstāšanās.
  PIEZĪME: Ja temperatūra ir zemāka par -10 °C, var būt nepieciešama papildu iesmidzināšana.
3. Satveriet atsperes startera rokturi un lēnām izvelciet auklu. Brīdī, kad auklu kļūst nedaudz grūtāk vilkt, lēnām ļaujiet auklai atgriezties.
4. Pavelciet startera rokturi ar stingru, strauju kustību. Neatlaidiet rokturi un neļaujiet tam atgriezties atpakaļ. Turiet startera rokturi stingri un ļaujiet tam lēnām atgriezties.
5. Kad motors iesilst, lēnām pagrieziet gaisa klapes vadības sviru OFF (izslēgts) stāvoklī. Ja motors sāk strādāt nevienmērīgi, ātri pagrieziet čoka vadības sviru atpakaļ FULL (pilnībā atvērts) stāvoklī un pēc tam lēnām atkal OFF (izslēgts) stāvoklī.
  PIEZĪME: Ļaujiet dzinējam iesilt dažas minūtes pēc iedarbināšanas. Dzinējs sasniegs pilnu jaudu tikai tad, kad būs sasniedzis darba temperatūru.
Dzinēja apstādināšana
Pirms dzinēja apstādināšanas ļaujiet tam darboties dažas minūtes, lai nožūtu mitrums uz dzinēja.

Lai novērstu iespējamo startera sasalšanu, rīkojieties šādi:
1. Pārvietojiet droseles sviru STOP stāvoklī.
2. Izvelciet aizdedzes atslēgu un glabājiet to drošā vietā.
3. Vairākas reizes noslauciet sniegu un mitrumu no dzinēja apkārtnes, kā arī no vadības mehānisma un tā apkārtnes.
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Izvadkanāla tīrīšanas rīks
Izvadkanāla tīrīšanas rīks ir ērti piestiprināts pie sūkņa korpusa aizmugures ar stiprinājuma skavu. Ja darbības laikā izvadkanāla mezglā ir uzkrājies sniegs un ledus, rīkojieties šādi, lai droši iztīrītu izvadkanāla mezglu un tās atveri.
1. Atlaidiet gan sniega spirāles vadības, gan piedziņas vadības sviras.
2. Izslēdziet dzinēju, izņemot aizdedzes atslēgu.
3. Noņemiet tīrīšanas rīku no skavas, kas to nostiprina pie sniega spirāles korpusa aizmugures.
BRĪDINĀJUMS: Izpūtējs, dzinējs un apkārtējās zonas kļūst karstas un var izraisīt apdegumus. Nelietojiet.
4. Izmantojiet tīrīšanas rīka lāpstas formas galu, lai atbrīvotu un izlīdzinātu sniegu un ledu, kas ir uzkrājies izmetēja mehānismā un tā tuvumā.
5. Atkārtoti piestipriniet tīrīšanas rīku pie stiprinājuma skavas uz šneka korpusa aizmugures, ievietojiet atpakaļ aizdedzes atslēgu un iedarbiniet sniega pūtēja dzinēju.
6. Stāvot operatora pozīcijā (aiz sniega pūtēja), ieslēdziet sniega pūtēja vadības ierīci uz dažām sekundēm, lai no izmetēja mehānisma iztīrītu atlikušo sniegu un ledu.
Lai ieslēgtu piedziņu
1. Kad gāzes pedālis ir ātrā (zaķa) pozīcijā, pārvietojiet pārnesumu sviru vienā no četrām priekšgaitas (F) pozīcijām vai atpakaļgaitas (R) pozīcijā. Izvēlieties ātrumu, kas atbilst sniega apstākļiem, un tempu, kas jums ir ērts.
PIEZĪME: Izvēloties braukšanas ātrumu, izmantojiet lēnākus ātrumus, līdz jūs jūtaties ērti un esat iepazinušies ar sniega pūtēja darbību.
2. Nospiediet šneka vadības pogu pret rokturi, un tas sāks griezties. Atlaidiet to, un šneks apstāsies.
3. Nospiediet vadības sviru pret rokturi, un sniega pūtējs sāks kustēties. Atlaidiet to, un kustība apstāsies.

SVARĪGI: NEKAD nepārvietojiet pārnesumu sviru (nemainiet ātrumu vai braukšanas virzienu), pirms neesat atlaidis braukšanas vadības pogu un pilnībā apstādinājis sniega pūtēju. Pretējā gadījumā sniega pūtēja piedziņas sistēma priekšlaicīgi nolietosies.











	APKOPE


Eļļošana
BRĪDINĀJUMS: Pirms eļļošanas, remonta vai pārbaudes atslēdziet visus vadības elementus un izslēdziet dzinēju. Pagaidiet, līdz visas kustīgās daļas ir pilnībā apstājušās.
Pārnesumu vārpsta
Pārnesumu (sešstūra) vārpsta jāeļļo vismaz reizi sezonā vai pēc katrām 25 darba stundām.
1. Noņemiet apakšējo rāmja vāku, izskrūvējot divas skrūves, ar kurām tas ir piestiprināts.
2.  (
1
1
. attēls
)Uz sešstūra vārpstas uzklājiet plānu slāni universālas smērvielas, kas piemērota visiem laika apstākļiem. Skatīt 18. attēlu.
SVARĪGI: Izvairieties no eļļas noplūdes uz gumijas berzes riteņa un alumīnija piedziņas plāksnes.

Riteņi
Vismaz reizi sezonā noņemiet abus riteņus. Pirms riteņu atkārtotas uzstādīšanas notīriet un pārklājiet asis ar universālu automobiļu smērvielu.

Izvadkanāla virziena vadība
Reizi sezonā svira jāieeļļo ar vazelīnu, linsēklu eļļu, minerāleļļu, parafīna vasku vai 3-in-1 (trīs-vienā) eļļu.

Šneka vārpsta
Vismaz reizi sezonā noņemiet skrūves uz šneka vārpstas. Uzklājiet smērvielu vārpstas iekšpusē, ap starpliku. Ieeļļojiet arī atloka gultņus, kas atrodas abos vārpstas galos. Skatīt 12. attēlu.

Pārnesumkārba
Šneka pārnesumkārba rūpnīcā ir piepildīta ar smērvielu un noslēgta. Ja tā kāda iemesla dēļ tiek izjaukta, ieeļļojiet to ar divām uncēm jaunas smērvielas. 
 (
Cirtes
 tapas
) (
Gultnis
 un 
paplāksnes
) (
1
2
. attēls
)PIEZĪME: Nepiepildiet pārnesumkārbu pārāk pilnu. Tas var izraisīt blīvju bojājumus. Pārliecinieties, ka ventilācijas tapa nav noklāta smērvielu, lai atbrīvotu spiedienu.
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Skrāpja plāksne un slieces
Sniega pūtēja apakšā esošā skrāpja  plāksne un slieces ir pakļautas nodilumam. Tās ir periodiski jāpārbauda un nepieciešamības gadījumā jānomaina.
Lai noņemtu slieces:
1. Izskrūvējiet četras rievotas skrūves un sešstūra uzmavu uzgriežņus, ar kuriem tās ir piestiprinātas pie sniega pūtēja. Skatīt 13. attēlu.
2. Atkārtoti samontējiet jaunās slieces ar četrām ratiņu skrūvēm (divas katrā pusē) un sešstūra uzgriežņiem. Skatīt 13. attēlu.
Lai noņemtu skrāpja plāksni:
1.  (
13
. attēls
)Noņemiet stiprinājuma skrūves un sešstūra uzgriežņus, kas to piestiprina pie sniega pūtēja korpusa.
2. Atkārtoti samontējiet jauno skrāpēšanas plāksni, pārliecinoties, ka rievoto skrūvju galvas atrodas korpusa iekšpusē. Cieši pievelciet. Skatiet 20. attēlu.
 (
14
. attēls
)
Šneka siksnas nomaiņa
Lai noņemtu un nomainītu sniega pūtēja šneka siksnu, rīkojieties šādi:
1.  (
15
. attēls
)Noņemiet siksnas pārsegu motora priekšpusē, izskrūvējot divas pašvītņojošās skrūves. Skatīt 14. attēlu.
PIEZĪME: Izlejiet benzīnu no sniega pūtēja vai novietojiet plastmasas plāksni zem degvielas vāka.
2.  (
16
. attēls
)Rūpīgi pagrieziet sniega pūtēju uz augšu un uz priekšu, lai tas atbalstītos uz sniega pūtēja korpusa. Noņemiet rāmja vāku no sniega pūtēja apakšas, izskrūvējot četras pašvītņojošās skrūves, ar kurām tas ir piestiprināts. Skatīt 15. attēlu.
3. Noņemiet siksnu no dzinēja skriemeļa. Skatiet 16. attēlu.
4.  (
17
. attēls
)a. Atbrīvojiet un noņemiet plecu skrūvi, kas darbojas kā siksnas fiksators.
b. Atvienojiet atbalsta kronšteina atsperi no rāmja. Skatīt 17. attēlu.
5.  (
18. attēls
)Noņemiet siksnu no šneka skriemeļa un ievietojiet to starp atbalsta kronšteinu un sniega pūtēja skriemeli. Atkārtoti samontējiet sniega pūtēja siksnu, izpildot norādījumus apgrieztā secībā. Skatiet 18. attēlu.
PIEZĪME: Neaizmirstiet pēc jaunas šneka siksnas uzstādīšanas atkārtoti uzstādīt plecu skrūvi un atkal piestiprināt atsperi pie rāmja. 


	APKOPE


Skrūves
· Šneks ir piestiprināts pie spirālveida vārpstas ar divām šķelttapām un drošības tapām. Ja šneks saskaras ar svešķermeni vai iestrēgušu ledu, sniega pūtējs ir konstruēts tā, ka tapas var nogriezties. Skatīt 26. attēlu.
·  (
19
. attēls
)Ja šneks negriežas, pārbaudiet, vai tapas nav nogriezušās. Kopā ar sniega pūtēju ir piegādāts viens rezerves griežamo tapu komplekts. Nomainot tapas, pirms jauno tapu ievietošanas uzklājiet eļļas smērvielu uz vārpstas.
Piedziņas siksnas nomaiņa
Lai noņemtu un nomainītu sniega pūtēja spirāles siksnu, rīkojieties šādi:  
1.  (
2
0
. attēls
)Noņemiet siksnas pārsegu dzinēja priekšpusē, izskrūvējot divas pašvītņojošās skrūves. Skatīt 20. attēlu.
PIEZĪME: Izlejiet benzīnu no sniega pūtēja vai novietojiet plastmasas gabalu zem degvielas vāka.
2.  (
2
1
. attēls
)Rūpīgi pagrieziet sniega pūtēju uz augšu un uz priekšu, lai tas atbalstītos uz sniega pūtēja korpusa. Noņemiet rāmja pārsegu no sniega pūtēja apakšas, izskrūvējot četras pašvītņojošās skrūves, ar kurām tas ir piestiprināts. Skatīt 21. attēlu
3. a. Satveriet starpskrūves rullīti un pagrieziet to pa labi.
   b . Norullējiet sniega pūtēja siksnu no dzinēja skriemeļa.
   c. Paceliet piedziņas siksnu no dzinēja skriemeļa. Skatiet 22. attēlu.
4. Nokāpiet piedziņas siksnu no rullīša un starp berzes ratu un berzes rata disku. Skatiet 23. attēlu.
5. Uzlieciet siksnu atpakaļ, veicot darbības pretējā secībā.
 (
23
. attēls
) (
2
2
. attēls
)Berzes riteņa noņemšana
Ja sniega pūtējs nedarbojas ar ieslēgtu piedziņas vadības sistēmu un problēmu neizdodas novērst, regulējot piedziņas vadības sistēmas trosi, iespējams, ir jānomaina berzes ratiņš. Rīkojieties saskaņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem. 
1. Pārbaudiet berzes ratu, vai uz tā nav nodiluma vai plaisu pazīmes, un nepieciešamības gadījumā nomainiet to.
· Iestatiet pārnesumu sviru trešajā priekšgaitas (F3) pozīcijā.
· Iztukšojiet sniega pūtēju no benzīna vai novietojiet plastmasas gabalu zem degvielas vāka.
·  (
24
. attēls
)Rūpīgi pagrieziet sniega pūtēju uz augšu un uz priekšu, lai tas atbalstītos uz šneka korpusa
2. a. Noņemiet rāmja pārsegu no sniega pūtēja apakšas, izskrūvējot četras pašvītņojošās skrūves, ar kurām tas ir piestiprināts.
b. Noņemiet labās puses ratu, izskrūvējot skrūvi un paplāksni, kas to nostiprina pie ass. Skatīt 24. attēlu.
3.  (
25. attēls
) (
25
. attēls
) Izvelciet garo un īso piedziņas vārpstu, noņemiet diferenciāli. Skatīt 25. attēlu..
	APKOPE



4. Uzmanīgi novietojiet sešstūra vārpstu uz leju un pa kreisi, pirms uzmanīgi noņemiet berzes riteņa mezglu no vārpstas. Skatīt 26. attēlu. (
26
. attēls
)
5. Noņemiet trīs skrūves, kas nostiprina saķeres riteņa sānu plāksnes. Nomainiet tikai gumijas gredzenu. Skatīt 27. attēlu.
6.  (
26. attēls
)Uzvelciet berzes riteņa mezglu atpakaļ uz sešstūra vārpstas un izpildiet iepriekš minētos soļus apgrieztā secībā, lai atkārtoti samontētu detaļas.
 (
27. attēls
)



Motora eļļas pārbaude
1. Pārliecinieties, ka dzinējs atrodas vertikālā stāvoklī un ir izlīdzināts.
2. Atskrūvējiet eļļas pildīšanas vāciņu no eļļas pildīšanas caurules un noslaukiet mērstieni. Skatiet 28. attēlu.
3.  (
28
. attēls
)Pieskrūvējiet eļļas vāciņu atpakaļ uz eļļas pildīšanas caurules. Pieskrūvējiet to stingri.
4.  (
Eļļas
 
līmenim
 
jābūt
 
starp
 H 
un L
)Atskrūvējiet un noņemiet eļļas pildīšanas vāciņu no eļļas pildīšanas caurules. Pārbaudiet eļļas līmeni. Ja eļļas līmenis mērītājā ir zem “LOW” atzīmes, lēnām pievienojiet eļļu, līdz sasniedzat “HIGH” līmeni. Skatīt 20. attēlu.
5. Pieskrūvējiet eļļas pildīšanas vāciņu atpakaļ uz eļļas pildīšanas caurules. Cieši pievelciet.
6.  (
29
. attēls
)Noslaukiet izlijušo eļļu.

Dzinēja eļļas maiņa
Lai izvairītos no dzinēja bojājumiem, ir svarīgi:
· Pirms katras lietošanas reizes un ik pēc piecām darba stundām pārbaudīt eļļas līmeni.
· Nomainiet eļļu pēc pirmajām divām darba stundām un turpmāk ik pēc 25 darba stundām.
· Dzinējam jābūt vēl siltam, bet ne karstam no nesenās lietošanas.

1. Atrodiet eļļas iztukšošanas tapu, skatīt 28. attēlu.
2. Pārliecinieties, ka degvielas vāciņš ir uzlikts un cieši pievilkts.
3. Notīriet zonu ap eļļas iztukšošanas tapu, skatiet 28. attēlu.
4. Novietojiet apstiprinātu pārstrādājamo eļļas tvertni zem eļļas iztukšošanas tapas.
5. Noņemiet eļļas iztukšošanas tapu un iztukšojiet eļļu.
 (
3
0
. attēls
)Piezīme: Lietoto eļļu jāizmet atbilstošā savākšanas punktā.
6. Uzstādiet eļļas iztukšošanas tapu un cieši pievelciet.
7. Ielejiet dzinējā ieteicamo eļļu, skatiet tabulu „Ieteicamā eļļas lietošana”; dzinēja eļļas tilpums ir 26 unces.
8. Noslaukiet izlijušo eļļu. 
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Aizdedzes sveces pārbaude
Pārbaudiet aizdedzes sveci reizi gadā vai ik pēc 100 darba stundām
1. Notīriet zonu ap aizdedzes svecēm.
2. Izņemiet un pārbaudiet aizdedzes sveci.
3.  (
1. .030 
(..
76mm) 
sprauga
2. 
elektrodi
3. 
porcelāns
)Nomainiet aizdedzes sveci, ja porcelāns ir plaisājis vai ja elektrodos ir izgrauzumi, apdegumi vai nogulsnes.
4.  (
3
1
. attēls
)Pārbaudiet elektrodu spraugu ar spraugu mērītāju un, ja nepieciešams, iestatiet spraugu 0,030 (0,76 mm). Skatiet 31. attēlu.
5. Atkārtoti uzstādiet aizdedzes sveci un cieši pievelciet.
PIEZĪME: Aizvietošanai jāizmanto rezistora aizdedzes svece. Sazinieties ar izplatītāju vai vietējo pārstāvi, lai iegādātos aizstājēju aizdedzes sveci.


Karburators
Ja uzskatāt, ka karburators ir jānoregulē, sazinieties ar izplatītāju vai vietējo pārstāvi; dzinēja darbībai nevajadzētu būt ietekmei augstumos līdz 7000 pēdām (2134 metriem). Lai ekspluatētu lielākos augstumos, sazinieties ar izplatītāju vai vietējo pārstāvi.

Dzinēja apgriezieni
BRĪDINĀJUMS: Izvairieties no nopietniem ievainojumiem vai nāves. NEKĀDI nemainiet dzinēja iestatījumus. Dzinēja regulatora iestatījumu mainīšana var izraisīt dzinēja un aprīkojuma darbību nedrošos apgriezienos. NEKAD neizmainiet dzinēja regulatora rūpnīcas iestatījumus. Dzinēja darbināšana ātrāk par rūpnīcā iestatītajiem apgriezieniem ir bīstama.
	APKOPE UN REGULĒŠANA



Vadības trošu regulēšana
Pēc ilgstošas lietošanas vai ja siksnas ir noregulētas vai nomainītas, jānoregulē arī vadības troses. Skatīt 32. attēlu.
1. Paceliet sniega pūtēju uz priekšu un atbalstiet to uz šneka korpusa.
2. Ievietojiet stiepli caur atsperi tā, lai atklātos vītņotā daļa.
3. Turiet vītņoto daļu un pagrieziet uzgali, līdz tiek panākta pareizā pozīcija. 
4. Atkārtoti ievietojiet stiepli caur atsperi un ievietojiet to sajūga sviras augšējā daļā; abām pusēm jāveic vienāds regulējums.


 (
3
2
. attēls
) Slieču regulēšana
Atstarpi starp sliecēm un zemi var noregulēt. Skatīt 3. attēlu.
● Lai veiktu sniega tīrīšanu tuvu virsmai uz gludas virsmas, paceliet slieces augstāk uz šneka korpusa.
● Izmantojiet vidējo vai apakšējo pozīciju, ja attīrāmā teritorija ir nevienmērīga, piemēram, grants piebraucamais ceļš.
Lai regulētu slieces:
1. Atbrīvojiet četras sešstūra uzgriežņus (divas katrā pusē) un rievotās bultskrūves. Pārvietojiet slieces vēlamajā pozīcijā.
2. Pārliecinieties, ka visa slieču apakšējā virsma pieskaras zemei, lai izvairītos no nevienmērīga nodiluma.
3.  (
3
4
. attēls
)Atkārtoti cieši pievelciet uzgriežņus un skrūves.

Izvadkanāla kronšteina regulēšana
Ja spirāle, kas atrodas iztukšošanas caurules virziena regulētāja apakšā, nav pilnībā savienota ar izvadkanāla mezglu, var noregulēt iztukšošanas caurules kronšteinu. Lai to izdarītu:
1. Atbrīvojiet divas uzgriežņus, kas nostiprina izvadkanāla kronšteinus, un nedaudz mainiet to novietojumu.
2. Atkārtoti pievelciet uzgriežņus. Skatiet 35. attēlu.
 (
3
5. attēls
)

Riepu spiediens
Pirms ekspluatācijas pārbaudiet spiedienu un samaziniet to līdz 15 psi un 20 psi (varat arī skatīt specifikācijas, kas uzdrukātas uz riepas). Ja riepu spiediens abās riepās nav vienāds, iekārta var vilkties uz vienu vai otru pusi.













	UZGLABĀŠANA ĀRPUS SEZONAS


Dzinēja sagatavošana
BRĪDINĀJUMS: Nekad neuzglabājiet sniega pūtēju ar degvielu tvertnē telpās vai slikti vēdināmās vietās, kur degvielas tvaiki var saskarties ar atklātu liesmu, dzirksteli vai deglīti, piemēram, krāsnī, ūdens sildītājā, veļas žāvētājā vai gāzes ierīcē.

PIEZĪME: Ir svarīgi novērst gumijas nogulumu veidošanos dzinēja svarīgākajās degvielas sistēmas daļās, piemēram, karburatorā, degvielas filtrā, degvielas šļūtenē vai tvertnē uzglabāšanas laikā.
BRĪDINĀJUMS: Degvielas ar spirta piedevu (tā saucamās gasohol vai degvielas, kurās izmantots etanols vai metanols) var piesaistīt mitrumu, kas uzglabāšanas laikā izraisa degvielas sadalīšanos un skābju veidošanos. Skābā gāze uzglabāšanas laikā var bojāt dzinēja degvielas sistēmu.

Lai izvairītos no dzinēja problēmām, degvielas sistēma jāiztukšo pirms uzglabāšanas uz 30 dienām vai ilgāk. Ievērojiet šos norādījumus, lai sagatavotu sniega pūtēju uzglabāšanai: 
BRĪDINĀJUMS: Iztukšojiet degvielu apstiprinātā tvertnē ārpus telpām, tālu no atklātas liesmas. Pārliecinieties, ka dzinējs ir atdzisis. Nesmēķējiet. Degviela, kas paliek dzinējā siltā laikā, sabojājas un izraisa nopietnas iedarbināšanas problēmas.
1. No karburatora un degvielas tvertnes izlejiet VISU benzīnu, lai novērstu sveķu nogulumu veidošanos uz šīm detaļām un dzinēja bojājumus.
2. Darbiniet dzinēju, līdz degvielas tvertne ir tukša un dzinējs apstājas degvielas trūkuma dēļ.
3. Iztukšojiet karburatoru, nospiežot uz augšu uz tvertnes iztukšošanas vārsta, kas atrodas zem karburatora vāka.

BRĪDINĀJUMS: Neiztukšojiet karburatoru, ja izmantojat degvielas stabilizatoru. Nekad neizmantojiet dzinēja vai karburatora tīrīšanas līdzekļus degvielas tvertnē, jo tas var izraisīt neatgriezeniskus bojājumus.
PIEZĪME: Degvielas stabilizators (piemēram, STA-BIL) ir pieņemama alternatīva, lai uzglabāšanas laikā samazinātu degvielas gumijas nogulumu veidošanos. Pievienojiet stabilizatoru benzīnam degvielas tvertnē vai uzglabāšanas tvertnē. Vienmēr ievērojiet stabilizatora tvertnē norādīto sajaukšanas proporciju. Pēc stabilizatora pievienošanas darbiniet dzinēju vismaz 10 minūtes, lai tas sasniegtu karburatoru. Neiztukšojiet karburatoru, ja izmantojat degvielas stabilizatoru.
4. Izņemiet aizdedzes svecīti un ielejiet vienu unci motora eļļas caur aizdedzes atveri cilindrā. Aizsedziet aizdedzes svecītes atveri ar lupatu un vairākas reizes pagrieziet motora kloķi, lai eļļa izplatītos. Uzstādiet atpakaļ aizdedzes svecīti.


Sniega pūtēja sagatavošana
1. Ja sniega pūtēju uzglabājat neventilētā vai metāla noliktavā, jāpievērš uzmanība iekārtas aizsardzībai pret rūsēšanu, izmantojot vieglu eļļu vai silikonu, ar ko pārklāt iekārtu, īpaši ķēdes, atsperes, gultņus un troses.  
2. Noņemiet visus netīrumus no dzinēja un iekārtas ārpuses.
3. Ievērojiet eļļošanas ieteikumus šīs rokasgrāmatas sadaļā „Tehniskā apkope”.
4. Uzglabājiet iekārtu tīrā un sausā vietā.
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