


KODA SPRŪDS
MONTĒŠANAS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms slēdzenes montēšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju.

1. NOLŪKS
Sprūds pielāgots montēšanai metāla un koka durvīs (kreisajās un labajās), kuras iespējams atvērt uz iekšpusi vai ārpusi.
2. TEHNISKIE DATI
Durvju biezums


30 … 50 mm.

Visas sprūda kustīgās detaļas ir tērauda.

Sprūda - aizbīdņa ieeja
15 mm.

Iespējamo kodu skaits

vairāk, nekā tūkstotis.

Koda nomaiņas laiks

aptuveni trīs minūtes (skat. 6. p.).

3. LIETOŠANA
Lai atvērtu durvis no ārpuses, VIENLAICĪGI piespiediet visas kodētās podziņas.

Lai atvērtu durvis no iekšpuses, 16. sviru pastumiet prom no stenderes.

Iegādājoties slēdzeni, varat to veikalā pārbaudīt. Šajā nolūkā piespiediet apskavi 17 un, pieturot to šajā pozīcijā, vienlaicīgi piespiediet kodētās podziņas “3-8”. 18. aizbīdnim jāieiet sprūdā.
4. KOMPLEKTS

1. Sprūds

1 vien.

2. Slēdzenes plāksnīte
1 vien.

3. Uzliktnis

1 vien.

4. Instrukcija

1 vien.

5. SPRŪDA MONTĒŠANA UN LIETOŠANA
5.1. Durvīs 3 zem pogu blokiem 7 izveidojiet 2 iedobes (3 x 13 mm). Atkarībā no durvju biezuma, sprūda korpusu ielaidiet tā, lai ārējā bloka 7 plakne sakristu ar uzliktņa 6 plakni.

5.2. Sprūda korpusu piestipriniet ar skrūvēm (5 x 10 – 3 vien., 10 pozīc. un 5 x 30 - 2 vien., 2 pozīc.).

5.3. 6 skrūvēm 5 (4 x 20) piestipriniet uzliktni.

5.4. Pēc piestiprinātā sprūda pie stenderes atzīmējiet slēdzenes plāksnītes vietu, izveidojiet aizbīdnim 18 paredzētu iedobumu (20 x 17 x 15 mm), pēc tam ar divām skrūvēm (5 x 30) piestipriniet slēdzenes plāksnīti.

5.5. Starpa starp slēdzenes plāksnīti un sprūda korpusu nedrīkst pārsniegt 3 mm. Aizbīdnim slēdzenes plāksnītes iedobumā jāieiet un no tā jāiziet bez aizķeršanās.

5.6. Pārbaudiet, kā darbojas sprūdis. Tam jāatslēdzas, vienlaicīgi piespiežot rūpnīcā ievadītajam kodam atbilstošās pogas: 3-8.
Ievadot kodu un slēdzot sprūdi, tajā pašā laikā nemēģiniet atvērt durvis.

5.7. Nomainiet kodu, kā tas aprakstīts 6. nodaļā un pārbaudiet, vai sprūdis labi darbojas.
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1 - korpuss; 2 - kokskrūve 5 x30; 3 - durvis; 4 - skrūve; 5 - kokskrūve 4 x 20; 6 - uzliktnis; 7 - pogu bloks; 8 - poga; 9 - vāciņš; 10 - kokskrūve 5 x 50; 11 - slīdnis; 12 - aizbīdņa bremzes; 13 - aizbāznis; 14 - skrūve, 15 - atsperu bloks; 16 - sviriņa; 17 - apskave; 18 - aizbīdnis.

6. KODA MAIŅA
6.1. Sprūdi iesējams kodēt ar jebkuru pogu ar skaitļiem no 0 līdz 9.

Lai garantētu lielāku drošību, kodēšanai izmantojiet ne mazāk par 3 pogām.

6.2. Izdomājiet sprūda kodu. Atskrūvējiet spirāļu bloka skrūves 14. Noņemiet bloku ar svārstiņu 16.

6.3. No sprūda korpusa 1 ar kodētām pogām 8 izņemiet aizbīdņa bremzes 12 (trīsstūra gropi pagriezt uz sprūda ass pusi), pagrieziet tās pa 180° ap savu asi (trīsstūra gropi uz sāniem no sprūda ass) un ievietojiet atpakaļ. Lai bremzes būtu vieglāk izņemt, piespiediet attiecīgās pogas 8, bet, ievietojot bremzes atpakaļ, mazliet piespiediet aizbīdni.
6.4. Tādā pašā veidā izņemiet jaunajam kodam atbilstošo pogu bremzes, pagrieziet tās pa 180° (trīsstūra gropi uz sprūda ass pusi) un atkal ievietojiet.

6.. Bloku 1 ievietojiet atpakaļ, to darot, savienojiet svārstiņā 16 esošo iedobumu ar asi 13. Ieskrūvējiet skrūves 14. Neaizverot durvis, pārbaudiet, kā darbojas sprūdis ar jauno kodu (skat. 3. nodaļu).
