
	Produkto duomenų lapas
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2013 dėl elektroninių ekranų energijos vartojimo ženklinimo 

	
	Parametras
	Parametras arba vertė ir tikslumo laipsnis
	Vienetas

	1.
	Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas
	Optoma
	

	
	Tiekėjo adresas
	Optoma support, Unit 1, Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Jungtinė Karalystė
	

	2.
	Modelio identifikatorius
	N3861K
	

	3.
	Energijos vartojimo efektyvumo klasė standartiniam dinaminiam diapazonui (SDR)
	G
	

	4.
	Energijos suvartojimas įjungties režimu SDR atveju
	325
	W

	5.
	Energijos vartojimo efektyvumo klasė plačiam dinamiškam diapazonui (HDR)
	netaikoma
	

	6.
	Energijos suvartojimas įjungties režimu, esant HDR
	netaikoma
	W

	7.
	Energijos suvartojimas išjungties režimu, jei taikoma
	0,0
	W

	8.
	Energijos suvartojimas budėjimo režimu, jei taikoma
	0,4
	W

	9.
	Energijos suvartojimas budėjimo režimu, kai prietaisas prijungtas prie elektros tinklo, jei taikoma
	netaikoma
	W

	10.
	Elektroninių ekranų kategorija
	-
	

	11.
	Vaizdo proporcijos 
	16
	:
	9
	

	12.
	Ekrano skiriamoji geba
	3 840
	x
	2 160
	pikseliai

	13
	Ekrano įstrižainė
	218,0
	cm

	14.
	Ekrano įstrižainė
	86
	coliai

	15.
	Matomas ekrano plotas
	200,6
	dm² 

	16.
	Naudojama ekrano technologija
	LED LCD
	

	17.
	Automatinio ryškumo reguliavimo (ABC) funkcijos prieinamumas 
	ne
	

	18.
	Balso atpažinimo jutiklis
	ne
	

	19.
	Buvimo patalpoje jutiklis 
	ne
	

	20.
	Vaizdo atnaujinimo dažnis (numatytas)
	60
	Hz

	21.
	Minimalus garantuotas programinės įrangos ir mikroschemos programinės įrangos atnaujinimų prieinamumas (nuo prekybos pabaigos datos)
	8
	metai

	22.
	Minimalus garantuotas atsarginių dalių prieinamumas (nuo prekybos pabaigos datos)
	7
	metai

	23
	Minimalus garantuotas produkto aptarnavimas
	7
	metai

	
	Minimalus tiekėjo siūlomos bendros garantijos laikotarpis
	3
	metai

	24
	Maitinimo šaltinio tipas:
	vidinis
	

	25.
	Išorinis maitinimo šaltinis (nenormalizuotas ir pateikiamas kartu su produktu)
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	ir
	-
	

	
	ii
	Įvesties įtampa
	-
	V

	
	iii
	Išvesties įtampa
	-
	V

	26.
	Standartinis išorinis maitinimo šaltinis (arba tinkamas maitinimo šaltinis, jei jis nėra pateiktas produkto pakuotėje)

	
	ir
	-
	

	
	ii
	Reikalinga išvesties įtampa
	-
	V

	
	iii
	Reikalingas srovės stipris (minimalus)
	-
	A

	
	iv
	Reikalingas srovės dažnis 
	-
	Hz



