Modelis: UVR-AV550
Skaitmeninė lanko formos TV antena

Specifinės ypatybės
Išskirtinumai
Ultra plona antena su blizgios juodos spalvos apdaila 
Kristalo mėlynumo maitinimo indikatorinė lemputė

Veikimo charakteristikos
Priimami „Full HD“ ir skaitmeniniai TV signalai, vietos VHF ir UHF signalai.                                                                                     
Plačiajuostis stiprintuvas su lygio reguliavimu geriausiam vaizdo ir garso signalų priėmimui 
Ištraukiami dipoliai VHF signalų priėmimui 
Didelis pasukamas lankas geresniam UHF signalų priėmimo reguliavimui 

Maitinimas 
Įrenginys maitinamas pridedamu AC / DC adapteriu 


Veikimo charakteristikos
Dažnis: VHF: 174-230 mHZ, UHF: 470-698 MHz
VSWR: VHF<1,5		UHF: ＜2,5
Poliarizacija: horizontali 
Varža: 75 Ω 
Jungtis: IEC jungtis 
Darbinė įtampa: DC 5 V / 550 mA





Naudojimo instrukcija

PASTABA
Nenaudokite griaudint griaustiniui ir atjunkite nuo maitinimo šaltinio.
Jeigu nenaudojate, atjunkite nuo maitinimo šaltinio.
Jeigu nepakankamai gera signalo kokybė, perstatykite anteną į kitą vietą.

Schema
 (
Galas
) (
Priekis
)

1． Teleskopiniai dipoliai
2． Įjungimo / išjungimo ir lygio reguliavimo ratukas
3． Reguliuojama lanko formos antena
4． Maitinimo įvestis
5． Koaksalinis laidas

Naudojimo instrukcija
1、 Prijunkite maitinimo adapterį prie maitinimo įvesties lizdo, esančio įrenginio galinėje dalyje, ir įstatykite kitą galą į standartinę maitinimo išvestį.
 (
AC / DC adapteris
)
2. Įstatykite antenos koaksalinį laidą į jūsų televizoriaus RF lizdą.

3. Norėdami įjungti anteną, sukite įjungimo / išjungimo ir lygio reguliavimo ratuką, kol pasieksite geriausią signalų priėmimo kokybę.








4. Priimdami UHF signalą, norėdami užtikrinti geriausią signalų priėmimo kampą, sureguliuokite lanko formos anteną.
Priimdami VHF signalą, norėdami užtikrinti geriausią signalų priėmimo kampą, išskleiskite ir judinkite dipolius.
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