Užsakinimo instrukcija
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[image: ]
	Kaiščio korpusas
[image: ]
	

mygtukas
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Apvyniokite laidą aplik įtvirtintą daiktą (pvz., stulpą): spynos korpusą laikykite vienoje rankoje, o kilpą kitoje.
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Prakiškite spynos korpusą per kilpą.
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Apraksts ģenerēts automātiski]
Tvirtai patraukite, kol kilpa priglus prie įtvirtinto daikto.
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Prakiškite spynos korpudą per norimus apsaugoti daiktus (lauko baldus, dviračius, t. t.).
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Norėdami paslinkti kaištį išilgai laido, nuspauskite jo mygtuką.

[image: Attēls, kurā ir teksts

Apraksts ģenerēts automātiski]
Apsukite spynos korpusą aplink paskutinį daiktą. Įstatykite kaiščio korpusą į spynos korpuso angą ir saugiai įtvirtinkite.

Atrakinimo instrukcija
1. Paslinkite apsauginį dangtelį nuo lietaus, kad jsi atsidarytų.
2. Įstatykite raktą ir pasukite.
[bookmark: _GoBack]3. Atidarykite spyną.
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