Modelis: GT-960N
Palėpėje ir lauke montuojama antena

Specifinės ypatybės

Specialus DIY („Pasidaryk pats“) dizainas
Greitai užsifiksuojantys komponentai lengvam sumontavimui
Nedidelė mažmeninės prekybos pakuotė siuntimo, sandėliavimo išlaidoms, išstatymo erdvei taupyti
Tinka mažiems butams, palėpei ir balkonui
Atsparumas oro sąlygoms: atsparumas vandeniui, UV spinduliams                                             

Veikimo charakteristikos
Priimami „Full HD“ ir skaitmeniniai TV signalai, vietos VHF ir UHF signalai 
Didelė reflektoriaus plokštė užtikrina puikų atsparumą trikdžiams

Techninės sąlygos
Dažnis: VHF 88-230 MHz, UHF 470-698 MHz
VSWR: VHF<2,9	 UHF<3,5
Poliarizacija: horizontali
Varža: 75 Ω
Jungtis: F tipo

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

 M3*10 savaime užsispaudžiantis sraigtas  4 VNT.     A kreiptuvas    2 VNT.
 A kreiptuvas   2 VNT.                           B kreiptuvas    2 VNT.
 M3*12 metalui skirtas sraigtas su įranta galvutėje   2 VNT.  UHF dipoliai, C   2 VNT.
 Reflektorius   12 VNT.       Vandeniui atsparus dangtelis    1 VNT.
     F jungtis 1 VNT.  
 Reflektoriaus laikiklis   4 VNT. 
  Antenos pagrindinis strypas 1 VNT.

1. UHF KOMPONENTŲ MONTAVIMAS

Pritvirtinkite dipolių (C) prie pagrindinės antenos dalies, C taške, iš abiejų pusių: naudokite 3*12 metalui skirtą sraigtą su įranta galvutėje. 
Pritvirtinkite kreiptuvus (A) ir (B) prie pagrindinės antenos dalies, atitinkamai A ir B taškuose: naudokite 3*10 metalui skirtą sraigtą su įranta galvutėje.
2. VHF DIPOLIŲ SUJUNGIMAS

Sujunkite U formos VHF dipolių (D) porą: įstatykite vieną priešais kitą ilgesniuoju galu, o įstatę išlaikykite sraigtų angas sutapdintas.
3. VHF DIPOLIŲ MONTAVIMAS

Pritvirtinkite VHF dipolius prie pagrindinės antenos dalies, priveržkite per sutapdintą angą prakištą 3*14 metalui skirtą sraigtą su įranta galvutėje.
4. VHF DIPOLIAUS PASKIRSTYMO PLOKŠTĖS MONTAVIMAS

Nuimkite veržlę nuo paskirstymo plokštės, pritvirtinkite U formos VHF dipoliaus (D) trumpesnę dalį prie paskirstymo plokštės, o tada priveržkite sraigtu.

5. REFLEKTORIAUS LAIKIKLIO MONTAVIMAS

Įtvirtinkite reflektorių laikiklio (E) porą užspaudžiamuoju fiksatoriumi.
6. ALIUMININIO VAMZDELIO AR REFLEKTORIAUS MONTAVIMAS

Sudėkite kiekvieną vamzdelį ant lizdų, priveržkite užspaudžiamaisiais fiksatoriais.
7. REFLEKTORIAUS BLOKO MONTAVIMAS

Pritvirtinkite reflektoriaus bloką prie VHF dipolių (D), priveržkite užspaudžiamaisiais fiksatoriais.
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