


КОДОВАЯ ЗАЩЕЛКА
ИНСТРУКЦИЯ 

АО МОНТАЖУ И ПОЛЬЗОВАНИЮ
Перед установкой и пользованием внимательно прочитайте

данную инструкцию

1 НАЗНАЧЕНИЕ 

Защелка применяется для монтажа на металлические и деревянные двери (правые и левые), которые открываются внутрь или наружу. 
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Толщина дверей

30 … 50 мм.

Все движущие части защелки стальные.  
Ход защелки – задвижки 
15 мм.

Возможное число кодов 
Более тысячи.
Время замены кода 

около трех минут (см, р. 6).

3 ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОДНОВРЕМЕННО нажмите все закодированные кнопки, если хотите открыть дверь с наружи. 

Рычажок 16 отодвиньте от косяка двери, если хотите дверь открыть изнутри.
Покупая защелку, можете проверить ее в магазине. Нажмите на скобу 17 для этой цели и подержите ее в таком положении, одновременно нажимая на кодовые кнопки «3 – 8». Задвижка 18 должна войти внутрь защелки.
4 КОМПЛЕКТ
1. Защелка

1 шт.

2. Замочная пластинка
1 шт.

3. Накладка

1 шт.

4. Инструкция

1 шт.

5 МОНТАЖ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩЕЛКОМ
5.1. В дверях 3 под блоками кнопки 7 сделайте 2 углубления (3 х 13 мм). В зависимости от толщины дверей, корпус защелки опустите так, чтобы наружный блок 7, чтобы плоскость блока 7 совместилась накладкой плоскости 6. 

5.2. Корпус защелки укрепите болтами (5 x 10 – 3 шт., 10 поз. и 5 x 30 - 2 шт., 2 поз.).

5.3. 6 болтами 5 (4 x 20) прикрутите накладку.

5.4. Отметьте место для пластины защелки на скобе двери, сделайте для задвижки 18 углубление  (20 x 17 x 15 мм),и затем двумя болтами (5 x 30) укрепите замочную пластину. 
5.5. Промежуток между замочной пластиной и защелкой не должен превышать 3 мм. Задвижка в скважину замочной пластины должна входить и выходить плавно, и не застревая.  
5.6. Проверьте, как работает защелка. Она должна открываться, нажимая одновременно заводом введенный код из кнопок: 3 - 8.

Не пытайтесь открывать двери, нажимая код или открывая защелку.


5.7. Замените код, как в разделе 6, и проверьте хорошо ли работает защелка.  
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1 - корпус; 2 - болт 5 x30; 3 - дверь; 4 - болт; 5 - болт 4 x 20; 6 - накладка; 7 – блок кнопок; 8 - кнопка; 9 - крышка; 10 - болт 5 x 50; 11 - движок; 12 – тормоз задвижки; 13 - пробка; 14 - болт, 15 – спиральный блок; 16 - рычажок; 17 - скоба; 18 - задвижка.

6 ИЗМЕНЕНИЕ КОДА 
6.1. Защелку можно закодировать любой кнопкой цифрами от 0 до 9.
Для обеспечения большей безопасности, для кодирования пользуйте более 3 кнопок.

 6.2. Придумайте код для защелки. Открутите болты спирального блока 14. Снимите блок 15 с рычажком 16.

 6.3. Из корпуса защелки 1 с кодированной кнопкой 8 выберите тормоз задвижки 12 (если в треугольнике, паз повернуть в сторону оси защелки) поверните их углом 180° вокруг своей оси. Чтобы тормоз выбрать было легче, нажмите на соответствующие кнопки 8, а тормоз вставляя назад, осторожно нажмите на защелку.   
6.4. Выберите  новый код соответствующими кнопками таким же образом, поверните их 180° (в треугольнике паз повернуть в сторону оси защелки) и вставьте опять. 
6.5. Вставьте назад блок 15, делая это так, чтобы в защелке совпали рычажок 16, находящийся в углублении и оси 13. Вкрутите болты 14. Проверьте, не закрывая дверь, как работает защелка с новым кодом (см., раздел 13). 
