KVARCA SILDĪTĀJS
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
MODEĻA NR.: LX-1602
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VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
· LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET ŠOS NORĀDĪJUMUS PIRMS DARBINĀT ŠO IERĪCI. UZGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU DROŠĀ VIETĀ TURPMĀKAI ATSAUCEI.
· PIRMS IEPAKOJUMA NOŅEMŠANAS, PĀRLIECINIETIES, KA IERĪCE IR LABĀ STĀVOKLĪ. PRETĒJĀ GADĪJUMĀ ATGRIEZIET TO IEGĀDES VIETĀ.
· IEPAKOJUMA MATERIĀLI SATUR PLASTMASU UN CITUS MATERIĀLUS, UZGLABĀJIET TOS BĒRNIEM NESASNIEDZAMĀ VIETĀ.
ELEKTRISKIE SAVIENOJUMI
· PIRMS IERĪCES PIESLĒGŠANAS, PĀRLIECINIETIES, KA TĀS PAMATDATU PLĀKSNĪTES DATI ATBILST VIETĒJAM ELEKTROENERĢIJAS PADEVES TĪKLAM.
· IERĪCES ELEKTRISKO DROŠĪBU VAR GARANTĒT TIKAI PAREIZAS SAZEMĒŠANAS UN LIETOŠANAS GADĪJUMĀ.
· ŠĪ IERĪCE IR IZGATAVOTA SASKAŅĀ AR 89/336 CEE DIREKTĪVAS NOSACĪJUMIEM PAR ELEKTROMAGNĒTISKAJIEM TRAUCĒJUMIEM.
SVARĪGS BRĪDINĀJUMS
· MĒS REKOMENDĒJAM ELEKTRISKĀS INSTALĀCIJAS VEIKT TIKAI KVALIFICĒTIEM PROFESIONĀĻIEM.
· NEUZSTĀDIET IERĪCI BLAKUS VANNAI, DUŠAI, IZLIETNEI VAI PELDBASEINAM.
· IEKĀRTA IR PAREDZĒTA APSILDEI, CITI LIETOŠANAS VEIDI VAR BŪT BĪSTAMI. RAŽOTĀJS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR ŠĀDIEM BOJĀJUMIEM.
· NENOVIETOJIET VĀKU VAI CITUS PRIEKŠMETUS VIRS IERĪCES, JO TIE VAR AIZDEGTIES LIETOŠANAS LAIKĀ!
· NEIZMANTOJIET PIEDERUMUS VAI IEKĀRTAS, KO NAV PIEGĀDĀJIS RAŽOTĀJS.
· UZSTĀDIET IERĪCI TIKAI HORIZONTĀLĀ STĀVOKLĪ.
· NEUZSTĀDIET IERĪCI ELEKTRISKĀS APGAISMES IERĪČU TUVUMĀ.
· NENOVIETOJIET IERĪCI AIZ DURVĪM VAI TUVU MĒBELĒM.
· AIZLIEGTS NOVIETOT SILDĪTĀJU TIEŠI ZEM KONTAKTLIGZDAS.
UZSTĀDĪŠANA
· IEVĒROJIET PIETIEKAMU ATTĀLUMU STARP IERĪCI UN SIENĀM VAI PRIEKŠMETIEM.
· LAI PIESTIPRINĀTU PIE SIENAS, RĪKOJIETIES ŠĀDI:
A. ATSKRŪVĒJIET SKRŪVI, KAS ATBILST VĒLAMAJAM IERĪCES SLĪPUMAM ATTIECĪBĀ PRET SIENU, PIE KURAS TĀ TIKS PIESTIPRINĀTA.
B. PIESKRŪVĒJIET SIENAS BALSTU LĪDZ GALAM.
C. ATSKRŪVĒJIET SKRŪVI, KAS TUR SIENAS BALSTA VĀKU UN NOŅEMIET VĀKU.
D. NOSAKIET IERĪCES NOVIETOJUMU UN, IZMANTOJOT DIVUS CAURUMUS, IEVIETOJIET TO SIENĀ.
ELEKTRISKIE SAVIENOJUMI
· ŠĪ IERĪCE IR JĀSAZEMĒ.
· ŠĪ IERĪCE IR PAREDZĒTA STACIONĀRAI UZSTĀDĪŠANAI AR PASTĀVĪGU ELEKTRISKO SAVIENOJUMU.
· VADA SPECIFIKĀCIJĀM JĀATBILST ENERGOPATĒRIŅAM.
· MATERIĀLS: PVC
· NR 3 KABEĻI (NULLE, FĀZE UN SAZEMĒŠANA)
· KAD ELEKTRISKAIS KABELIS IR IZVILKTS CAURI SIENAS BALSTAM, PIESTIPRINIET BALSTU, IZMANTOJOT KOMPLEKTĀCIJĀ IEKĻAUTĀS SKRŪVES UN TAPAS.
· NOŅEMIET KABEĻA SKAVAS SKRŪVI UN IEVIETOJIET KABELI ATTIECĪGAJĀ ATVERĒ, PĀRLIECINIETIES, KA VADU SAVIENOJUMI ATBILST UZ BALSTA REDZAMAJĀM ATZĪMĒM.

UZMANĪBU: ŠĪ IERĪCE IR JĀSAZEMĒ!
KABEĻU KRĀSĀM IR ŠĀDAS NOZĪMES:
ZAĻA UN DZELTENA: SAZEMĒŠANA
ZILS: NULLE
BRŪNS: FĀZE
ZAĻAIS UN DZELTENAIS KABELIS JĀSAVIENO AR TERMINĀLI, KAS APZĪMĒTS AR E BURTU UN SAZEMĒŠANAS SIMBOLU.
ZILAIS KABELIS JĀSAVIENO AR TERMINĀLI, KAS APZĪMĒTS AR BURU N UN MELNO KRĀSU.
BRŪNAIS KABELIS JĀSAVIENO AR TERMINĀLI, KAS APZĪMĒTS AR BURTU L.
PIESTIPRINIET KABEĻUS, UZLIECIET ATPAKAĻ VĀKU UN PIESKRŪVĒJIET TO SIENAI, NOREGULĒJIET IERĪCES SLĪPUMU PRET SIENU UN PIESTIPRINIET TO.
SVARĪGI
SALIKŠANAS LAIKĀ NEPIESKARIETIES SILDELEMENTIEM (KVARCA STIEŅIEM) AR ROKĀM, TAS VAR ATSTĀT TRAIPUS UN SAMAZINĀT SILTUMSTAROJUMU.
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
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1: TERMOSTATS
2: SLĒDZIS
SLĒDŽA INSTRUKCIJAS:
   0 = IZSLĒGTS
   1 (,) = 500W JAUDA
   2 (,) = 1000W JAUDA
   3 (,) = 1500W JAUDA
   4 (,) = 2000W JAUDA
NEUZTRAUCIETIES, JA PAMANĀT NELIELAS VIBRĀCIJAS, KAS PAKĀPENISKI IZZŪD, TĀ IR NORMĀLA IERĪCES DARBĪBA.
APKOPE
· PIRMS VEIKT JEBKĀDAS APKOPES DARBĪBAS, ATVIENOJIET IERĪCI NO STRĀVAS PADEVES.
· ŠAI IERĪCEI NAV NEPIECIEŠAMA ĪPAŠA APKOPE. LAI NOTĪRĪTU TO, NOSLAUKIET TO AR VIEGLI SAMITRINĀTU DRĀNIŅU UN NEITRĀLU MAZGĀŠANAS LĪDZEKLI. NEIZMANTOJIET ABRAZĪVUS TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻUS VAI MATERIĀLUS, KAS VARĒTU BOJĀT IERĪCES VIRSMU. PĀRBAUDIET, KA DETAĻAS, KAS SASKARAS AR SILTUMSTAROJUMU UN VENTILĀCIJAS PLŪSMU, NAV PUTEKĻAINAS UN NETĪRAS. TĪRĪŠANAS LAIKĀ NEPIESKARIETIES KVARCA SILDELEMENTIEM.
· JA IERĪCES DETAĻĀM RADUŠIES BOJĀJUMI, ATVIENOJIET IERĪCI NO STRĀVAS PADEVES UN SAZINIETIES AR PILNVAROTU SERVISA CENTRU. VIENMĒR IZMANTOJIET ORIĢINĀLĀS REZERVES DAĻAS, LAI NODROŠINĀTU ATBILSTOŠU KVALITĀTI UN VEIKTSPĒJU.
· ŠAJĀS INSTRUKCIJĀS SNIEGTO NORĀDĪJUMU NEIEVĒROŠANA VAR BŪTISKI IETEKMĒT IERĪCES DROŠĪBU UN PADARĪT GARANTIJU SPĒKĀ NEESOŠU.
Modeļa Nr.：LX-1602
Jauda: 500W/1000W/1500W/2000W
Frekvence: 50Hz / 60Hz
Spriegums: 220V-240V ~
