Modeļa Nr.: E560E156N

Bēniņu un āra TV antenna
Īpašās funkcijas

Galvenās iezīmes

Speciāli izstrādāts ciparu TV signālu uztveršanai

Profesionāls konstrukcijas dizains un materiāls padara antenu stabilāku un vieglāk uzstādāmu

Samazināts mazumtirdzniecības iepakojums, lai ietaupītu kravas pārvadāšanas izmaksas, noliktavas izmaksas un plauktu vietu

Spēcīgi un izturīgi elementi ir izturīgi pret rūsu, ūdensizturīgi un izturīgi pret laikapstākļiem
Veiktspēja                                                                                     

Uztver Full HD un ciparu TV signālus, vietējos VHF un UHF signālus.

4G un GSM bloķēšanas filtrs tīrai uztveršanai bez traucējumiem  

F tipa savienojums padara signāla pārraidi efektīvāku
Tehniskās specifikācijas

Frekvence: VHF: 174-230MHz UHF: 470-698MHz 

Polarizācija: horizontāla

F/B: 31 dB

VSWR VHF<3.5 UHF: ＜2.8 

3dB lauka platums: UHF ±15º

Pretestība 75Ω          

Rokasgrāmata :
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1. Savienojiet abas strēles puses kopā.

2. Piestipriniet leņķveida kronšteinu pie strēles. Ievietojiet atstarotājus leņķveida kronšteinā un nostipriniet tos vietā.

3. Pieskrūvējiet UHF dipolu uz strēles.

4. Ievietojiet un savienojiet kopā VHF dipola galus.

5. Piestipriniet antenu pie masta (iegādājams atsevišķi), izmantojot U veida skrūvi un divus spārnu uzgriežņus.

6. Pievienojiet antenas kabeli antenai un pārklājiet savienojumu ar gumijas blīvējumu. Pārliecinieties, ka F-veida savienotājs ir cieši pieskrūvēts un blīvējums ir ūdensnecaurlaidīgs. Iestipriniet antenas kabeli skavā uz reflektora.
