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	Supplier name
	Nazwa dostawcy
	Наименование торговой марки
	Назва торгової марки
	Piegādātāja nosaukums
	Tiekėjo pavadinimas
	ELEYUS

	Model name/identifier
	Identyfikator modelu dostawcy
	Обозначение изделия
	Позначення моделі витяжки
	Modeļa identifikācija
	Modelio identifikacija
	ATR L 14 200 52

	Annual energy consumption (AEChood) [kWh/year]
	Roczne zuzycie energii (AEChood) [kWh/rok]
	Годовое потребление мощности (AEChood) [kWh/rok]
	Річне споживання енергії, [kWh/year]
	Gada efektīvais patēriņš, [kWh/year]
	Metinis suvartojimas energijos, [kWh/year]
	73

	Energy efficiency class
	Klasa efektywnosci energetycznej
	Класс энергоэффективности
	Клас ефективності енергоспоживання
	Energoefektivitātes klase
	Energijos efektyvumo klasė
	D/C

	Fluid dynamic efficiency (FDEhood)
	Wydajnosc przeptywu dynamicznego (FDEhood)
	Динамическая характеристика воздушного потока (FDEhood)
	Ефективність динамічного потоку (FDEhood)
	Šķidruma dinamiskā efektivitāte, (FDEhood)
	Skysčio dinaminis efektyvumas, (FDEhood)
	9.4

	Fluid dynamic efficiency class
	Klasa wydajnosci przeptywu dynamicznego
	Класс динамического воздушного потока
	Клас ефективності динамічного потоку
	Šķidruma dinamiskās efektivitātes klase
	Skysčio dinaminio efektyvumo klasė
	E

	Lighting efficiency (LEhood) [lux/W]
	Sprawnosc oswietlenia (LEhood) [ lux/W]
	Показатель эффективности освещения (LEhood) [ lux/W]
	Показник ефективності освітлення  (LEhood) [ lux/W]
	Apgaismojuma efektivitāte (LEhood) [ lux/W]
	Apšvietimo efektyvumas (LEhood) [ lux/W]
	30.9

	Lighting efficiency class
	Klasa sprawnosci oswietlenia
	Класс эффективности освещения
	Клас ефективності освітлення
	Apgaismojuma efektivātes klase
	Apšvietimo efektyvumo klasė
	A

	Grease filtering Efficiency (GFEhood)
	Efektywnosc pochtaniania zanieczyszczen (GFEhood)
	эффективность поглощения загрязнений (GFEhood)
	Ефективність поглинання забруднень (GFEhood), %
	Tauku filtrēšanas efektivitāte (GFEhood), %
	Riebalų filtravimo efektyvumas (GFEhood), %
	72.7

	Grease filtering efficiency class
	Klasa efektywnosci pochtaniania zanieczyszczen
	Класс эффективности поглощения загрязнений
	Клас ефективності поглинання забруднень
	Tauku filtrēšanas efektivitāte klase
	Riebalų filtravimo efektyvumo klasė
	D

	Air flow rate (at min/max speed) [m3/h]
	Natężenie przeplywu powietrza (przy min / max wydajnosci) [m3/h]
	Производительность мин/макс [m3/h]
	Продуктивність мін/макс [m3/h]
	Gaisa plūsmas ātrums,  min/max [m3/h]
	Oro srautas min/max greičiu [m3/h]
	209/397/424

	Air flow rate (at high speed/turbo mode) [m3/h]
	Natężenie przeplywu powietrza (przy ustawieniu trybu intensywnego / turbo) [m3/h]
	Производительность в режиме турбо [m3/h]
	Продуктивність  в режимі турбо [m3/h]
	Palielināts gaisa plūsmas ātrums [m3/h]
	Oro srautas didėjančiam greičiui  [m3/h]
	-

	Noise level at  min/max speed [dB]
	Poziom hatasu przy min / max wydajnosci [dB]
	Уровень шума мин/макс [dB]
	Рівень шуму мін/макс [dB]
	Gaisa akustiskās A svērtās skaņas jaudas emisija minimālajā/ maksimālaj ātrumā [dB]
	Garsinio slėgio lygis ore esant
minimaliam/maksimaliam greičiui [dB]
	51.6/66.1

	Noise level at  min/max speed (at high speed/turbo mode)  [dB]
	Poziom halasu przy ustawieniu turbo) [dB]
	Уровень шума в режиме турбо [dB]
	Рівень шуму в режимі турбо [dB]
	Gaisa akustiskās A svērtās skaņas jaudas emisija paaugstinātajā ātrumā, [dB]
	Garsinio slėgio lygis ore esant didėjančiam  greičiui
	-

	Power consumption in off mode (P0) [W]
	Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (Po) [W]
	Потребление мощности у выключенном состоянии (Po) [W]
	Споживання електроенергії у вимкненому режимі, (Po)   [W]
	Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā, (Po) [W]
	Energijos suvartojimas prietaisui esan išjungtam (Po)   [W]
	-

	Power consumption in standby mode (Ps) [W]
	Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (Ps) [W]
	Потребление мощности в режиме ожидания (Ps) [W]
	Споживання електроенергії в режимі очікування, (Ps) [W]
	Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā , (Ps) [W]
	Energijos suvartojimas prietaisui  dirbant budėjimo režimu, (Ps) [W]
	0.49
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	To determine the results, and accordance with the requirements in relation to the labeling of energy-related products and with regard to ecodesign requirements, the following calculation and measurement methods were applied:
-  Directive of the European Parliament and of the Council of the EU 2010/30; REGULATION No 65/2014,
- Directive of the European Parliament and the EU Council 2009/125; REGULATION No 66/2014,
- EN 50564 - Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of low power consumption.
- EN 60704-2-13 – Household and similar electrical appliances. Test code for the determination of airborne acoustical noise/ Particular requirements for range hoods.
 - EN 61591 – Household range hoods and other cooking fume extractors – Methods for measuring performance.
	Do ustalenia wynikow oraz zgodnie z wymaganiami w odniesieniu do etykietowania energetycznego
oraz w odniesieniu do wymogow dotyczących ekoprojektu zastosowano następujące metody obliczen i
pomiaru:
· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE; ROZPORZADZENIE NR 65/2014,
· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE; ROZPORZADZENIE NR 66/2014,
· EN 50564 - Elektryczny sprzet domowy - pomiar poboru mocy sprz^tu w stanie gotowosci do pracy.
· EN 60704-2-13 - Elektryczne przyrządy do uzytku domowego i podobnego -- Procedura badania halasu -- Wymagania szczegotowe dla okapow nadkuchennych.
· PN-EN 61591 - Domowe okapy nadkuchenne i inne wyciągi oparow kuchennych -- Metody badan cech funkcjonalnych.

	Для определения результатов, и в соответствии с требованиями к маркировке, связанных с энергоэффективностью продуктов и с учетом требований экодизайна, были применены следующие методы измерения:
- Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2010/30; Постановление № 65/2014,
- Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2009/125; Постановление № 66/2014,
- EN 50564 - Электрическое и электронное оборудование бытовой и офисной техники - Измерение низкого энергопотребления.
- EN 60704-2-13 - Бытовые и аналогичные электрические приборы. Испытания для определения в воздухе акустического шума / требования к вытяжкам.
- EN 61591 - Воздухоочистители для кухонь бытового назначения. Методы измерения эксплуатационных характеристик

	Для визначення результатів, і відповідно до вимог щодо маркування, пов'язаних з енергоефективністю продуктів і з урахуванням вимог екодизайну, були застосовані наступні методи вимірювання:
- Директива Європейського парламенту та Ради ЄС 2010/30; Постанова № 65/2014,
- Директива Європейського парламенту та Ради ЄС 2009/125; Постанова № 66/2014,
- EN 50564 - Електричне та електронне обладнання побутової та офісної техніки - Вимірювання низького енергоспоживання.
- EN 60704-2-13 - Побутові та аналогічні електричні прилади. Випробування для визначення в повітрі акустичного шуму / Додаткові вимоги до витяжок.
- EN 61591 – Очищувачі повітря для кухонь побутового призначення. Методи вимірювання експлуатаційних характеристик.

	Lai noteiktu rezultātus, un saskaņā ar produktu ar energoefektivitātes un ekodizaina prasības apsver šādus mērīšanas metodes marķējuma tika izmantoti:
- Eiropas Parlamenta un Padomes 2010/30; Dekrēts № 65/2014,
- Eiropas Parlamenta un Padomes 2009/125; Dekrēts № 66/2014,
- EN 50564 - Elektriskās un elektroniskās iekārtas sadzīves un biroja tehnika - mērīšana zemu enerģijas patēriņu.
- EN 60704-2-13 - Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Testi, lai noteiktu gaisā akustiskā trokšņa / prasības kapuces.
- EN 61591 - Gaisa tīrītāji virtuves veikalos. Mērīšanas metodes veiktspējas
	Norėdami nustatyti rezultatus ir pagal produktus, su energijos vartojimo efektyvumu ir ekologinio projektavimo reikalavimų atsižvelgiant į šiuos matavimo būdus, ženklinimą buvo naudojami:
- Europos Parlamento ir Tarybos 2010/30; Dekretas № 65/2014,
- Europos Parlamento ir Tarybos 2009/125; Dekretas № 66/2014,
- EN 50564 - Elektros ir elektroninė įranga Buitinė ir biuro įranga - Matavimo mažai energijos.
- EN 60704-2-13 - Buitinės ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Bandymai nustatyti ore Akustinis triukšmas / reikalavimai gaubtai.
- EN 61591 - Oro siurbliai virtuvės parduotuvėse. Eksploatacinių charakteristikų matavimo metodai







