Modelis: UVR-AV550

Digital Loop TV Antenna

Īpašās funkcijas
Galvenās iezīmes
Īpaši plāns ar spīdīgu melnu apdari, 

Kristālzils ieslēgšanas indikators
Veiktspēja
Uztver Full HD un ciparu TV signālus, vietējos VHF un UHF signālus. 

Platjoslas pastiprinātājs ar pastiprinājuma regulēšanas funkciju labākai attēla un skaņas uztveršanai 

Izvelkamie dipoli VHF uztveršanai 

Pagriežama liela cilpa labākai UHF regulēšanai 

Strāvas padeve 

Strāvas padeve no komplektā iekļautā maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera 

Veiktspēja
Frekvence: VHF: 174-230mHZ,UHF: 470-698MHz

VSWR： VHF<1,5 UHF: ＜2,5

Polarizācija horizontālā 

Pretestība: 75Ω 

Savienotājs: IEC savienotājs 

Darba spriegums: DC5V/550mA

Rokasgrāmata:
PIEZĪME
Pārtrauciet to lietot pērkona negaisa dienā un izslēdziet strāvas padevi.

Izslēdziet strāvas padevi, kad ierīci nelietojat.

Ja tā nevar labi uztvert, novietojiet antenu citā vietā.

Diagramma:
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1． Teleskopiskie dipoli

2． Ieslēgšana/izslēgšana un pastiprinājuma regulēšana

3． Regulējama cilpas antena

4． Ievades jauda

5． Koaksiālais kabelis
Instrukcijas:

1、 Pievienojiet strāvas adapteri ierīces aizmugurē esošajai strāvas ieejas ligzdai un otru galu pievienojiet standarta strāvas kontaktligzdai..
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2. Pievienojiet antenas koaksiālo kabeli televizora RF ligzdā. [image: image3.png]



3. Ieslēdziet antenu, pagriežot ieslēgšanas/izslēgšanas un pastiprinājuma regulēšanas slēdzi, līdz tiek sasniegta vislabākā uztveršanas kvalitāte..


4.  Uztverot UHF signālu, noregulējiet cilpu vislabākajā uztveršanas leņķī. Uztverot VHF signālu, pagariniet un pārvietojiet dipolus uztveršanas leņķī.
                                   

  Priekša 					Aizmugure





Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris














