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FLAMMIFERA
WS-G-01
elektriskais kamīns – sildītājs 
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Importētājs – UAB „Senukų prekybos centras“

Pramonės pr. 6, 51500 Kauņa
Tālr. 8 800 11 119
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SVARĪGI NORĀDĪJUMI
Izmantojot elektriskos darbarīkus, obligāti jāpiemēro vispārējie drošības līdzekļi, kas paredzēti ugunsgrēka, elektrošoka vai personas savainošanās riska mazināšanai, ieskaitot šos līdzekļus:
● Pirms sildītāja lietošanas izlasiet visu instrukciju.

● Kad sildītājs tiek lietots, tas sakarst. Nepieskarties pie sakarsētas virsmas, lai neapdedzinātu sevi. Ja vēlaties sildītāju pārcelt, izmantot šim nolūkam paredzētos rokturus (ja tādi ir). Tādus viegli uzliesmojošus materiālus kā, piemēram, mēbeles, spilvenus, gultas veļu, papīru, drēbes un aizkarus vajag glabāt ne mazākā kā 1 m attālumā no sildītāja priekšpuses; tādus materiālus tāpat glabāt tālāk no ierīces sāniem un aizmugurējās puses. Nepārklāt sildītāju, lai tas nesakarstu.

● Esiet sevišķi uzmanīgs, kad sildītāju lietojat blakus bērniem vai cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī, kad sildītāju atstājat ieslēgtu bez uzraudzības.
● Vienmēr izraut kontaktdakšiņu no elektrības padeves ligzdas, kad sildītāju vairs nelietojat.

● Nelietot sildītāju, ja ir bojāts tā vads vai elektrības padeves kontaktdakšiņa, vai ja sildītājs slikti darbojas, bija nokritis vai citādi sabojāts. Tādā gadījumā nodot sildītāju pilnvarotam remonta un apkopes dienestam, kur tas tiks apskatīts, tiks salabota tā elektriskā vai mehāniskā sistēma, vai ierīce tiks saremontēta.
● Ierīci nelietot ārā.

● Šis sildītājs nav paredzēts lietošanai vannas istaba, mazgāšanas telpā vai līdzīgās telpās. Nenovietot sildītāju vietās, kur tas var iekrist vannā vai citā ūdens tvertnē.

● Nenovietot vadu zem paklājiem vai paklāju segumiem. Nepārklāt vadu ar paklājiņiem, paklāju celiņiem vai līdzīgiem pārklājumiem. Vadu novietot pēc iespējas tālāk no staigāšanas zonas, lai aiz vada neviens neaizķertos.
● Ja vēlaties atslēgt sildītāju, vispirms pagrieziet rokturīti izslēgšanas pozīcijā un pēc tam izraut sildītāja elektrības kontaktdakšiņu no elektrības ligzdas.

● Neaizbāzt un nepieskarties pie vēdināšanas un gaisa izplūdes atverēm, lai tajās neiekļūtu nevajadzīgi priekšmeti, kas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku vai var sabojāt sildītāju.
● Nepārsegt gaisa ieplūdes un izplūdes atveres, lai varētu izvairīties no ugunsgrēka apdraudējuma. Nenovietot sildītāju uz mīkstas virsmas, piemēram, gultas, jo mīkstās virsmas daļa var pārsegt sildītāja atveres.

● Sildītāja iekšpusē ir sakarsušas un dzirksteļojošas detaļas, kuras veido elektrības loku. Nelietot ierīci vietās, kur tiek izmantots vai glabāts benzīns vai citi viegli uzliesmojoši šķidrumi. 

● Izmantot ierīci, vadoties tikai pēc šajā instrukcijā sniegtajiem norādījumiem. Lietojot ierīci citādā, ne tikai ražotāja rekomendētajā veidā, iespējams izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku vai iespējams sevi savainot.

● APDRAUDĒJUMS – konkrētos ārpus kārtas apstākļos var izveidoties AUGSTA temperatūra. Nepārsegt visas šī sildītāja priekšpuses un visas citas detaļas. 

● Lampas var mainīt tikai tad, kad sildītājs ir atslēgts no elektrības padeves.

● Šo ierīci nedrīkst lietot personas (un bērni) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai  garīgajām iespējām vai personas, kurām nav atbilstošas pieredzes un (vai) zināšanas, ja šīs personas neuzrauga vai ar ierīces atbilstošu lietošanu neiepazīstina atbildīgās personas. Neļaut bērniem rotaļāties ar šo ierīci.

UZMANĪGI: tiecoties izvairīties no apdraudējuma, kuru izraisa neatbilstoši pārslēdzies drošības siltuma izslēgšanas slēdzis, aizliegts pieslēgt šo ierīci pie elektrības padeves, izmantojot ārējo pārslēgšanas ierīci, piemēram, taimeri, vai regulāro komunālo pakalpojumu dienestu pieslēgtās elektrības ierīču ķēdes.


IERĪCES IZPAKOŠANA UN IZMĒĢINĀŠANA 

Ierīci uzmanīgi izņemt no kases. Pirms ierīces ierīkošanas, izmēģiniet to. 

Pārbaudiet, vai ierīce labi darbojas, tās elektrības padeves kontaktdakšiņu pieslēdzot pie viegli sasniedzamas 220-240 V iezemētas elektrības ligzdas. 

IERĪKOŠANA
UZMANĪGI：sildītāja apakšpusei jāatrodas ne mazākā kā 2 collu augstumā no grīdas apdares  


1) Izvēlieties ierīkošanas vietu, kurā neveidotos mitrums, vismaz 36 collu attālumā no tādiem viegli uzliesmojošiem materiāliem kā, piemēram, aizkari, mēbeles, gultas veļa, papīrs un tml. Ar 2,75 diametra urbi izurbt divus caurumus A un B, un ar āmuru caurumos iesist cauruli (aizbāzni) tā, lai tas būtu vienā līmenī ar sienu. 
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2) Divas viegli ieskrūvējamas skrūves ieskrūvēt skrūvju caurumos (aizbāžņos) un abās vietās pieskrūvēt.   
3) Diviem cilvēkiem turot ierīci pie sienas, noregulēt ierīces galējo stāvokli. Iemontējot skrūves, diviem cilvēkiem vajadzētu pacelt ierīci un uzmaut to uz aizmugurējā pusē esošajām skrūvēm, kas iemontētas sienas atverēs.

4) Pārbaudiet, vai ierīce stabili piemontēta un nav atvirzījusies no sienas. 
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Drošības norādījumi
Ierīci lietot tikai saskaņā ar šajā instrukcijā sniegto informāciju! Šo ierīci nedrīkst lietot nekādiem citiem nolūkiem.

Aizliegts lietot ierīci, ja pašai ierīcei vai elektrības padeves vadam tiek novērotas bojājumu pazīmes.

Nepārklāt sildītāju, lai tas nepārkarstu.


Iepakojuma materiālus kārtot ļoti atbildīgi. Brīdinājums: plastikāta iepakojums bērniem var izraisīti nāvējošu apdraudējumu. 

Ierīci neierīkot blakus elektrības ligzdai.

Aizliegts lietot sildītāju ar saprogrammētu slēdzi, taimeri vai cita veida ierīces darbspējas automatizējošu iekārtu.

Sildītāju drīkst lietot tikai iekštelpās. 

Aizliegts lietot sildītāju vannas istabā, dušas telpā vai blakus baseinam.  

Nenovietot sildītāju taisni zem elektrības ligzdas.

Drošības labad sabojātu vai bojātu elektrības vadu drīkst mainīt tikai izgatavotājs, izgatavotāja pilnvarota tehniskās uzraudzības iestāde vai šīs nozares speciālists.

Neatstāt mazus bērnus bez uzraudzības blakus ierīcei.

Sabojāšanās gadījumā nekavējoties atslēgt elektrības padeves kontaktdakšiņu no elektrības ligzdas.  

Ja ierīce netiks izmantota ilgu laiku, rekomendējam atslēgt tās elektrības padeves kontaktdakšiņu no elektrības ligzdas.  

Elektriskās sistēmas komponentus vajadzētu remontēt tikai elektriķim, kam ir izdota atbilstoša darbu izpildes atļauja.  
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Glowing efect glass panel
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Šī sildītāja īpatnības 

1. Gruzdošas uguns liesmas gandrīz nav iespējams atšķirt no īsta kamīna liesmām.  

2. Pūs karsta gaisa plūsmu.

3. Pārvalde ar tālvadības pulti.  

Ieslēgšana
Ierīces elektrības padeves kontaktdakšiņu ieslēgt elektrības ligzdā.

Ieslēgt elektrības padeves slēdzi.  

Vadības panelis atrodas kamīna labajā pusē. 
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ĀLVADĪBAS PULTS




Tālvadība 

WS-G-01 var kontrolēt gan ar tālvadības pulti, gan ar vadības paneļa slēdzi. Vadības procedūras: 

Elektrības padeves slēdzis. Elektrības vada kontaktdakšiņu ieslēgt elektrības ligzdā. To izdarot, kamīns darbosies gaidīšanas režīmā. Vienu reizi nospiediet elektrības padeves pogu, ieslēgsies indikators. Tagad variet izbaudīt mākslīgi gruzdošo ogļu un mazo liesmu ainu. Vēl reizi nospiediet to pašu elektrības padeves pogu un liesmu ainava izslēgsies. Kamīns atkal darbosies gaidīšanas režīmā. Neieslēgt kamīnu, ja ir nosprostotas tā vēdināšanas atveres. 

Siltuma kontrole. Vienu reizi nospiediet elektrības padeves pogu, ieslēgsies indikators. Kad būs pagājušas 10 sekundes pēc mehānisma aktivizēšanas, caur gaisa izplūdes atverēm sākt pūst siltu gaisu ar 750 W jaudu. Vēl reizi nospiediet to pašu pogu, ieslēgsies indikators. Caur gaisa izplūdes atverēm sākt pūst karstu gaisu ar 1500 W jaudu. Trešo reizi nospiežot to pašu pogu, mehānisms apstāsies, taču vēl 10 sekundes tiks izpūsts no sildītāja atlikušais gaiss. 

Mākslīgās liesmas. Nospiežot pogu „+“ vai „ –“, liesmas būs atbilstoši izteiksmīgākas vai mazāk izteiksmīgas.  

Taimeris. Ar taimeri tiek noteikts kamīna automātiskās izslēgšanas laiks. Iespējams noregulēt no 0,5 līdz 7,5 h. LED indikatora gaisma norāda konkrētu taimera noregulēšanu.  

Tālvadības pults. Tālvadības pultij nepieciešami AAA (#7) elektrības padeves elementi (komplektā nav iekļauti). Tālvadības pulti vērst tieši pret kamīnu. Pults darbojas līdz aptuveni 3,5 m attālumam no kamīna.    Funkcijas ir tādas pat, kā vadot to ar kontroles paneli. 

Ražotāja garantija

Ierīcei tiek piešķirta viena gada garantija. Šajā laika posmā sabojātās daļas tiks bezmaksas saremontētas vai apmainītas, ja bojājums izveidojies ražošanas defekta dēļ. 

Tādā gadījumā vērsties veikalā, kurā iegādājāties šo ierīci.  

(Tālāk tiek sniegta īsa informācija, kas paredzēta profesionālam elektriķim, kas veic Jūsu sildītāja tehnisko apkopi vai remontu). 

Ierīce tiek izsniegta ar šādām lampiņām:    

WS-G-03-1 divas 40 W lampiņas (ne vairāk kā 160 W).   
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Lampu maiņa:
brīdinājums: vispirms atslēgt elektrības padeves kontaktdakšiņu no elektrības ligzdas! Pēc tam variet apmainīt lampiņu.
1. Ierīci nolikt uz grīdas un apakšā apmainīt lampas. 
2. Atskrūvējiet abas lampu pārsega skrūves un apmainiet lampas.  

UZMANĪGI: asas malas!

Tagad variet apmainīt izdegušās lampiņas pret tāda pat tipa un jaudas lampiņām. 

Samontēšanas secība.

1. Samontējot ierīci, ierīces elektrības padeves kontaktdakšiņai jābūt viegli sasniedzamai. 

2. Drošības labad sabojātu vai bojātu elektrības vadu drīkst mainīt tikai izgatavotājs, izgatavotāja pilnvarota tehniskās uzraudzības iestāde vai šīs nozares speciālists.

3. Nenovietot sildītāju taisni zem elektrības ligzdas.

4. Šo ierīci aizliegts lietot maziem bērniem un invalīdiem. Uzraudzīt bērnus, lai tie nerotaļātos ar šo ierīci.

5. Aizliegts lietot sildītāju vannas istabā, dušas telpā vai blakus baseinam.

6. Nepārklāt sildītāju, lai tas nepārkarstu.

EEĮA：

Simbols ar krusteniski pārsvītrotu atkritumu kasti:
Neizmest elektroierīci kopā ar nesašķirotām komunālajām atliekām. Lietošanai neatbilstošas ierīces ir jānodod specializētiem savākšanas punktiem. Sazinieties ar vietējās pašvaldības administrāciju, kas Jums sniegs izsmeļošu informāciju par Jums tuvāko ierīču savākšanas punktu. Izmetot vecas elektroierīces atkritumu izgāztuvēs vai citās vienkāršo atkritumu utilizēšanas vietās, gruntsūdeņos var iekļūt bīstamas vielas, kuras var būt kaitīgas Jūsu veselībai vai labklājībai, ja tās caur šo ūdeni iekļūs pārtikas apritē.
Kad apmaināt vecas ierīces pret jaunām, mazumtirdzniecības aģents (veikals) ir juridiski pilnvarots to veikts bezmaksas (vai par simbolisku samaksu), paņemot no Jums veco ierīci, lai tā tiktu atbilstoši utilizēta.
	Garantijas APKOPES noteikumi 

1.  Obligātie nosacījumi garantijas remonta izpildei:

1.1  Obligāti jāuzrāda aizpildītu garantijas talonu ar norādītu pārdošanas datumu, pārdevēja uzvārdu un parakstu, veikala zīmogu, pirkuma čeku vai rēķinu.

1.2  Sabojāta ierīce tiek transportēta ar klienta līdzekļiem, kopā ar sabojāto ierīci tiek iesniegti nepieciešamie dokumenti un izsmeļošs bojājumu apraksts.

2.  Ja ierīces remontam vajadzīgās preces nepieciešams pasūtīt no piegādātāja, remonts var ieilgt.

3.  Garantijas uzraudzības laikā sabojātās preces detaļas tiek apmainītas bezmaksas.
  4. Servisa centram ir tiesības pārtraukt garantijas apkopi, ja:

4.1  Ierīce ir mehāniski sabojāta.

4.2  Apmainītas ierīces iekšējās detaļas.

4.3  Ierīce netika izmantota saskaņā ar sniegto instrukciju.

4.4  Ierīce sabojājusies tādēļ, ka tika neatbilstoši pieslēgta vai samontēta, vai ierīce  sabojājusies konstrukciju izmainīšanas dēl.

4.5  Ierīce tika pieslēgta pie nekārtīga elektrības padeves tīkla.

4.6  Ierīce sabojājusies stihiskās nelaimes dēļ.

4.7  Ierīce garantijas apkopes laikā netika remontēta servisa centrā. 

  5.  3 dienu laikā servisa centrs apstiprina, ka ierīci nav iespējams saremontēt.

  6. Garantijas remonts neiekļauj darbus, kurus lietotājam ir pienākums veikt pašam un ar saviem līdzekļiem (piem.,: ierīču el. instalācija (to jāveic kvalificētam elektriķim), ierīces darbošanās pārbaudīšana), ja šie uzdevumi ar atsevišķu lūgumu netiktu noteikti UAB „Senukų prekybos centras“ pārstāvim.

  7. Ar šiem garantijas apkopes nosacījumiem iepazinos un tiem piekrītu, ierīces komplektēšanas un mehānisko bojājumu dēļ man pretenziju nav.

Pircēja paraksts: ............................................

P.S. "BOGE TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD” produkcijai tiek piešķirta garantija:

· Tiek piešķirta 1 gada garantija

· Garantija netiek piemērota bojājumiem, kuri radušies tādēļ, ka netika ievērota ierīces, lietošanas vai uzraudzības instrukcija. 

· Garantija netiek piemērota bojājumiem, kuri  radušies tādēļ, ka tika izmantoti citi, nevis sildītāja ražotāja rekomendētie akmeņi. 

Produkts ..........................................................

Modelis ...........................................................

Rūpnīcas Nr. ................................................

Pirkuma datums ...................................................

Piezīmes ...........................................................................................





INSTRUKCIJA














SVARĪGI: pirms ierīces pirmās reizes lietošanas obligāti izlasīt šo instrukciju. Saglabāt instrukciju, lai pēc nepieciešamības vēlāk tajā varētu atrast vajadzīgo informāciju.
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SKATS NO SĀNA 





PAMATNE





SIENA





SKRŪVE AR CAURULI (AIZBĀZNI)





SIENA





SIENA





PAMATNE
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PAMATNE





SIENA








Tālvadības signāla uztvērēja stāvoklis 





Stikla panelis ar sakarsēta kamīna materiāla efEKTU
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Karsta gaisa atvere





Elektrības padeves poga 





IESLĒGŠANA





IZSLĒGŠANA








SHĒMA





siltuma kontrole


O – ieslēgta


I – silts gaiss


II – KARŠTS gaiss





Elektrības padeve: 


„I“ – ieslēgt, 


„O“ - izslēgt





LED INDIKATORI





Tālvadības signāla sensors





TAIMERA ILGUMS: 0,5–7,5 H.





MĀKSLĪGĀS LIESMAS


„+“ – PALIELINĀŠANA


„-“ – SAMAZINĀŠANA 





Elektrības padeve





TAIMERIS





MĀKSLĪGĀS LIESMAS





SILTUMA KONTROLE





Lampas vāciņš





Ieskrūvēšana





Izskrūvēšana











