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VAFLINĖS ST-WM3109A
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Kodas 51165090
Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
Ypatingą dėmesį atkreipkite į pateiktą saugos informaciją.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite jo naudojimo instrukciją net tokiais atvejais, kai jau žinote, kaip naudoti tokio tipo prietaisus. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta jo naudojimo instrukcijoje. Laikykite naudojimo instrukciją saugioje vietoje, kur prireikus būtų galima ją pasiimti ir paskaityti.

Rekomenduojame visą prietaisui suteikiamos garantijos galiojimo laiką išsaugoti dėžutę, pakavimo medžiagas, pirkimo kvitą ir garantinį taloną. Jei reikia, prietaisą transportuokite įdėję į originalią pakuotės dėžę.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI
Prietaisu negali naudotis asmenys, turintys silpnų fizinių gebėjimų, lėtą reakciją ar protinių sutrikimų, jeigu jų neinstruktavo ir neprižiūri už jų saugą atsakingi asmenys. Neleiskite vaikams žaisti ir naudotis prietaisu, išskyrus atvejus, kai juos tinkamai instruktavo ir prižiūri už vaikų saugą atsakingi asmenys.

Naudotojo atliekamų valymo ir techninės priežiūros darbų neleidžiama vykdyti suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams.

Prietaisą naudokite tik pagal jo tiesioginę paskirtį.

Prieš padėdami prietaisą į vietą, prieš jį valydami ir juo pasinaudoję, visada ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite prietaisui atvėsti.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
· Prietaisą galima jungti tik į įžemintą elektros lizdą, instaliuotą pagal reikalavimus.

· Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinio parametrai atitinka ant vardinės plokštelės nurodytus parametrus.

· Jeigu prietaisas sugedo ar jo laidas pažeistas, remonto darbus gali atlikti tik gamintojas arba įgaliotasis servisas, priešingu atveju gali kilti pavojus. 

· Prieš valydami prietaisą, įsitikinkite, kad jis yra atjungtas nuo elektros maitinimo šaltinio ir visiškai atvėso. 
· Nemerkite prietaiso į vandenį ir neplaukite vandeniu, kitaip galite patirti elektros smūgį.
· Prietaiso kaitinamuosius paviršius galite valyti minkšta drėgna šluoste, minkštu šepetėliu arba kempine.

· ATSARGIAI: prietaiso paviršiai labai įkaista prietaisui veikiant. Naudokitės juo atsargiai, kad nenusidegintume. Nelieskite jokių karštų prietaiso dalių, imkite jį tik už rankenos.
· Šis prietaisas yra skirtas tik buitiniam naudojimui.

· Prietaisu gali naudotis vyresni nei 8 metų vaikai bei asmenys, turintys silpnų fizinių gebėjimų, lėtą reakciją ar protinių sutrikimų, jeigu juos prižiūri ir tinkamai instruktavo už jų saugą atsakingi asmenys ir jeigu jie visiškai supranta visus kylančius pavojus ir saugos instrukcijas. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Negalima leisti neprižiūrimiems vaikams atlikti valymo ir priežiūros darbų. 
· Saugokite prietaisą ir jo laidą nuo jaunesnių nei 8 metų amžiaus vaikų.
· ATSARGIAI: Saugokite nuo vaikų visas pakavimo medžiagas, nes jos gali kelti pavojų, pavyzdžiui, uždusimo.
· Reguliariai tikrinkite prietaisą ir jo laidą, ar neatsirado pažeidimų. Jeigu atsirado pažeidimų, arba prietaisas buvo numestas ant kieto paviršiaus, jo naudoti nebegalima. Net plika akimi nematomi pažeidimai gali daryti įtaką prietaiso saugumui. 
· Pasirūpinkite, kad laidas nekabotų.
· Visada ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai prietaiso nenaudojate, kai valote jį arba atsiranda gedimo požymių. Traukite už kištuko, ne už laido.

· Prietaisą statykite ant karščiui atsparaus lygaus paviršiaus. Nestatykite prietaiso po spintele, šalia užuolaidų ar kitų lengvai užsidegančių medžiagų.

· Nenaudokite prietaiso lauke.

· Niekada nepalikite veikiančio ar dar neatvėsusio prietaiso be priežiūros!
· Nestatykite prietaiso šalia šilumos šaltinių (pavyzdžiui, šalia viryklės) ar atviros ugnies – galite prietaisą sugadinti.

· Laikykite laidą atokiau nuo karštųjų prietaiso paviršių.

· Pretenzijos nebus priimamos, jeigu gedimas atsirado dėl netinkamo naudojimo ar saugos instrukcijų nesilaikymo.

· Prieš naudodami prietaisą, visiškai išvyniokite jo laidą.

· Laidą vėl susukti galima tik prietaisui visiškai atvėsus.

PRIETAISO NAUDOJIMAS
Komplekte yra specialus piltuvėlis vafliams formuoti. Prieš naudodami jį, pritvirtinkite rankenėlę.

PRIEŠ PIRMĄJĮ NAUDOJIMĄ
Prieš naudodami pirmą kartą, palaikykite vaflinę įjungtą ir uždarytą maždaug 10 minučių (temperatūros reguliavimo rankenėlę nustatykite į aukščiausios temperatūros padėtį). Pasirūpinkite tinkama ventiliacija. Po to prietaisą išvalykite (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).

Nevalgykite pirmojo iškepto vaflio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
· Uždarykite prietaisą.
· Įkiškite kištuką į elektros lizdą – užsidegs raudona prietaiso lemputė.
· Nustatykite temperatūros reguliavimo rankenėlę į aukščiausios temperatūros padėtį.

· Leiskite prietaisui šilti apie 3 minutes. Praėjus šiam laikui, prietaisas bus paruoštas naudoti.
· Kai bus pasiekta reikiama temperatūra, užsidegs žalia lemputė. Ji išsijungia, kai prietaisas vėl pradeda šilti. 
· Atidarykite prietaisą.

· Šiek tiek patepkite kaitinamuosius paviršius aliejumi ar sviestu.

· Uždėkite tešlos ant apatinio kaitinamojo paviršiaus (per vidurį).

· Uždarykite vaflinę ir fiksuokite užraktu, tešla tolygiai pasiskirstys.

· Kad būtų pasiekta tolygi temperatūra, kaitinimo elementas išsijungia ir vėl įsijungia prietaisui veikiant – apie tai signalizuoja išsijungianti ir vėl įsijungianti žalia lemputė.

· Kepti paprastai reikia apie 2 minutes, priklausomai nuo tešlos ir pasirinktos temperatūros. Jeigu vaflis pakankamai apskrudo, išimkite jį.
· Nedelsdami susukite vaflį (tam naudokite komplekte esantį piltuvėlį).

· Nenaudokite aštrių įrankių, kitaip galite pažeisti nepridegantį vaflinės paviršių.
· Jeigu vaflis yra nepakankamai ar per daug apskrudęs, pareguliuokite temperatūrą arba pakeiskite kepimo laiką.

· Išėmę vaflį, iš karto galite dėti kitą tešlos porciją.
· Po naudojimo ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite prietaisui atvėsti atidarytam. 

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
· Ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite prietaisui atvėsti.
· Nemerkite prietaiso į vandenį ir neplaukite vandeniu, kitaip galite patirti elektros smūgį.

· Nenaudokite abrazyvinių ar šiurkščių medžiagų.

· Išorinius prietaisų paviršius valykite tik šiek tiek drėgna minkšta šluoste.
· Prietaiso kaitinamuosius paviršius galite valyti minkšta drėgna šluoste, minkštu šepetėliu arba kempine.

· Piltuvėlį galite plauti karštame muiluotame vandenyje.

TECHNINIAI DUOMENYS
Įtampa – 220–240 V. Dažnis – 50 Hz. Galia – 800 W.
RECEPTAI
Pastaba: siekiant užtikrinti tolygų apskrudinimą, visos sudedamosios dalys turi būti vienodos temperatūros.
Vafliai su cinamonu
Ingredientai:

50 g margarino ar sviesto, 75 g cukraus, 1 kiaušinis, 175 g miltų, 250 ml drungno vandens, ½ arbatinio šaukštelio cinamono.

Įdaras: plakta grietinėlė arba ledai.

Išsukite sviestą su šiek tiek cukraus, įmuškite kiaušinį. Pakaitomis berkite išsijotus per sietelį miltus ir pilkite drungną vandenį su jame ištirpdytu likusiu cukrumi. Pabaigoje įdėkite cinamono. Gerai išmaišykite tešlą ir palikite pastovėti apie 30 min. Iškeptus vaflius susukite.
Citrininiai vafliai
Ingredientai:

100 g margarino ar sviesto, 100 g cukraus, 2 kiaušiniai, tarkuota citrinos žievelė, 200 g miltų, 1 arbatinis šaukštelis kepimo miltelių, 125 ml drungno vandens, 1–2 arbatiniai šaukšteliai citrinos sulčių.

Įdaras: plakta grietinėlė arba ledai.

Išsukite sviestą su cukrumi ir citrinos žievele iki kreminės konsistencijos. Po vieną įmuškite kiaušinius. Pakaitomis berkite miltus, išsijotus su kepimo milteliais, ir pilkite drungną vandenį. Galiausiai įmaišykite citrinų sulčių. Iš karto kepkite vaflius. Iškeptus vaflius susukite.

Šokoladiniai vafliai

Ingredientai:

3 kiaušiniai, 50 g cukraus pudros, 100 g miltų, 30 g migdolų, 2 arbatiniai šaukšteliai tarkuoto šokolado. 
Įdaras: plakta grietinėlė arba ledai.

Suplakite kiaušinius ir cukraus pudrą iki standumo. Ar konsistencija tinkama, galite patikrinti peiliu perbraukę paviršių – turi likti žymė. Dėdami po šaukštą įmaišykite išsijotus miltus, suberkite migdolus ir šokoladą. Iškeptus vaflius susukite.

Vaniliniai vafliai

Ingredientai:

250 g miltų, 250g cukraus, 125 g ištirpinto sviesto, 250 ml vandens, 1 kiaušinis, 1 pakelis vanilinio cukraus.
Įdaras: plakta grietinėlė arba ledai.

Užvirinkite vandenį, sumaišytą su cukrumi ir vaniliniu cukrumi. Sumaišykite su miltais, įjungę didžiausią plaktuvo greitį. Įmuškite kiaušinį, įmaišykite ištirpintą sviestą. Tešla turi būti tąsi, jeigu taip nėra, įpilkite dar 50–100 drungno vandens nuolat pamaišydami. Iškeptus vaflius susukite.

Informacija naudotojams dėl elektros ir elektroninių prietaisų utilizavimo
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Šis simbolis ant gaminio arba pridedamoje dokumentacijoje reiškia, kad naudojamų elektros ar elektroninių gaminių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Norėdami tinkamai utilizuoti gaminį, nuneškite jį į atitinkamų atliekų surinkimo punktą. Tinkamai likviduodami šį gaminį galite išsaugoti vertingus gamtos išteklius, taip padėdami užkirsti kelią galimai kenksmingam poveikiui aplinkai ir žmogaus sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio gaminio utilizavimą, kreipkitės į vietos valdžios institucijų arba artimiausio atliekų surinkimo punkto darbuotojus. Už netinkamą tokio tipo atliekų likvidavimą galite būti nubaustas pagal nacionalinių teisės aktų reikalavimus.

Elektromagnetinio suderinamumo požiūriu gaminys atitinka direktyvos 20004/108/EB reikalavimus.

Gaminys atitinka techninius žemos įtampos elektros įrangos reikalavimus pagal direktyvą 2006/95/EB.

Prietaiso remontą arba techninės priežiūros darbus, reikalaujančius įsikišimo į prietaiso vidų, reikia patikėti tik specializuotai remonto dirbtuvei! Nesilaikydamas šių nurodytų naudotojas netenka teisės į garantinį remontą!
Instrukcija dėl panaudotos pakuotės šalinimo

Panaudota pakuotė turi būti išmetama atliekų išmetimui skirtoje vietoje arba perduodama į makulatūros surinkimo punktą.

[image: image2.wmf] 


Šis produktas atitinka pagrindinius direktyvos dėl elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus.

Garantijos sąlygos

1. Gamintojas suteikia pirkėjui prietaiso kokybės garantiją, kai laikomasi šių sąlygų. Kokybės garantija galioja gamintojo nustatytu laikotarpiu. Aptikus prietaiso gamybos broką ar prietaisui sugedus garantijos galiojimo metu, gamintojas garantuoja nemokamą prietaiso remontą ir (ar) reikiamų detalių pakeitimą, jei prietaisas iki tol buvo naudojamas laikantis vartotojo instrukcijos (prietaiso naudojimo ir saugojimo taisyklių) ir nėra šiose sąlygose nustatytų aplinkybių, dėl kurių nebūtų pagrindo atlikti garantinio remonto.

2. Garantija netaikoma: 

• gedimams, atsiradusiems netinkamai prijungus prietaisus prie elektros tinklo arba dėl elektros tinklų sutrikimų;

• gedimams, atsiradusiems dėl cheminių medžiagų poveikio; 

• prietaiso spalvos pakitimui (užteršimui ir pan.), atsiradusiam ne dėl priežasčių, už kurias atsakingas pardavėjas ar su pardavėju susiję tretieji asmenys; 

• gedimams, atsiradusiems jungiant gaminį į valstybinių standartų neatitinkančius elektros tiekimo, telekomunikacijų, kabelių tinklus, dėl kitų išorės veiksnių (pvz., drėgmės ar temperatūros poveikio), tai pat netinkamai elgiantis su prietaisu (pvz.: valymo, skutimo žymės, įbrėžimai ar kitokie mechaniniai pažeidimai); 

• gedimams ar defektams, atsiradusiems transportuojant prietaisus, jei juos gabena pats pirkėjas; 

• radus bandymo patekti į prietaiso vidų pėdsakų, taip pat gaminio gedimams, atsiradusiems, taisant gaminį ne pardavėjo įgaliotame servise;

• radus gaminio konstrukcijos ar schemos pakeitimų (išskyrus aprašytus vartotojo instrukcijoje);

• radus mechaninių pažeidimų; 

• radus gedimų, kurie atsirado į prietaiso vidų patekus pašaliniams daiktams, medžiagoms, skysčiams ar gyvūnams (pvz., vabzdžiams); 

• radus gedimų, kurie atsirado dėl standartų neatitinkančių eksploatacinių medžiagų ar atsarginių dalių naudojimo; 

• jeigu serijinis numeris, esantis gaminio atmintyje, dėl pirkėjo ar trečiųjų asmenų, nesusijusių su pardavėju/gamintoju, kaltės pakeistas, nutrintas arba dėl pirkėjo ar trečiųjų asmenų, nesusijusių su pardavėju/gamintoju, kaltės jo nepavyksta nustatyti;

• jeigu reikia įprastinės priežiūros, valymo (garso ir vaizdo galvučių, mechaninių prievadų ar pan.);

• jeigu reikalingas programinės įrangos atnaujinimas ar jos gamyklinių parametrų atstatymas, kad būtų pagerintos pardavimo metu turėtos prietaiso savybės;

• jeigu prietaisas naudojamas verslo poreikiams tenkinti (pažymėtina, kad prietaisas yra skirtas vartoti buityje);

• visais kitais atvejais, kai daikto trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas nesilaikė vartotojo instrukcijos, arba daikto trūkumai atsirado dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su pardavėju/gamintoju, kaltės ar nenugalimos jėgos;

• įprastai nusidėvinčioms prietaiso dalims, pvz.: lempoms, filtrams, baterijoms, akumuliatoriams, saugikliams, ausinėms, mikrofonams, laisvų rankų įrangos bei nuotolinio valdymo pulteliams, išoriniams maitinimo blokams ir įkrovimo prietaisams, sujungimo kabeliams, antenoms, dangteliams, šaldytuvų kvapų sugėrikliams, oro gaivikliams (biodezodorantams), lentynoms, dėžėms, atramoms, produktų saugojimo talpykloms, mikrobangų krosnelių lėkštėms ir lėkštės laikikliams su ratukais, grotelėms, dubenims, dulkių siurblių žarnoms, vamzdžiams, šepečiams, antgaliams, dulkių rinktuvams, skalbyklių vandens įleidimo ar išleidimo žarnoms, negalioja ši komercinė garantija, tačiau galioja garantija pagal įstatymą.

3. Garantija gali būti nutraukta, jeigu: 

• prietaisas buvo akivaizdžiai sąmoningai sugadintas. 

4. Garantija negalioja, jei: 

• nepateikiamas kasos čekis ar kitas pirkimą įrodantis dokumentas; 

5. Gamintojas neatsako už avarijas ar žalą žmonėms, gyvūnams, turtui, įvykusius dėl vartotojo kaltės: nežinojimo ar prietaiso vartotojo instrukcijos nesilaikymo bei prietaiso prijungimo ar įdiegimo, atlikto ne pardavėjo įgalioto serviso.

6. Nepagrįstai iškviesto serviso darbuotojo atvykimo išlaidas bei atliktus negarantinio remonto darbus, prietaiso remontą ne darbo dienomis ar po darbo valandų pirkėjas apmoka pagal remonto paslaugas teikiančios įmonės įkainius.

7. Šios komercinės garantijos sąlygos neriboja teisės aktuose nustatytų vartotojų teisių.

Gaminio nustatymai ir diegimas (surinkimas, prijungimas ir kt.) aprašyti vartotojo instrukcijoje, pateikiamoje kartu su prietaisu.

STANDART produkcijai yra suteikiama 24 mėn. garantija. Šie prietaisai yra skirti vartoti buityje, asmeniniais nekomerciniais tikslais. 



