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77-740 sertificēja paziņotā iestāde: RICOTEST (0498), Via Tione, 9, 37010 Pastrengo (VR)

Šie produkti ir kvalificējami kā individuālās aizsardzības līdzekļi (IAL) saskaņā ar Eiropas IAL jauno regulu (ES) 2016/425 un tika konstatēts, ka produkts atbilst šai regulai, ņemot vērā Eiropas saskaņoto standartu EN 14404:2004+A1:2010: rūpnieciskās ceļgalu uzlikas.



77-740


PIRMS LIETOJAT ŠO PRODUKTU, RŪPĪGI IZLASIET ŠO INSTRUKCIJU
Šie produkti (1. tipa ceļgalu uzlikas darbam notupstoties uz ceļgaliem = ceļgalu uzlikas, kas uzliekami atsevišķi no cita apģērba un piestiprināmi uz kājas) ir radīti, lai līdz minimumam samazinātu risku un aizsargātu personu, kura strādā notupusies uz ceļgaliem, un aizsargāt pret momentānām traumām kontaktā ar cietām virsmām, maziem akmentiņiem un līdzīgiem objektiem. Tomēr atcerieties, ka nekādi individuālie aizsardzības līdzekļi nevar nodrošināt pilnīgu aizsardzību un tāpēc jābūt piesardzīgiem, veicot bīstamas darbības.

Brīdinājums: nekādas ceļgalu uzlikas nevar garantēt, ka darbinieks neradīsies medicīniskas komplikācijas, ja darbā darbiniekam ir jāstrādā uz ceļgaliem ilgāku laiku. Darbs notupstoties uz ceļgaliem var kļūt tādu hronisku slimību, kā, piemēram, locītavas gļotsomiņas iekaisuma (bursīta) un skrimšļa savainojuma, kas rodas pastāvīga spiediena uz ceļiem, cēlonis. Šim individuālajam aizsardzības līdzeklim būtu vienmērīgi jāsadala spēks, un tam jānovērš traumas, ko var radīt uz zemes esošie mazie cietie objekti.

KĀ IZVĒLĒTIES INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻA DARBĪBAS PARAMETRU LĪMEŅUS
0. līmenis Ceļgalu uzlikas ir piemērotas izmantošanai uz līdzenām grīdas virsmām un nenodrošina aizsardzību pret iekļūšanu.
1. līmenis Ceļgalu uzlikas piemērotas uz izmantošanai līdzenām vai nelīdzenām grīdas virsmām, izmantojot skarbos apstākļos, un nodrošina aizsardzību pret iekļūšanu, ja ir vismaz (100+5) N spēks.
2. līmenis Ceļgalu uzlikas piemērotas uz izmantošanai līdzenām vai nelīdzenām grīdas virsmām, izmantojot skarbos apstākļos, un nodrošina aizsardzību pret iekļūšanu, ja ir vismaz (250+10) N spēks.
DARBĪBAS PARAMETRI UN IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI
77-740 produkts tika testēts saskaņā ar EN 14404:2004+A1:2010 un tika konstatēts, ka ir sasniegti 1. tipa un 1. līmeņa darbības parametri.
UZSTĀDĪŠANA UN IZMĒRA NOTEIKŠANA
Šie produkti ir paredzēti uzlikšanai uz ceļgaliem un ērtai un stabilai piestiprināšanai ar siksniņu pie lejas daļā. Asinsrite netiek ierobežota. Pārāk brīvi vai pārāk nospriegoti produkti ierobežo kustības brīvību un nenodrošina optimālu 1. līmeņa aizsardzību. Pirms darbu veikšanas vienmēr pārbaudiet ceļgalu uzliku novietojumu. Šo aizsardzības līdzekļu siksniņas ir regulējamas. Pārbaudiet, vai mīkstā puse ir vērsta pret ceļgalu un vai siksniņas ir izlīdzinātas un aptver jūsu kāju aizmugurējā pusē ar “Velcro” siksniņu, lai saglabātu siksniņas pareizā stāvoklī.
LIETOŠANA
Piesārņojot, nomainot individuālos aizsardzības līdzekļus vai nepareizi tos lietojot, bīstami tiek pasliktināti šie individuālie aizsardzības līdzekļi 77-740 darbības parametri.

Ceļgalu uzlikas nav ūdensizturīgas un nenodrošina papildu aizsardzību, piemēram, neizceļas ar izturību pret uguni vai ķīmiskām vielām.
SADERĪBA
Lai optimizētu aizsardzību, dažos gadījumos var nākties izmantot šos produktus un atbilstošus zābakus / cimdus / ķiveri / ausu aizsardzību. Šādā gadījumā, pirms veicat bīstamu darbu, konsultējieties ar savu piegādātāju un pārliecinieties, vai jūsu individuālās aizsardzības produkti ir saderīgi un piemēroti konkrēta uzdevuma veikšanai. 
MATERIĀLS
77-740 ceļgalu uzlikas ir no nealerģiska termoplasta (TPR), ar “Oxford” poliesteru impregnēta PU, etilēna vinila acetāta, poliestera ar flaneļa slāni un elastīna diegu.
UZGLABĀŠANA UN PĀRVADĀŠANA
Kad neizmantojat, glabājiet šos produktus labi vēdināmā vietā, projām no lielām temperatūru svārstībām, jo temperatūras iedarbība var pasliktināt personas aizsardzības līdzekļu darbības parametrus. Nekad nenovietojiet smagus priekšmetus uz ceļgalu uzlikām. Ja iespējams, pārāk daudz nelociet un glabājiet pakarinātus vertikāli. Ja produkti ir slapji, pirms glabāšanas ļaujiet tiem nožūt.
REMONTS 
Ja produkts tiek sabojāts, tas vairs nenodrošina optimālu aizsardzību, tāpēc tas uzreiz jānomaina. Nekad neizmantojiet bojātu produktu.
TĪRĪŠANA
77-740 ceļgalu uzlikas būtu sausi jānotīra, tos nedrīkst žāvēt tuvu siltuma avotam.
KALPOŠANAS ILGUMS
Ceļgalu uzliku potenciālais kalpošanas ilgums ir līdz 2–3 gadiem no ražošanas datuma standarta lietošanas apstākļos.
UZMANĪBU! Ekstremālos apstākļos šī produkta kalpošanas ilgums var samazināties līdz vienreizlietojamam, ja uz produktu iedarbojas ķīmiskas vielas, ekstremālas temperatūras, tiek iegriezti ar asiem objektiem u. tml.
MARĶĒJUMS
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Rūpnieciskās ceļgalu uzlikas
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= šie individuālie aizsardzības līdzekļi atbilst prasībām attiecībā uz izturību pret iekļūšanu
image4.png





image5.png




image1.jpeg




image2.png
C€E





image3.png





