FLAMMIFERA
ČUGUNA KRĀSNIŅA BST83X
MONTĀŽAS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
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     Krāsniņa atbilst standarta Nr. EN13240 un tā grozījuma Nr. A2:2004 prasībām
Importētājs – UAB "Senukų prekybos centras"
Islandijo pl. 32B, LT-51500 Kauņa, Lietuva
Tālr.: 8 800 11 119
ĪSS IEVADS
Pateicamies, ka iegādājāties krāsniņu BST83X. Pirms produkta lietošanas lūdzam rūpīgi izlasīt montāžas un lietošanas instrukciju.
UZMANĪBU!
Montējot produktu, jāievēro vietējie un nacionālie normatīvie akti un Eiropas Savienības standarts.  Montāžas un lietošanas instrukcija pievienota kopā ar produktu. 
Krāsiņu drīkst uzstādīt kompetenta persona. Pretējā gadījumā, neatbilstoši samontēta un strādājoša cietā kurināmā krāsiņa var izraisīt ugunsgrēku.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
· Krāsniņu nedrīkst pievienot pie kopējās dūmvada sistēmas. 
· Esiet uzmanīgi, pārnēsājot krāsiņu. Ieteicams, lai divi cilvēki ceļ un uzstāda krāsniņu.
· Izmantojiet tikai ieteicamo kurināmo. Aizliegts dedzināt sadzīves atkritumus, aizliegts izmantoti citādāku kurināmo, kas nav ieteikts, kā arī šķidro kurināmo. Garantija nedarbojas, ka tika izmantots kurināmais, kas nav ieteikts. 
· Nekad neizmantojiet šķidro kurināmo cietā kurināmā vai ogļu aizdedzināšanai.
· Parūpējieties, ka telpa, kurā uzstādījāt krāsniņu, ir ar pietiekamu ventilāciju. 
· Valkājiet pievienotos aizsargcimdus, kad darbojaties ar darbojošos krāsniņu. Vadības rokturis, rokturi, krāsniņas virsma un dūmvads var ievērojami sakarsts un ilgi palikt sakarsis pat degšanas beigām.
Pieskarieties pie šīm daļām tikai valkājot krāsniņas komplektā piegādātos cimdus.
· Sekojiet līdzi, lai pie sakarsušām virsmām nepieskartos bērni, veci cilvēki vai invalīdi, kamēr virsma nav pilnībā atdzisusi. 
· Krāsniņa durtiņas un pelnu nodalījumam jābūt aizvērtam vienmēr, izņemot krāsniņas iekurināšanas, kurināmā pievienošanas un pelnu izņemšanas brīdī.
· Nepārkarsējiet.
· Krāsiņas durtiņas var būt atvērtas tikai, ja tiek ievietots kurināmais. Nedrīkst lietot krāsniņu, ja stikls ir bojāts.
TEHNISKIE DATI
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BST83X Cietā kurināmā krāsniņa
	Nominālā siltuma jauda
	5kw

	Lietderības koeficients
	80%, ja tiek kurināts ar koksni, un 75%, ja tiek kurināts ar oglēm.

	Vidējā CO emisija 13% O2
	0.18%, ja tiek kurināts ar koksni, un 0,11%, ja tiek kurināts ar oglēm.

	Minimālais skursteņa augstums
	4500 mm

	Izmēri (platums x dziļum x augstums)
	438x324x569 mm

	Svars
	62 kg

	Darbība
	Ar pārtraukumiem

	Ieteicamais kurināmais: 
	sausa koksne, ogles


REZERVES DETAĻU SARAKSTS
	Detaļas apraksts un izskats
	Materiāls
	Daudzums
	Piezīme

	1. Aizsardzības norobežojums
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	čuguns 
	1
	

	2. Dūmvada savienojums
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	čuguns
	1
	

	3. Sildvirsma
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	čuguns
	1
	Iebūvēts

	4. Pelnu atvilktne
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	Tērauds
	1
	

	5. Pelnu atvilktne ar kontroles rīku
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	čuguns
	1
	

	6. Instrukcija    
	
	1
	

	7. Kreisās puses norobežojuma panelis          
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	čuguns
	1
	Iebūvēts


	8. Labās puses norobežojuma panelis          [image: image12.jpg]



	čuguns
	1
	Iebūvēts


	8. Mugurpuses norobežojuma panelis        
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	čuguns
	1
	Iebūvēts


	9. Restītes
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	čuguns
	1
	

	10. Aizsargcimdi   [image: image15.jpg]



	Kokvilna
	1
	

	11. Durtiņu rokturis
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	Nerūsējošais tērauds
	1
	Iebūvēts

	12. Priekšējās restītes
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	čuguns
	1
	Iebūvētas

	13. Gaisa padeves regulators            
	Dzelzs/tērauds
	1+1
	Iebūvētas

	14. Kājiņas     [image: image18.jpg]



	čuguns
	4
	

	15. Kājām un tapai paredzētās skrūves
	Tērauds
	4+3
	


UZSTĀDĪŠANA
Piezīme: šīs ierīces uzstādīšanas laikā jāievēro visi vietēju noteikumi, kā arī nacionālās un Eiropas standartu prasības.
Drošības attālums no degošiem materiāliem:
No mugurpuses: 600mm
No sāniem:  600mm
No priekšpuses: 800 mm
Pie mēbelēm: 800mm
Uz grīdas
Ja jāizvēlas krāsniņa uz pēdas, kas tiks izmantota montāžas sistēmā, tipu, biezumu un laukumu, arī jāievēro nacionālās un vietējās būvniecības reglamentu prasības. Veicot drošības pārbaudes, tika konstatēts, ka krāsniņas pēdas temperatūra nepārsniedz 65℃
Vienmēr pārliecinieties, ka grīdas virsma, uz kuras tiek novietota krāsniņa, ir pietiekami izturīga, lai izturētu krāsniņas svaru.
Mēs iesakām ierīci novietot uz konstruētās pēdas, kas ir izgatavota no degoša materiāla, kas nav mazāks par 125 mm biezumā, un kas atbilst būvniecības reglamentu prasībām.
Krāsniņas pēdai jābūt izvirzītai krāsniņas priekšpusē par aptuveni 300 mm un 150 mm uz abām krāsniņas sānu pusēm.
Uz krāsniņas pēdas virsmas nedrīkst atrasties degoši materiāli.  
Degšanai paredzētais gaiss.
Nodrošiniet degšanai paredzētā gaisa iekļūšanu telpā, kurā ir ierīkota krāsniņa. Uz katru kilovatu (kW), kas pārsniedz 5kW robežu, nepieciešams nodrošināt pastāvīgu ventilācijas atveri ar vismaz 550 mm2 kopējo brīvo laukumu. 
Krāsniņu nekad nedrīkst pieslēgt pie skursteņa, pie kura jau ir pieslēgta gāzes plīts vai citas ierīces. Pie tā paša dūmvada nepievienojiet divas krāsniņas, krāsniņu un kamīnu, krāsniņu un cietā kurināmā (koksnes) dedzināšanas sistēmu u. tml., jo vienas ierīces vilkme var traucēt citas ierīces vilkmei.
Ventilācijas atveri jāierīko tādā vietā, kurā nav bloķēšanas vai šķēršļu rašanās iespējamības. 
Lūdzam pievērst uzmanību: ja tajā pašā telpā, kurā atrodas ierīce, tiek izmantots vilkmes ventilators, var rasties problēmas. Nav ieteicams tajā pašā telpā, kurā atrodas ierīce, uzstādīt vilkmes ventilatoru.
Kājiņu uzstādīšana
No krāsniņas iekšpuses izņemiet kājiņas un skrūves. Uzmanīgi noguldiet krāsniņu uz aizmugurējās puses, pēc tam, izmantojot komplektā piegādātās skrūves, piestipriniet kājiņas otrā pamatnes pusē.
Pieceliet krāsniņu un novietojiet to vertikālā stāvoklī. Centieties nepārlikt pārlieku lielu svaru uz aizmugurējām kājiņām.
Krāsniņa ir smaga un tāpēc ļoti ieteicams krāsniņu celt diviem cilvēkiem.
Novietojiet ierīci uz pamatnes un pārliecinieties, ka krāsniņa stāv taisni un nesvārstās. Ja nepieciešams, varat noregulēt kājiņās iebūvētās regulējamās skrūves.
Kurtuves sieniņu paneļu montāža
Ja esat noņēmuši sieniņu paneļus un restītes, lūdzam sienu paneļus uzstādīt savās vietās kurtuvē. Sieniņu paneļu komplekts sastāv no kreisās puses sieniņas paneļa, labās puses sieniņas paneļa un aizmugurējā paneļa. Atveres plāksne jāuzstāda uz aizmugurējā paneļa augšas, bet atveres plāksnes priekšējā mala jāuzstāda uz otrējā gaisa plūsmas ieplūdes plāksnes skrūvēm.
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Kopējais sieniņu un atveres plāksnes samontētās struktūras izskats
Lai kurtuvē uzstādītu restītes, atveriet pelnu nodalījuma durtiņas un zem restītēm uzstādiet pelnu paliktni. Tad aizveriet krāsniņas durtiņas un pelnu nodalījuma durtiņas.
Brīdinājums: vienlaicīgi atverot krāsniņas durtiņas un pelnu nodalījuma durtiņas, uzmanieties, jo pastāv iesprūšanas risks. Neievietojiet rokas starp diviem rokturiem.
Dūmvada savienojums un sildvirsmas montāža
Dūmvada savienojumu atradīsiet ieliktu ierīces iekšpusē.  Sildvirsma (pārklāšanas plāksne) tiek piegādāta piestiprināta pie aizmugurējās atveres. Dūmvadu var pieslēgt gan krāsniņas augšpusē, gan aizmugurē. 
Ierīces izplūdes savienojumu uzstādiet vēlamā pozīcijā (izplūdes atveres galā vai augšā), un tad uz nelietojamās atveres uzstādiet sildvirsmu (pārseguma plāksni).  
Piezīme: pirms savienojuma un sildvirsmas montāžas, sākumā pārliecinieties, ka stikla šķiedras blīvēšanas aukla ir uzstādīta savienojuma vai sildvirsmas aizmugurē esošajā gropē.
Pievienojiet dūmvadu. Visus savienojumus noblīvējiet ar ugunsdrošo centu. Dūmvads ir jāiebūvē izplūdes savienojuma vidū. Pretējā gadījumā laukā var izplūst pa dūmvadu plūstošais kondensāts.
Skursteņa tīrīšana
Ierīkotos skursteņus jāiztīra pirms ierīces uzstādīšanas, un tad pēc viena mēneša no regulāras sistēmas lietošanas sākuma jāiztīra atkārtoti. Tāpat jānodrošina turpmāka regulāra tīrīšana noteiktajos intervālos. šos darbus atļauts veikt tikai kompetentai personai. Vismaz divas reizes kurināšanas sezonā jāveic visa dūmvada tīrīšana, ieskaitot izplūdes atveri. Svarīgi: pirms krāsniņas iekurināšanas pēc tās ilgstoša nelietošanas, sākumā jāiztīra dūmvada kanāli, dūmvada caurule un skurstenis.
Dūmvadi un skursteņi
Krāsniņa ir jāpievieno pie atbilstoša un efektīvi strādājoša dūmvada, lai degšanas produkti (dūmi) no krāsniņas izplūstu ārējā vidē. Lai nodrošinātu labu vilkmi, svarīgi, lai dūmvada gāzes tiktu saglabātas siltas un lai dūmvada izmērs būtu pielāgots krāsniņai. Minimālais efektīvais dūmvada augstums jābūt vismaz 4,5 metri no izplūdes atveres augšas. 
Pirms krāsniņas uzstādīšanas, lai nodrošinātu, ka sistēma ir atbilstoša un droši darbojas, dūmvada un skursteņa ierīkošanu rūpīgi ir jāpārbauda kompetentai personai.
Ja skurstenis ir vecs vai tiek atvērts atkārtotai izmantošanai, jāveic papildu pārbaude un dūmu noplūdes testēšana. Šādi nodrošināsiet, ka dūmvads un skurstenis ir labā darba stāvoklī.
Pārbaudiet, vai dūmvada caurule ir pareizi samontēta, lai būt piekļuve netīrumu tīrīšanai.
Svarīgi nodrošināt, lai krāsiņas pieslēgšanai pie skurstenī esošā dūmvada tiek izmantots pareiza dūmvada caurule, kas atbilst būvniecības regulējuma prasībām, un ir atbilstoša piekļuve pie caurulēm. 
Skursteņiem jābūt pēc iespējas taisnākiem.  Tāpat jāizvairās no horizontālām caurulēm, izņemot gadījumus, ja tiek izmantota galīgās ierīces izplūdes atvere. Šādā gadījumā horizontālā segmenta garums nedrīkst pārsniegt 150 mm. Dūmvada sistēmā nedrīkst būt vairāk par diviem līgumiem un jāierobežo starp līgumiem esošo atzarojumu garums.
Ja montāžas laikā skurstenis tiek novietots taisnā stateniskā stāvoklī caur griestiem, jāievēro nacionālo un vietējo būvniecības normu prasības vai dūmvada izgatavotāja instrukcijas par attālumu līdz degošiem materiāliem, piemēram, sienas, grīdas sijas un griesti. Svarīgi nodrošināt, lai izolētā dūmvada sistēma tiktu pareizi ierīkota gan griestu, gan jumta līmenī. UZ KRĀSNIŅU NEDRĪKST IEDARBOTIES SKURSTEŅA SISTĒMAS SVARS. Ja uz krāsniņu iedarbosies liels svars, radīsies izplešanās risks un var rasties krāsniņas virsmas bojājumi. Uz šāda veida bojājumiem neattieksies ražotāja garantija.
Piezīme, krāsniņu nedrīkst pieslēgt pie kopējās vai citai ierīcei izmantojamās dūmvada sistēmas.
Dūmvada vilkmes nosacījumi
Ja pēc krāsniņas durvju atvēršanas ieplūst dūmi, visticamāk tās ir sliktas skursteņa vilkmes sekas. Lai nodrošinātu atbilstošu degšanu un izvairītos no dūmu izplūšanas, šai krāsiņai nepieciešami vismaz 12 Pa (paskālu) skursteņa vilkme. Taču gadījumos, ka krāsniņas durtiņas tiek atvērstas strauji, var ieplūst nedaudz dūmu.
Skursteņa vilkme ir parādība, kas veidojas, pateicoties temperatūras starpībai skursteņa iekšpusē un zemākai temperatūrai ārpusē. Citi faktori, kas ietekmē vilkmes līmeni, ir skursteņa izolācija, nelabvēlīgi laika apstākļi vai blakus dūmvada izplūdes punktam esošās augstās ēkas vai koki. Ja skurstenis ir ļoti augsts, var veidoties pārāk spēcīga vilkme. Dūmvada vilkme nedrīkst būt pārāk spēcīga, jo rezultātā var rasties ierīces pārkaršana. 
Paturiet prātā – šādā veidā radītiem ierīces bojājumiem netiks piemērota ražotāja garantija.
Sliktu vilkmi ietekmē tālāk tekstā aprakstītie iemesli:
· Pārāk maza atmosfēras temperatūras starpība, piemēram, slikti izolēta skursteņa dēļ. 
· Pārāk augsta temperatūra ārpusē, piemēram, vasaras laikā.
· Ārpusē nav gaisa kustības / cirkulācijas (nav gaisa).
· Skurstenis ir ne pārāk augsts, tāpēc tā gals ir jumta virsmas aizsegā vai blakus augstam kokam vai kaimiņos esošajām ēkām. Šie apstākļi arī ir saistīti ar uz leju virzīto vilkmi, kad dūmvada gāze tiek stumta pa skursteni atpakaļ lejā.
· Dūmvada vilkmi samazina skurstenī iekļūstošais atlikušais gaiss, piemēram, nepareizas dūmvada-caurules savienojumu dēļ vai tīrīšanas durtiņu vai dūmvada blīvējumā radušos noplūžu dēļ.
· Skurstenim ir pievienoti nenoblīvēti, nelietojami kamīni.
· Dūmvads ir nobloķēts, piemēram, sodrēji. Aizsprostojumu var izraisīt nepietiekama tīrīšana, šķembas vai pat putnu ligzdas.
· Telpas (māja) ir ļoti hermētiska, nepietiekama gaisa pieplūde. Šajā gadījumā telpā var būt nepieciešama papildu ventilācijas sistēmas ierīkošana.
Labu vilkmi nodrošina tālāk tekstā aprakstītie nosacījumi:
· Liela skursteņu un ārējās temperatūras starpība. Tas pats ir spēkā arī iekurināšanas gadījumā, kad vilkmes vajadzība ir maksimālā.
· Piemēroti laika apstākļi, ja ir labs vējš.
· Skurstenis ir ar piemērotu augstumu, proti, mazāks par 4,5 metri virs krāsniņas, un skursteņa gals ir pietiekamā līmenī virs jumta līnijas.
LIETOŠANAS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA
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1) Apakšējas gaisa kontroles regulators ir paredzēts pirmējā gaisa padeves regulēšanai. Pirmējā gaisa padeve caur apakšējām restītēm iekļūst degšanas kamerā un no tās konvencijas veidā sasilst un izplatās no krāsniņas.
2) Augšējais gaisa kontroles regulators ir paredzēts otrējā gaisa padeves regulēšanai. Otrējā gaisa plūsma samazina emisiju skurstenī un vidē. Aizsargā stiklu pret netīrumiem (pastumiet to uz priekšu vai atpakaļ, lai iestatītu attiecīgo degšanas līmeni).
Aizmugurējais gaisa kontroles regulators atrodas krāsniņa apakšā, tā padotais gaiss uzlabo degšanas procesu. Lūdzam izvilkt rokturi, kā parādīts attēlā, lai nodrošinātu nepieciešamo gaisa padevi. 
Krāsniņas iekurināšana pirmo reizi.
Krāsniņas iekurināšanai nepieciešama liela gaisa plūsma. Iekurinot aukstu krāsniņu, turiet atvērtas durtiņas aptuveni 2–3 cm vairākas minūtes. Pirmējā un otrējā gaisa padeves regulatori jābūt pilnībā atvērti.
1. Ātrai krāsniņas iekurināšanai izmantojiet 2–4 iekurus vai 7–10 saritinātus papīrus, kas ievietoti starp 1 kg sausas malkas. 
2. Pilnībā atveriet pirmējā un otrējā gaisa padeves regulatorus.
3. Kad iekuri/papīrs iekurināsies, paturiet krāsniņas durtiņas atvērts 2–3 cm vairākas minūtes, lai skursteņa vilkmes noregulējas. 
4. Pēc dažām minūtēm skursteņa vilkme stabilizējas, tāpēc aizveriet krāsniņas durtiņas. Ja tiks ievēroti norādītie nosacījumi, nākamais ogļu slānis izveidosies pēc 15–20 minūtēm.
5. Papildiniet krāsni ar kurināmo, kamēr ogles vēl karstas. Sakārtojiet ogles uz malām. koncentrējoties uz krāsns priekšpusi. 
6. Salieciet malku vienā stāvā, atstājot 1 cm spraugu starp pagalēm. 
7. Kad pirmējais gaisa padeves regulators pilnībā atvērts un durtiņas aizvērtas, kurināmais iedegsies ātri.
8. Kad papildināsiet krāsniņu ar jaunu kurināmo, iestatiet pirmējā gaisa padeves regulatoru saskaņā ar vēlamo degšanas līmeni. Ja skursteņa vilkme ir pietiekama, kurināmais būtu jāpapildina pēc 50–60 minūtēm.
9. Kurināmo papildiniet, ņemot vērā 5. un 6. punktos norādītās rekomendācijas.
Piezīme: Nekad neturiet krāsniņas durtiņas atvērtas, ja uguns spēcīgi deg.
Samazinājusies degšana
Lūdzam pievērst uzmanību! Šī ierīce ir paredzēta lietošanai ar pārtraukumiem.
Mazāku vai samazinātu degšanas līmeni var izvēlēties regulējot pirmējo vai otrējo gaisa padevi. Lūdzam ņemt vērā, ka ja pirmējā vai otrējā gaisa padeves regulatori tiks atvērti vai minimāli atvērti kopā, ierīcei tiks padots pārāk maz gaisa un uguns nodzisīs. Ja aizvērtā ierīcē lēni dedzināma koksne (vai cietais kurināmais), izdalās mitrums un darva, kuras dēļ veidosies kondensāts un aplikuma slānis.
Lūdzam ņemt vērā! Lai izvairītos no skursteņa problēmām, ierīci nav ieteicams kurināt ar samazinātu degšanas līmeni.
Ja uzožat dūmus vai redzat izplūstošus dūmus, turpmāk nelietojiet ierīci.
Ja dūmu emisija saglabājas, nekavējoties jāveic tālāk aprakstītie soļi:
· Atveriet durvis un logus, un izvēdiniet telpu.
· Ļaujiet liesmai nodzist vai nodzēsiet to, un tad drošā veidā izņemiet kurināmo no ierīces.
· Pārbaudiet, vai dūmvads vai skurstenis nav nosprostojies, ja nepieciešams, iztīriet to.
Degviela
Ražotājs rekomendē izmantot sausu koksni vai ogles.
Koksne ir lētākais kurināmais, kas deg efektīvi, ja tiek izmantota sausa, nepiesārņota ar sodrējiem. Neizmantojiet slapju vai zaļu malku. Izmantojiet tikai sausu malku.
Kurināšanai ieteicams izmantot malku, kuras garums ir 10 cm. Maksimālais malkas garums: 28 cm.
Uzmanību: Nekad nededziniet krāsnī plastmasu, sadzīves atkritumus vai šķidro kurināmo. Nededziniet naftas produktus.
Lai izvairītos no pārdegšanas un krāsns bojājumiem:
· Neizmantojiet krāsni bez pelnu atvilktnes.
· Neturiet pirmējā vai otrējā gaisa padeves regulatorus pilnībā atvērtus visu laiku.
· Neizmantojiet kurināmo, kas nav ieteikts. Nededziniet kokšķiedras plāksnes (MDF), plastmasas maisiņus, sadzīves atkritumus, benzīnu, šķiltavu šķidrumu, petroleju vai citus degošus šķidrumus.
· Neizmantojiet "Petrocoke". Šī tipa kurināmais deg ļoti augstā temperatūrā un ir bīstams lietošanai sadzīvē. Ja lietosiet šī tipa kurināmo, tiks atcelta jebkāda veida ražotāja piešķirtā garantija.
· Nelieciet krāsniņā pārāk lielu daudzumu kurināmā.
Ja skursteņa savienojums vai korpuss sakarst līdz sarkanumam, tas nozīmē, ka ierīce ir pārdegusi un var aizdegties skurstenis. Šādā gadījumā 
· zvaniet ugunsdzēsības dienestam.
· nekavējoties aizveriet visas ierīces gaisa ieplūdes atveres, šādā veidā samazinot gaisa pieplūdi krāsniņā.
· Mēbeles un citas degošas lietas pārvietojiet pēc iespējas tālāk no krāsniņas. Šādā veidā samazināsiet ugunsgrēka risku un nodrošināsiet ugunsdzēsējiem nepieciešamo piekļuvi.
· Evakuējiet no telpas cilvēkus.
Skursteņa ugunsgrēks var izraisīt skursteņa strukturālos bojājumus. Ierīci drīkst lietot tikai pēc tam, kad ir veikta skursteņa pārbaude un salabotas vai nomainītas bojātās detaļas. Šie darbi vienmēr jāveic tikai kvalificētam inženierim.
Pelnu tīrīšana
Pelnu atvilktne ir jāiztukšo, kad pelnu līmenis ir sasniedzis atvilktnes augšu. 
Lai iztukšotu pelnu atvilktni, atveriet durtiņas, ievietojiet speciālo pelnu atvilktnes rīku pelnu atvilktnes atverē, un tad izvelciet pelnu atvilktni no pelnu kameras. 
Izkratiet pelnus atbilstošā tvertnē un atkal ievietojiet pelnu atvilktni krāsniņā. Izņemiet izmantojamo rīku un aizveriet pelnu nodalījuma durtiņas.
Brīdinājums! Pelni var būt karsti, izberiet tos tikai metāla tvertnē. Pat ja pelni izskatās atdzisuši, līdz sarkanumam sakarsušās daļiņas var nebūt redzamas: tās var viegli izraisīt ugunsgrēku vai būt par iemeslu savainojumiem.
Mēs iesakām neatstāt kurināties krāsniņu uz nakti. Tas kaitē videi un kurināmais tiek izmantots neefektīvi, jo koksnē esošā gāzes zemā temperatūrā neaizdegas, tieši pretēji, sodrēji piesārņo skursteni un krāsniņu. Ārkārtas apstākļos, piemēram, ja ir slikta vilkme skurstenī, liels daudzums koksnes vai mitra koksne var izraisīt sprādzienu.
Ja krāsniņa tiek iekurināta vasarā, kad siltuma vajadzība ir minimāla, krāsniņa degs vāji. Ja krāsniņa rada pārāk daudz siltuma, degšanu būtu jāsamazina. Ja vēlaties vājāku degšanu, krāsnī ievietojiet mazāku koksnes daudzumu.
Ja krāsniņā liekat mitru koksni, daudz kurināmā siltumenerģijas tiks izmantots ūdens izvadīšanai no koksnes, neradot siltumu krāsniņā. Saistībā ar šo nepilno degšanu, krāsniņā, caurulē un skurstenī paliek sodrēju slānis.
KOPŠANA
Svarīgi, lai regulāri, vismaz reizi gadā, kvalificēts inženieris veiktu Jūsu ierīces apkopes darbus.
Brīdinājums! Ja tiek veiktas jebkādas neapstiprinātas ierīces izmaiņas, tiek zaudēta garantija.
Izmantojiet tikai ražotāja ieteicamās detaļas.
Tīrīšanas darbi un skursteņa tīrīšana
Vismaz reizi gadā ierīce pilnībā jāiztīra profesionālam skursteņslauķim, kurš var arī veikt dūmvada sistēmas pārbaudi. 
Tīrīšanas darbus atļauts veikt tikai tad, kad krāsniņa ir auksta. Nekad tīrīšanas darbiem neizmantojiet alkoholu, šķīdinātājus, naftas bāzes vielas, acetonu vai citus smērvielas tīrīšanas līdzekļus.
Veicot tīrīšanas darbus, izvelciet pelnu atvilktni, iztīriet kurtuvi un dūmvada sistēmu, izmantojot birsti un pelnu sūkni.
Stikla tīrīšana
Standarta degšanas laikā durtiņu stiklam būtu jāpaliek tīram. Taču noteiktos apstākļos, piemēram, ja krāsniņa netiek izmantota intensīvai degšanai vai izmantojot mitru koksni, stikls var nomelnot. Lai iztīrītu stiklu, izmantojiet ierīci augstā intensitātē, papildu gaisa ieplūdes kontroles ierīci iestatiet gandrīz atvērtā (2/3) vai pilnībā atvērtā pozīcijā. Šādā veidā sadedzināsiet uz stikla uzkrājušos sodrējus vai darvu. Tāpat, kad krāsniņa ir auksta, var atvērt durtiņas un iekšējo stikla daļu notīrīt ar mitru lupatiņu, izmantojot atbilstošu krāšņu stiklu tīrīšanai paredzēto līdzekli. Ja izmantosiet lupatiņu, kas ir samērcēta etiķī un iegremdēta koksnes pelnos (ne ogles pelnos), iegūsiet maigu tīrīšanas līdzekli, ar kura palīdzību notīrīsiet sodrējus, nesaskrāpējot stiklu.
Skursteņa tīrīšana
Tīrīšanas darbus var veikt, izmantojot atbilstoša izmēra birsti ar sariem un kātu, kas pielāgots skursteņa izmēram un tipam. Līdzīgi kā visu ierīču gadījumā, regulāra dūmvada tīrīšana ir nepieciešama, lai izvairītos no nosprostošanās un indīgo dūmu iekļūšanas riska. Tāpat skursteņī jāparedz tīrīšanas darbiem nepieciešamās piekļuves vietas.
Ierīkotos skursteņus jāiztīra pirms ierīces uzstādīšanas, un tad pēc viena mēneša no regulāras sistēmas lietošanas sākuma jāiztīra atkārtoti. Tāpat jānodrošina turpmāka regulāra tīrīšana noteiktajos intervālos. šos darbus atļauts veikt tikai kompetentai personai. Vismaz divas reizes kurināšanas sezonā jāveic visa dūmvada tīrīšana, ieskaitot izplūdes atveri. Svarīgi: pirms krāsniņas iekurināšanas pēc tās ilgstoša nelietošanas, sākumā jāiztīra dūmvada kanāli, dūmvada caurule un skurstenis.
Ārējā apdare
Ārējā ierīces apdare ir izturīga, pret augstu temperatūru izturīga krāsa. Vislabāk apdares virsmu tīrīt ar birst, piemēram, var izmantot tīru kurpju birsti. Ja ir auksts, notīriet no ierīces mitrumu, jo var sākt veidoties rūsa.
Atkarībā no krāsniņas lietošanas, kādu laiku pret aukstu temperatūru izturīgā krāsa nepieprasa papildu kopšanu. Jo intensīvāk deg uguns, jo ātrāk būs nepieciešama krāsniņas atkārtota krāsošana. 
Pirms krāsniņas atkārtotas krāsošanas sākumā pārliecinieties, ka uguns ir nodzisusi, un krāsniņa – auksta.
- Izņemiet durtiņu stiklu.
- No ierīces korpusa iztīriet pāri palikušo krāsu vai rūsu. Maigi rīvējiet ar birsti ar metāla sariem vai tērauda vilnu.
- Ar polietilēna plēvi vai papīru pārklājiet rokturi, arī tērauda vai misiņa durvju eņģes.
- Apkārt ierīcei esošo ķieģeļu mūri, kamīna dzegu, krāsniņas pēdu u. tml. arī rūpīgi jāpārklāj.
- Krāsu smidziniet labi vēdināmā vietā, centieties neelpot tvaikus. Izpildiet uz krāsu tvertnes sniegtos norādījumus par drošu lietošanu.
- Kad krāsa ir izžuvusi, atpakaļ uzstādiet stiklu, noņemiet papīrus vai plēvi no roktura un eņģēm u. tml.
- Pirms iekurināšanas atstājiet krāsni nelietotu uz astoņām stundām.
- Pirmās četras stundas izvēlieties lēnu kurināšanu, un tad lēni palieliniet liesmu, lai tiktu apstrādāts krāsas slānis.
Uzglabāšana vasarā / ierīce nelietošanas periods
Pirms uzglabāšanas vasaras sezonā (vai, ja ilgstoši netiek nelietota), lūdzam nodrošināt, lai krāsniņa ir tīra, bet kustīgie komponenti – labi ieeļļoti. Ja iespējams, aizsardzības norobežojumu glabājiet atsevišķi no krāsniņas. Regulāri pārbaudiet visas kustīgos komponentus un pārliecinieties, ka tie brīvi kustas.
Nodrošiniet gaisa cirkulāciju krāsniņā – pusatvērtā stāvoklī iestatiet tīrīšanas gaisa plūsmu un galveno gaisa ieplūdes tīrīšanas ierīces vai atstājiet durtiņas pusatvērtas. Šādā gadījumā ierīcē notiks gaisa plūsmas cirkulācija, un krāsiņās iekšpusē un skurstenī neveidosies mitrums un kondensāts. Šie profilaktiskās uzraudzības darbi nodrošinās, ka Jūsu krāsniņa saglabāsies maksimāli labā stāvoklī arī nākamajos ziemas sezonas mēnešos.
Krāsniņas durtiņas hermetizēšanas aukliņas maiņa.
Periodiski vizuāli pārbaudiet krāsniņas durtiņas blīvēšanas aukliņu. Pārliecinieties, ka nav bojājumu, iegriezumu, šķembu, nolietojuma pazīmju vai atdalījušies punkti. Blīvēšanas auklu var nomainīt. No daudziem kamīnu pārdevējiem varat iegādāties gan stikla šķiedras blīvēšanas auklu, gan arī līmi.
· Pārliecinieties, ka ierīce ir auksta.
· Paceliet ierīces durtiņas un noguldiet uz līdzenas virsmas tā, lai aizmugurējā puse būtu vērsta uz augšu.
· Uzmanīgi izņemiet veco blīvēšanas auklu un notīriet veco līmi. Pievērsiet uzmanību tam, kā bija uzstādīta vecā blīvēšanas aukla. Nodrošiniet, lai nepaliek vecās līmes vai rūsas / atdalījušās krāsas paliekas.
· Uzklājiet blīves līmi saskaņā ar norādījumiem, kas atrodami uz pudelītes.
· Spiediet blīvēšanas auklu durtiņu malā esošajā rievā. Uzstādiet tajā pašā stāvoklī, kurā atradās vecā blīvēšanas aukla.
· Pirms pabeigšanas, nogrieziet nepieciešamo blīvēšanas auklas garumu un pielīmējiet.
· Pirms durtiņu uzstādīšanas savā vietā, sākumā pagaidiet 30 minūtes.
Krāsniņas durtiņu stikla mainīšana
Ja saplīst vai ieplīst durtiņu stikls, tas ir jānomaina. Jaunu stiklu savai krāsniņai varat iegādāties no vairuma kamīna pārdevējiem. Nelietojiet krāsniņu bez stikla durtiņu blīves.
· Pārliecinieties, ka ierīce ir auksta.
· Paceliet ierīces durtiņas un noguldiet uz līdzenas virsmas tā, lai aizmugurējā puse būtu vērsta uz augšu.
· Atskrūvējiet četras stiprināšanas skrūves, kas nofiksē stikla fiksatorus, un noņemiet gan fiksatorus, gan stiprinājuma detaļas.
· Uzmanīgi izņemiet saplīsušā stikla lauskas (ja ir), izņemiet blīvēšanas joslu. Valkājiet atbilstošus cimdus. Atcerieties blīvēšanas auklas stāvokli un pieslēguma vietu.
· Nomaniet stikla blīvēšanas auklu, sāciet no lodziņa apakšas, centra, tad ievietojiet līpošo auklas pusi gropē, kas atrodas durtiņu galā. Pakāpeniski uzstādiet visu blīvēšanas auklu, kamēr abi gali satiksies vienā punktā.
· Uzstādiet atpakaļ jauno stiklu. Pārliecinieties, ka stikls balstās uz blīves.
· Piestipriniet atpakaļ četrus fiksatorus un stiprināšanas skrūves. 
· Uzstādiet durtiņu bloku atpakaļ krāsniņā. Uzmanīgi uzstādiet durtiņas uz eņģēm un iestumiet savā vietā.
BOJĀJUMU KONSTATĒŠANA
Slikta siltumefektivitāte
Pārbaudiet skursteņa vilkmi – minimāla skursteņa vilkmei jāsasniedz 12 paskāli. Lūdzam pārbaudiet skursteņa sistēmu. Tāpat pārliecinieties, ka dūmvada savienojums ir gaisa necaurlaidīgs.
No krāsniņas izplūst dūmi:
1. Dūmu izplūšanas cēlonis ir nepietiekama skursteņa vilkme. Iespējamie iemesli – nosprostojies skurstenis.
2. Dūmi izdalās saistībā ar dedzināmo mitro koksni.
Pārbaudiet skursteņa vilkmi un pārliecinieties, ka tiek izmantota labi izžuvusi koksne.
Stiklu pārklājušas melnas nogulsnes:
Tā iemesls ir nepareizs degšanas process – piemēram, ja tiek kurināta mitra koksne vai skursteņa vilkme ir pārāk slikta.
Pārbaudiet skursteņa vilkmi un pārliecinieties, ka tiek izmantota labi izžuvusi koksne.
Krāsniņas degšana notiek ļoti intensīvi un ātri:
Tā notiek, kad kurtuvē iekļūst pārāk daudz gaisa.  Lūdzam pārbaudīt galvenā un otrējā gaisa ieplūdes kontroles ierīces un durtiņu blīvējumu.
	GARANTIJAS APKOPES NOTEIKUMI
1.  Obligātie nosacījumi garantijas remonta veikšanai:
1.1  Obligāti jābūt aizpildīts garantijas talons ar norādītu pārdošanas datumu, pārdevēja vārdu un parakstu, veikala zīmogu, pirkuma čeku vai rēķinu.
1.2  Sabojājusies ierīce jānogādā remontdarbnīcā klientam par saviem līdzekļiem, jāpievieno nepieciešamie dokumenti un detalizēts bojājuma apraksts.
2. Ja ierīces remontam nepieciešamās detaļas ir jāpasūta no piegādātāja, remonts var ieilgt.
3. Servisa centram ir tiesības pārtraukt garantijas apkopi, ja:
3.1. Ierīce ir mehāniski bojāta.
3.2. Ierīce lietota pretēji norādītajam instrukcijā (nedrīkst izmantot neatbilstošu kurināmo).
3.3. Ierīce sabojājās tāpēc, ka bija nepareizi pievienota vai uzstādīta.
3.4. Ierīce sabojājās konstrukcijas izmaiņu vai stihiskas nelaimes dēļ. 
3.5. Ierīci garantijas apkopes laikā remontēja ne norādītā servisa centra darbinieks. 
4. Garantija neattiecas uz kamīna kurtuvi un krāsniņas durtiņām un to stikliem. 
5. Garantijas remonts nesedz darbus, kas paredzēti apkopes instrukcijā, ko lietotājam ir pienākums veikt par saviem līdzekļiem (piemēram, ierīču instalācija (tas jāveic kvalificētam speciālistam), ierīces darbības pārbaude), izņemot, ja šie pakalpojumi ar atsevišķu pasūtījumu netiks uzdoti UAB "Senukų prekybos centras" pārstāvim.
6. Ar šiem garantijas apkopes noteikumiem iepazinos un piekrītu, par ierīces komplektāciju un mehāniskiem bojājumiem pretenziju nav.
Pircēja paraksts: ............................................
FLAMMIFERA ČUGUNA KRĀSNIŅA BST83X
krāsniņas korpusam tiek piešķirta 1 gada, bet nepiestiprinātām pie korpusa daļām – 6 mēn. garantija.
Produkts ..........................................................
Modelis ...........................................................
Produkts Nr. ................................................
(Talons nav derīgs bez garantijas apkopes noteikumu 1.-6. punkta)
Pirkšanas datums ..................................................
Piezīmes ................................................................................................
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