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Modelio Nr.: DLED-430, 440, 43, 44 
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Prieš įrengdami prietaisą ar pašalindami atitinkamą el. grandinės lydųjį saugiklį, išjunkite maitinimą iš tinklo. Šis prietaisas yra skirtas tik naudojimui patalpų viduje. Pasirinkta sumontavimo vieta turėtų leisti prietaisą tvirtai sumontuoti ir saugiai prijungti prie maitinimo iš tinklo (apšvietimo grandinė). Neuždenkite jungiamosios detalės ir (arba) transformatoriaus jokiomis izoliuojančiomis medžiagomis. Netvirtinkite prie paviršių, kurie yra drėgni, naujai nudažyti ar kitaip laidūs elektrai (pvz., prie metalinių paviršių).
Šis produktas yra dvigubai izoliuotas. Neprijunkite jokios detalės prie įžeminimo.

01. Raskite tinkamą vietą be kliūčių (palikite mažiausia 75 mm aplink anga spyruokliniams gnybtams). Minimalus laisvos vietos tarp lubų ir pakabinamų lubų aukštis turėtų siekti 150 mm (žr. 1 pav. priešais).

02. Izoliuokite maitinimą iš tinklo.

03. Lubose padarykite apvalią / kvadratinę angą tvirtinimui (žr. toliau pateikiamus dydžius), įsitikinkite, ar anga tiksliai išpjauta: rekomenduojama naudoti pjaustyklę angoms.
	DLED-430
	6 W
	105 mm
	DLED-440
	105*105 mm

	
	9 W
	130 mm
	
	130*130 mm

	
	12 W
	155 mm
	
	155*155 mm

	
	15 W
	185 mm
	
	185*185 mm

	
	18 W
	210 mm
	
	210*210 mm

	
	24 W
	285 mm
	
	285*285 mm


PASTABA: prieš įrengimą įsitikinkite, ar išpjautos angos neturi atplaišų.

04. Sudarykite jungtį su pavara.

05. Prieš įstatydami šviestuvą į angą, įsitikinkite, ar dideli spyruokliniai gnybtai nukreipti į viršų (žr. 2 pav.).

06. Įstatydami šviestuvą į angą įsitikinkite, ar jis gerai priglunda prie montavimo paviršiaus (žr. 3 pav.).

07. Įjunkite ir išbandykite šviestuvą.
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