Modelis: GT-960N

Bēniņu un āra antenna

Īpašās funkcijas

Īpašs DIY dizains

Aizspiežami elementi vieglai uzstādīšanai dažu minūšu laikā

Neliels mazumtirdzniecības iepakojums, lai ietaupītu kravas pārvadāšanas izmaksas, noliktavas izmaksas un plauktu vietu

Piemērots maziem dzīvokļiem, bēniņiem un balkoniem

Izturība pret laikapstākļiem: ūdensnecaurlaidīgs, izturīgs pret UV starojumu                                            

Veiktspēja

Uztver Full HD un ciparu TV signālus, vietējos VHF un UHF signālus. 

Liels atstarojošais panelis nodrošina izcilu izturību pret traucējumiem
Tehniskās specifikācijas:

Frekvence: VHF 88-230MHz, UHF 470-698MHz.

VSWR: VHF<2.9， UHF<3.5

Polarizācija: horizontāla

Pretestība: 75Ω

Savienotājs: F tipa
ROKASGRĀMATA:
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 M3*10 Pašaizverama skrūve  4gb    [image: image2.png]


 Elements A    2gb
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 Skrūve A    2gb              [image: image4.png]


  Elements B    2gb
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 M3*12 Mašīnas skrūve  2gb      [image: image6.png]


 UHF dipoli C       2gb
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 Atstarotājs  12gb     [image: image8.png]


  Ūdensnecaurlaidīgs vāciņš  1gb
[image: image9.png]


     F Savienotājs   1gb 
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 Atstarotāja kronšteins 4gb
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 Antenas galvenais stobrs 1gb
1.      UHF ELEMENTA UZSTĀDĪŠANA

Piestipriniet dipolu (C) ar 3*12 mašīnskrūvi abās galvenās antenas daļas punkta C pusēs. 

Piestipriniet direktorus (A) un (B) ar 3*10 pašskrūves skrūvi attiecīgi abās galvenās antenas daļas punkta A un B pusēs.

2.  VHF DIPOLU SAVIENOJUMS
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Savienojiet “U” VHF dipolu pāri ( D )： ievietojiet viens otru ar garāko pusi, pēc ievietošanas turiet skrūvju atveres superpozīcijā.

3. VHF DIPOLU UZSTĀDĪŠANA
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Piestipriniet VHF dipolus galvenajai antenas daļai, nostipriniet ar 3*14 pašaizveramu skrūvi caur superpozīcijas atveri.

4. VHF DIPOLA INSTALĀCIJAS SADALES PUNKTS [image: image14.png]



Noņemiet uzgriezni no sadales punkta, piestipriniet “U” VHF dipolu ( D ) īsāko pusi pie sadales punkta, pēc tam nostipriniet ar skrūvi.
5.      ATSTAROTĀJA KRONŠTEINA UZSTĀDĪŠANA
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 Nospiediet pāris atstarotāju kronšteinu（E）ar aizdari.

6. ATSTAROTĀJA UZSTĀDĪŠANAS ALUMĪNIJA CAURULE
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Katru cauruli attiecīgi novietojiet uz ligzdām, nostipriniet ar skavām.
7. ATSTAROTĀJA VIENĪBAS UZSTĀDĪŠANA [image: image17.png]



Piestipriniet atstarotāja bloku pie VHF dipoliem ( D), nostipriniet ar skavām.
