Tulkojums no lietuviešu valodas

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

XIAMEN YONGQUAN GROUP CO., LTD. 
No. 9, Xinlonfxiang Industrial Park, Xiangan District, Xiamen, Fujian
ĶĪNA

Cimdu numurs: C42DHJBJD-F
Izmēri: 7  8  9  10  11

Cimdu apraksts:
15 klases adīšanas blīvuma neilona odere, ¾ aplietas ar mīksto nitrila putu. Ar nitrila punktiņiem  

ŠIE CIMDI IR II KATEGORIJAS INDIVIDUĀLĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS.

Cimdi atbilst direktīvas 89/686/EEK prasībām saskaņā ar nekaitīgumu, komfortu, izturību.
Cimdu CE tipa pārbaudi veica:

	C. T. C. (OO75)
4, rue Hermann Frenkel
69367 LIONAS Cedex 07
FRANCIJA



Piemērojamie standarti.
Šie cimdi atbilst standarta EN 420 “Aizsargcimdi. Vispārīgās prasības” prasībām. Elastīgums: 5
Šie cimdi ir piemēroti izmantošanai arī šādos apstākļos:

Pielietojums.
Mehāniskā bīstamība – EN 388
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Veiktspējas raksturlielumu līmenis

Aizsargīpašību ierobežojums.
Aizsardzība pret šajā dokumentā neminētu bīstamību vai risku netiek nodrošināta. Tiek norādīts tikai cimdu plaukstas daļas veiktspējas raksturlielumu līmenis. Norādītais veiktspējas raksturlielumu līmenis attiecas tikai uz jauniem cimdiem, kas nebija mazgāti vai atjaunināti. Veiktspējas raksturlielumu līmeņa dati ir iegūti, veicot testēšanu saskaņā ar attiecīgajos standartos norādītajiem nosacījumiem.
Sargāt no uguns.
Lietotāji ir jābrīdina, ka šos cimdus nedrīkst lietot blakus kustīgiem elementiem vai ierīcēm ar neaizsargātām daļām.

Uzglabāšana un tīrīšana
Uzglabāt ražotāja iepakojumā normālas apkārtējās vides temperatūras un mitruma apstākļos, tīrā, nosegtā un vēdināmā telpā.
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