„Combo“ kombinuota atstatomoji spyna

	1 žingsnis.
Pasukite 110° kampu.

[image: ]
Pradinis kodas yra „0-0-0-0“.
Pasukite rutulinę rankeną 110° kampu nuo pradinės padėties.



	2 žingsnis.Nustatykite kodą.


[image: ]
[bookmark: _GoBack]Nustatykite norimą kodą, išlygiuokite skaičius pagal orientacinius taškus. Kodo pavyzdys: „0-0-0-1“.



	3 žingsnis.
Pasukite atgal.

[image: ]
Pasukite nustatymo iš naujo rutulinę rankeną į jos pradinę padėtį.
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