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Aptiniet kabeli ap fiksētu priekšmetu (t.i., stabu), ar saslēdzēja galviņu vienā rokā un cilpu otrā.
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Izvelciet saslēdzēja galviņu cauri cilpai.

[image: Attēls, kurā ir teksts

Apraksts ģenerēts automātiski]
Stingri savelciet, līdz cilpa ir vienā līmenī ar fiksēto priekšmetu.
[image: ]
Izvelciet saslēdzēja galviņu cauri priekšmetiem, ko vēlaties saslēgt (piem., āra mēbelēm, velosipēdam, utt.).
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Nospiediet pogu, lai virzītu naglas tipa galviņu pa kabeli.

[image: Attēls, kurā ir teksts

Apraksts ģenerēts automātiski]
Aptiniet saslēdzēja galviņu ap pēdējo priekšmetu. Lai saslēgtu, ievietojiet naglas tipa galviņu saslēdzēja galviņas atverē.
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1. Pabīdiet laikapstākļu pārsegu tā, lai tas būtu atvērts.
2. Ievietojiet atslēgu un pagrieziet.
3. Atveriet saslēdzēju.
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