Modelis: HDP-20 (AIOA-16）

Komforta auduma antena
Īpašās funkcijas

Auduma komforta pieskāriens,

iederas mūsdienu viedo māju interjerā.  
Veiktspēja                               

Uztver Full HD un digitālos TV signālus, vietējos UHF signālus

Komplektā ir iekļauts noņemams pastiprinātājs, lai pielāgotos dažādām uztveršanas vajadzībām.
Nodrošinājums       

Darbina ar maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri vai digitālo uztvērēju.  

Pozicionēšana

Novietojams uz galda vai piekārts pie sienas..                                                   

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Frekvence VHF: 174-230MHz, UHF: 470-698MHz

Izejas līmenis 105dBuV

Trokšņa līmenis <3,5dB

VSWR UHF: <3,0

Pretestība 75Ω

Darba spriegums DC 5V/550mA

Detaļu saraksts
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Novietojums
Stāv uz galda virsmas                                                   Piestiprināts pie sienas                              
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PIEZĪME
Antenu var izmantot ar pastiprinātāju vai bez tā atkarībā no tā, kurš savienojums nodrošina vislabāko signālu. Vairumā situāciju pastiprinātāja izmantošana nodrošina vislabāko veiktspēju, tāpēc vispirms izmēģiniet to izmantot. Ja pamanāt, ka ir pazuduši kanāli, kurus parasti uztverat, mēģiniet pieslēgties bez pastiprinātāja.
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Ārējais signāla pastiprinātājs
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USB strāvas kabelis





USB strāvas kontaktdakša





Digitālā antena





Digitālā dekodera kaste
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