SVARĪGI!
Nepievienojiet ierīci, ja slodze pārsniedz 16A. Vienmēr pārbaudiet, vai ierīces kontaktdakša ir ievietota līdz galam taimera izejas atverē. Lai notīrītu taimeri, atvienojiet to no strāvas avota un noslaukiet ar sausu drānu.
NEGREMDĒJIET TAIMERI ŪDENĪ VAI CITĀ ŠĶIDRUMĀ.
Aizliegts bez uzraudzības atstāt strādājošus sildītājus vai līdzīgas ierīces. Ražotājs iesaka nepievienot šādas ierīces taimerim.
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1. Taimerim kopā ir 8 programmas ON/OFF (ieslēgt/izslēgt).
2. Ar izvēlnēm MANUAL ON (manuālā ieslēgšana) / AUTO (automātiskais režīms) / MANUAL OFF (manuālā izslēgšana) var ļoti viegli iestatīt vēlamos iestatījumus.
3. Var pārslēgt 12/24 stundu rādījuma režīmu.
4. Pārslēgšanas uz vasaras laiku funkcija ir ļoti noderīga tur, kur pastāv vasaras laika sistēma.
5. Šajā taimerī iespējamas 16 vienas dienas vai vairāku dienu kombinācijas:
Mo (pirmdiena)
Tu (otrdiena)
We (trešdiena)
Th (ceturtdiena)
Fr (piektdiena)
Sa (sestdiena)
Su (svētdiena)
Mo (pirmdiena), Tu (otrdiena), We (trešdiena), Th (ceturtdiena), Fr (piektdiena), Sa (sestdiena), Su (svētdiena)
Mo (pirmdiena), Tu (otrdiena), We (trešdiena), Th (ceturtdiena), Fr (piektdiena)
Sa (sestdiena), Su (svētdiena)
Mo (pirmdiena), Tu (otrdiena), We (trešdiena), Th (ceturtdiena), Fr (piektdiena), Sa (sestdiena)
Mo (pirmdiena), We (trešdiena), Fr (piektdiena)
Tu (otrdiena), Th (ceturtdiena), Sa (sestdiena)
Mo (pirmdiena), Tu (otrdiena), We (trešdiena)
 Th (ceturtdiena), Fr (piektdiena), Su (svētdiena)
Mo (pirmdiena), We (trešdiena), Fr (piektdiena), Su (svētdiena)
LIETOJOT PIRMO REIZI
1. Pieslēdziet taimeri standarta 220/240 V strāvas kontaktligzdai un ieslēdziet taimeri.
2. Atmiņas saglabāšanas un uzturēšanas baterija jāuzlādē apt. 12 stundas.
3. Pēc baterijas uzlādes nodzēsiet visu esošo informāciju, ar pildspalvu vai zīmuli nospiežot “R” pogu.
4. Tagad var veikt taimera iestatīšanu.
ESOŠĀ LAIKA IESTATĪŠANA
1. Nospiediet un paturiet CLOCK (pulkstenis) pogu, vienlaikus spiediet DAY (diena) pogu, līdz tiek parādīta vēlamā diena. Pēc tam spiediet HOUR (stunda) vai MIN (minūte) pogu, līdz tiks rādīta vēlamā stunda un minūte. Lai paātrinātu procedūru, iestatot, nospiediet un turiet sekojošās pogas: DAY (diena), HOUR (stunda) vai MIN (minūte).
2. Atlaidiet abas pogas. Tad tiks iestatīta nedēļas un laika indikācija.
3. Lai koriģētu nepareizi iestatīto laiku, atkārtojiet iepriekšējos soļus.
PROGRAMMU IESTATĪŠANA
1. Vēlreiz nospiediet TIMER (taimeris) pogu. Tagad var iestatīt pirmās ieslēgšanās iestatījumu. 
2. Lai iestatītu vienas vai vairāku dienu kombinācijas, nospiediet DAY (diena) pogu. Lai iestatītu laiku, vispirms nospiediet HOUR (stunda) pogu, pēc tam MIN (minūte) pogu.
3. Lai pabeigtu pirmās ieslēgšanās iestatīšanu, vēlreiz nospiediet TIMER (taimeris) pogu, pēc tam ievadiet pirmās izslēgšanās iestatījumu. Lai iestatītu pirmās izslēgšanās iestatījumu, atkārtojiet 2. soli.
4. Lai pabeigtu pirmās izslēgšanās iestatījumu, vēlreiz nospiediet TIMER (taimeris) pogu un pēc tam ievadiet otrās ieslēgšanās iestatījumu. Lai ieprogrammētu atlikušos vēlamos iestatījumus, atkārtojiet 2. un 3. soli.
5. Pabeidzot iestatīšanu, nospiediet CLOCK (pulkstenis) pogu. Tagad taimers ir gatavs darbam.
PIEMĒRS: Lai taimeris katru dienu ieslēgtos plkst. 8.15 un izslēgtos plkst. 22.15: 
a. Nospiediet TIMER (taimeris) pogu, LCD ekrānā parādīsies uzraksts 1_ON (pirmā ieslēgšanās).
b. Nospiediet DAY (diena) pogu, līdz LCD ekrānā parādās uzraksts “MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU” (P, O, T, C, Pk, S, Sv).
c. Nospiediet HOUR (stunda) pogu, līdz LCD ekrānā parādās uzraksts 6.00PM vai 18.00.
d. Nospiediet MIN (minūte) pogu, līdz LCD ekrānā parādās uzraksts 6.15PM vai 18.15.
e. Vēlreiz nospiediet TIMER (taimeris) pogu, LCD parādīsies uzraksts 1_OFF (pirmā izslēgšanās)
f. Atkārtojiet c. un d. darbības, līdz LCD ekrānā parādīsies uzraksts 10.15PM vai 22.15.
Noregulējiet līdz beigām. Lai atiestatītu dažus iestatījumus vai atsauktu tos, nospiediet S/L (RESET/RECALL (atiestatīt/atsaukt)) pogu.
PADOMS! Pārbaudot savas programmas, pārbaudiet, vai iestatījumi nav pārklājušies, sevišķi, ja izmantojat dienu kombinācijas.
MANUAL ON (MANUĀLĀ IESLĒGŠANA) / AUTO (AUTOMĀTISKAIS REŽĪMS) / MANUAL OFF (MANUĀLĀ IZSLĒGŠANA) REŽĪMA IESTATĪŠANA
1. Lai atgrieztos pie trīs režīmiem, nospiediet MANUAL ON (manuālā ieslēgšana) / AUTO (automātiskais režīms) / MANUAL OFF (manuālā izslēgšana) pogu.
2. Ieslēdzot MANUAL ON (manuālā ieslēgšana) vai MANUAL OFF (manuālā izslēgšana) režīmu, šis taimeris darbojas savādāk nekā AUTO (automātiskais režīms) režīmā.
3. Pārslēdzot darbības režīmu no MANUAL (manuālais režīms) uz AUTO (automātiskais režīms) režīmu, šis taimeris turpinās darboties MANUAL (manuālais režīms) režīmā līdz nākamajam taimera iestatījumam.
12/24 STUNDU REŽĪMS
Lai pārslēgtu no 12 uz 24 stundu režīmu, vienlaikus nospiediet CLOCK (pulkstenis) un TIMER (taimeris) pogu.
VASARAS LAIKA FUNKCIJAS IESLĒGŠANA
1. Darbojoties AUTO (automātiskais režīms) režīmā, vienlaikus nospiediet CLOCK (pulkstenis) un MANUAL ON (manuālā ieslēgšana) / AUTO (automātiskais režīms) / MANUAL OFF (manuālā izslēgšana) pogu. LCD ekrānā parādās uzraksts SUMMER (vasaras laiks).
2. Pulkstenis pagriež atpakaļ laiku par vienu stundu.
3. Lai iestatītu ziemas laiku, vēlreiz nospiediet minētās pogas.
SPECIFIKĀCIJAS
Spriegums: 







230 V, 50 Hz 
Maks. slodze:






16 A, 3680 W
Min. iestatīšanas solis: 




1 min.
Darba temperatūra: 





no -10 līdz +40 ℃
Precizitāte: 







+/-1 min. mēnesī
Atmiņas saglabāšanas baterija: 


NiCd 1,2 V >100 st.
