
	Produkta informācijas lapa
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2016 attiecībā uz aukstumiekārtu energomarķējumu

	Piegādātāja nosaukums vai preču zīme: ETA

	Piegādātāja adrese: ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ (Čehija)

	Modeļa identifikators: ETA953190010GN

	Aukstumiekārtas tips:

	Ierīce ar zemu trokšņu līmeni:
	Nē
	Konstrukcijas veids:
	brīvi stāvošs

	Vīna uzglabāšanas ierīce:
	Jā
	Citas dzesēšanas iekārtas:
	Nē

	Vispārējie produkta parametri:

	Parametrs
	Vērtība
	Parametrs
	Vērtība

	Gabarītu izmēri (milimetrs)
	Augstums
	638
	
Kopējais tilpums (dm³ vai l)
	
53

	
	Platums
	430
	
	

	
	Dziļums
	450
	
	

	EEI
	168
	Energoefektivitātes klase
	G

	Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisija (dB(A) re 1 pW)
	39
	Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisijas klase 
	C

	Gada enerģijas patēriņš (kWh/a)
	132
	Klimata klase:
	temperatūra

	Minimālā apkārtējās vides temperatūra (ºC), kurai piemērota dzesēšanas ierīce
	
16
	Maksimālā apkārtējās vides temperatūra (ºC), kurai piemērota dzesēšanas ierīce
	
32

	Ziemas apstākļi
	Nē
	

	Nodalījuma parametri:

	







Nodalījuma tips
	Nodalījuma parametri un vērtības

	
	






Nodalījums tilpums (dm³ vai l)
	Ieteicamais temperatūras iestatījums optimizētai pārtikas uzglabāšanai (ºC)
Šie iestatījumi nedrīkst būt pretrunā ar uzglabāšanas apstākļiem, kas izklāstīti IV pielikuma 3. tabulā
	





Saldēšanas jauda (kg/24h)
	





Atkausēšanas veids (automātiskā atkausēšana=A, manuāla atkausēšana=M)

	Pieliekamais
	Nē
	-
	-
	-
	-
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	Vīna uzglabāšana
	Jā
	53,0
	12
	-
	A

	Pagrabs
	Nē
	-
	-
	-
	-

	Svaiga pārtika
	Nē
	-
	-
	-
	-

	Atdzesē
	Nē
	-
	-
	-
	-

	0 zvaigznes vai ledus gatavošana
	Nē
	-
	-
	-
	-

	1 zvaigzne
	Nē
	-
	-
	-
	-

	2 zvaigznes
	Nē
	-
	-
	-
	-

	3 zvaigznes
	Nē
	-
	-
	-
	-

	4 zvaigzne
	Nē
	-
	-
	-
	-

	2-zvaigžņu sadaļa
	Nē
	-
	-
	-
	-

	Maināms temperatūras nodalījums
	-
	-
	-
	-
	-

	Vīna uzglabāšanas ierīcēm

	Standarta vīna pudeļu skaits
	20

	Gaismas avota parametri:

	Gaismas avota veids
	-

	Energoefektivitātes klase
	-

	Ražotāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums: 24 mēneši

	Papildu informācija:

	Tīmekļa saite uz ražotāja tīmekļa vietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2019 II pielikuma 4. punktā minētā informācija: www.eta.cz



